Приложение 1

**Дефектная ведомость на ремонт коридоров 2 и 3 этажей здания (литер А-А1)**

| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 | 3,711 |
| 2 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,63 |
| 3 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,4 |
| 4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.п. | 4,24 |
| 5 | Демонтаж стен декоративным бумажно - слоистым пластиком | 100 м2 | 9,8 |
| 6 | Замена провода (провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3 жильный по перекрытиям) | 100 м | 2,8 |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100 м | 0,35 |
| 8 | Демонтаж радиаторов массой до 180 кг | 100 шт. | 0,1 |
| 9 | Облицовка стен декоративным бумажно – слоистым пластиком (стеновые UPVC панели Т.М. «КООРРY» республика Корея, либо аналог) по оцинкованному металлическому профилю | 100 м2 | 9,8 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 4,24 |
| 11 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 3,711 |
| 12 | Установка светильников в подвесных потолках (ранее демонтированных), количество ламп в светильнике до 4 шт. | 100 шт | 0,63 |
| 13 | Установка выключателей - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,18 |
| 14 | Установка розеток - штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,18 |
| 15 | Прокладка трубопроводов при стояковой системе из многослойных металполимерных труб диаметром 25мм;  Установка вентилей на трубопроводах диаметром до25мм | 100 м  шт | 0,35  32 |
| 16 | Установка биметаллических радиаторов марки « Прима », высота секции 550мм (либо аналог) | 1 радиатор 8 секций | 10 |
| 17 | Устройство перегородок в количестве 4 штук из гипсоволокнистых листов ( ГВЛ ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проёмом согласно разработанной ПСД предоставленной Подрядчиком. | 100 м2  перегородок (за вычетом проёмов) | 0,0725 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в перегородках и деревянных не рубленых стенах ( площадь проёма до 3м2 ). Двери алюминиевые двухстворчатые в количестве 4 штук ( размером 900\*2000 одна створка и 500\*2000 вторая) с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах и со вставками из армированного стекла 50% площади дверного полотна согласно разработанной ПСД предоставленной Подрядчиком. | 100 м2 | 0,130 |
| 19 | Прокладка трубопроводов из металла диаметром 57мм | 100м | 0,3 |

**Начальник АХО Л.А. Молчанова**

**Члены комиссии: Начальник сектора АХО С.А.Хахулин**

**Столяр4разряда АХО А.Н.Сергиенко**