**Техническое задание к зимней спецодежде от ОПЗ**

1. **Перечень, объемы, сроки, характеристики и грузополучатели закупаемой продукции.**

***1.1. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»***

***Срок поставки – до 30 сентября 2016 года.***

***Место поставки - г. Благовещенск Амурская область***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 44-46/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 2 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/170-176 | компл | 13 |  |  |
| 3 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/182-188 | компл | 2 |  |  |
| 4 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/170-176 | компл | 11 |  |  |
| 5 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/182-188 | компл | 2 |  |  |
| 6 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 7 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/182-188 | компл | 4 |  |  |
| 8 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 60-62/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 9 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | пар | 7 |  |  |
| 10 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | пар | 2 |  |  |
| 11 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | пар | 1 |  |  |
| 12 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | пар | 2 |  |  |
| 13 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | пар | 1 |  |  |
| 14 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | пар | 4 |  |  |
| 15 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 64-66/182-188 | пар | 1 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 8 |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50 /158-164 | шт | 2 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 52-54/182-188 | шт | 7 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 56-58/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 24 | Костюм женский (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 25 | Костюм женский (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 26 | Костюм женский (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 27 | Костюм женский (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 28 | Костюм женский (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 29 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 30 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 31 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 32 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 33 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 12 |  |  |
| 34 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 157 |  |  |
| 35 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 48 |  |  |
| 36 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 37 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 7 |  |  |
| 38 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 118 |  |  |
| 39 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 77 |  |  |
| 40 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | шт | 7 |  |  |
| 41 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 26 |  |  |
| 42 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 40 |  |  |
| 43 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 44 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 45 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 46 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 47 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 68-70/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 49 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 68-70/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 50 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 51 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 52 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 11 |  |  |
| 53 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 54 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 6 |  |  |
| 55 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 56 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 9 |  |  |
| 57 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 17 |  |  |
| 58 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 59 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 60 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 8 |  |  |
| 61 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 62 | Краги утеплённые для защиты от повышенных температур, искр, брызг и расплавленного металла | пар | 18 |  |  |
| 63 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 64 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 65 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 66 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 67 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 68 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 64-66/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 69 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | пар | 448 |  |  |
| 70 | Перчатки утепленные | пар | 601 |  |  |
| 71 | Перчатки утепленные со спилковым наладонником | пар | 1 392 |  |  |
| 72 | Рукавицы ватные р-р 2 | пар | 522 |  |  |
| 73 | Рукавицы утепленные с меховым утеплителем р-р 2 | пар | 59 |  |  |
| 74 | Шапка шерстяная | шт | 81 |  |  |

***1.2. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»***

***Срок поставки – до 30 сентября 2016 года.***

***Место поставки - г. Уссурийск Приморский край***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 2 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/182-188 | компл | 2 |  |  |
| 3 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 4 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/170-176 | компл | 6 |  |  |
| 5 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 6 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/182-188 | компл | 3 |  |  |
| 7 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 60-62/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 8 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | пар | 2 |  |  |
| 9 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | пар | 1 |  |  |
| 10 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | пар | 1 |  |  |
| 11 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | пар | 1 |  |  |
| 12 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 60-62/158-164 | пар | 1 |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50 /158-164 | шт | 1 |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 52-54/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 17 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 18 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 8 |  |  |
| 19 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 20 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 21 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 22 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 24 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 25 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 56-58/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 26 | Костюм женский на утепляющей прокладке (для контролеров) р. 112-116/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 27 | Костюм женский на утепляющей прокладке (для контролеров) р. 88-92/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 28 | Костюм женский на утепляющей прокладке (для контролеров) р. 96-100/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 29 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 30 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 31 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 7 |  |  |
| 32 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 40 |  |  |
| 33 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 13 |  |  |
| 34 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 35 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 37 |  |  |
| 37 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 29 |  |  |
| 38 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 39 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 40 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 13 |  |  |
| 41 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 42 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/158-164 | шт | 2 |  |  |
|  | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 43 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 68-70/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 44 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 68-70/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 46 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 67 |  |  |
| 47 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 23 |  |  |
| 48 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 15 |  |  |
| 49 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 58 |  |  |
| 50 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 55 |  |  |
| 51 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 52 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 11 |  |  |
| 53 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 9 |  |  |
| 54 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 18 |  |  |
|  | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 55 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 56 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 7 |  |  |
| 57 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 58 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 73 | Краги утеплённые для защиты от повышенных температур, искр, брызг и расплавленного металла | пар | 5 |  |  |
| 74 | Куртка женская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 75 | Куртка женская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 76 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 77 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 78 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 79 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 80 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 5 |  |  |
| 81 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 82 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 83 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 84 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) р. 64-66/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 85 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | пар | 755 |  |  |
| 86 | Перчатки с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов | пар | 224 |  |  |
| 87 | Перчатки утепленные | пар | 205 |  |  |
| 88 | Перчатки утепленные со спилковым наладонником | пар | 314 |  |  |
| 89 | Рукавицы ватные р-р 1 | пар | 15 |  |  |
| 90 | Рукавицы утепленные на ватине р-р 1 | пар | 118 |  |  |
| 91 | Рукавицы утепленные на ватине р-р 2 | пар | 218 |  |  |
| 92 | Рукавицы утепленные с меховым утеплителем р-р 2 | пар | 157 |  |  |
| 93 | Рукавицы утепленные с меховым утеплителем р-р 1 | пар | 96 |  |  |
| 94 | Шапка шерстяная | шт | 32 |  |  |

***1.3. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети » СП ЦЭС***

***Срок поставки – до 30 сентября 2016 года.***

***Место поставки - г. Хабаровск***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 44-46/170-176 | компл | 3 |  |  |
| 2 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/158-164 | компл | 16 |  |  |
| 3 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/170-176 | компл | 10 |  |  |
| 4 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 5 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/170-176 | компл | 16 |  |  |
| 6 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/182-188 | компл | 9 |  |  |
| 7 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/194-200 | компл | 1 |  |  |
| 8 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/170-176 | компл | 4 |  |  |
| 9 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/182-188 | компл | 2 |  |  |
| 10 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 60-62/182-188 | компл | 2 |  |  |
| 11 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 64-66/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 12 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 15 |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 56-58/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 21 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 22 | Костюм женский на утепляющей прокладке (для контролеров) р. 96-100/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Костюм женский на утепляющей прокладке (для контролеров) р. 96-100/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 24 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 25 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 26 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 27 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 28 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 29 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 30 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 68-70/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 31 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 32 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 33 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 34 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 16 |  |  |
| 35 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 37 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 38 | Краги утеплённые для защиты от повышенных температур, искр, брызг и расплавленного металла | пар | 3 |  |  |
| 39 | Перчатки BLACK CRYSTAL™ OIL-BUFFER+ с меховым утеплителем | пар | 148 |  |  |
| 40 | Перчатки с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов | пар | 99 |  |  |
| 41 | Перчатки утепленные | пар | 192 |  |  |
| 42 | Перчатки утепленные со спилковым наладонником | пар | 217 |  |  |
| 43 | Рукавицы ватные р-р 30 | пар | 30 |  |  |
| 44 | Рукавицы утепленные на ватине р-р 2 | пар | 10 |  |  |
| 45 | Шапка шерстяная | шт | 2 |  |  |

***1.4. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети » СП СЭС***

***Срок поставки – до 30 сентября 2016 года.***

***Место поставки - г. Комсомольск-на-Амуре***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 44-46/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 2 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/158-164 | компл | 4 |  |  |
| 3 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/170-176 | компл | 41 |  |  |
| 4 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/182-188 | компл | 12 |  |  |
| 5 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 48-50/194-200 | компл | 2 |  |  |
| 6 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 7 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/170-176 | компл | 38 |  |  |
| 8 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 52-54/182-188 | компл | 13 |  |  |
| 9 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 10 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/170-176 | компл | 4 |  |  |
| 11 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 56-58/182-188 | компл | 7 |  |  |
| 12 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) р. 60-62/194-200 | компл | 1 |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 52-54/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 48-50/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/182-188 | шт | 8 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке р.56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 24 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 25 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 26 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 27 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 28 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 19 |  |  |
| 29 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 30 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 21 |  |  |
| 31 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 13 |  |  |
| 32 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 33 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 34 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 35 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 37 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 13 |  |  |
| 38 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 39 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 16 |  |  |
| 40 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 18 |  |  |
| 41 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 42 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 43 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 44 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 45 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 46 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 47 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 49 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 50 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 51 | Краги утеплённые для защиты от повышенных температур, искр, брызг и расплавленного металла | пар | 8 |  |  |
| 52 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | пар | 513 |  |  |
| 53 | Перчатки с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов | пар | 18 |  |  |
| 54 | Перчатки утепленные | пар | 166 |  |  |
| 55 | Перчатки утепленные со спилковым наладонником | пар | 5 |  |  |
| 56 | Рукавицы утепленные на ватине р-р 2 | пар | 86 |  |  |
| 57 | Рукавицы утепленные с меховым утеплителем р-р 2 | пар | 9 |  |  |
| 58 | Шапка шерстяная | шт | 51 |  |  |

***1.5. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»***

***Срок поставки – до 30 сентября 2016 года.***

***Место поставки - г. Биробиджан***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 2 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 48-50/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 4 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 52-54/170-176 | шт | 11 |  |  |
| 5 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 7 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке р.56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 8 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 9 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 10 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 11 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 12 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 4 |  |  |
| 13 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 14 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 9 |  |  |
| 15 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 26 |  |  |
| 16 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 11 |  |  |
| 17 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 8 |  |  |
| 18 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 8 |  |  |
| 19 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 21 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 22 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Рукавицы ватные р-р 2 | пар | 9 |  |  |

***1.6.Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Южно – Якутские электрические сети»***

***Срок поставки – до 30 сентября 2016 года.***

***Место поставки - г. Алдан***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+брюки+жилет, утеплитель синтепон) р. 68-70/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 2 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/158-164 | шт | 8 |  |  |
| 3 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 44-46/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 4 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/158-164 | шт | 10 |  |  |
| 5 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/170-176 | шт | 90 |  |  |
| 6 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 48-50/182-188 | шт | 5 |  |  |
| 7 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/170-176 | шт | 40 |  |  |
| 8 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/182-188 | шт | 30 |  |  |
| 9 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 10 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 52-54/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 11 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 12 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 56-58/182-188 | шт | 10 |  |  |
| 13 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 60-62/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 15 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка+полукомбинезон+жилет, утеплитель синтепон) р. 64-66/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Рукавицы утепленные на ватине р-р 2 | пар | 830 |  |  |

1. **Технические требования к зимней спецодежде от ОПЗ**
   1. Товар (спецодежда) должен соответствовать требованиям, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878, иметь подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 (декларацию соответствия или сертификат согласно приложению № 4 к ТР ТС 019/2011).

Средства индивидуальной защиты (каждая единица) должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза «ЕАС» (п. 5.1. Решение комиссии таможенного союза от 15.07.2011 №711 «Об едином знаке обращения продукции на рынке евразийского экономического союза и порядке его применения»).

Декларация о соответствии должна быть оформлена по единой форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза. Сертификат должен быть выдан аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Средства индивидуальной защиты должны быть изготовлены на территории Российской Федерации из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является Российская Федерация

Декларации соответствия, сертификаты и санитарно - гигиенические заключения должны быть предоставлены с общим пакетом документов для закупочной процедуры, а также должны быть направлены поставщиком вместе с товаром в адреса указанных грузополучателей АО «ДРСК».

Декларации, сертификаты и санитарно - гигиенические заключения предоставляются почтой или электронной почтой в сканированном виде в цветном изображении, заверенные синей печатью поставщика.

* 1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее двух лет. Срок изготовления продукции – не ранее 4 квартала 2015г.
  2. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
  3. Исполнение зимних комплектов должно обеспечивать их применение с учетом климатических поясов, что подтверждается санитарно – эпидемиологическим заключением.
  4. Ткань должна соответствовать всем физико – механическим и технологическим свойствам, изложенным в технических характеристиках рекомендованной ткани («Премьер – Standard 250»). Указанные свойства должны быть подтверждены протоколами испытаний независимого испытательного центра, имеющего российский аттестат аккредитации, сертификатом соответствия ГОСТ 11209-85 (Ткани для спецодежды) и сертификатом безопасности Oeko Tex 100. Отсутствие необходимых свойств ткани будет рассматриваться как несоответствие техническому заданию.
  5. Обязательная сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 27575 (мужской) или ГОСТ 27574 (женский).
  6. Образцы мужских костюмов предоставляются следующего размера - 52-54/170-176см, возврату участникам не подлежат.
  7. Нанесение символики и логотипа

На спине ниже кокетки логотип: На левом нагрудном кармане

фирменная символика (шеврон):

**АО ДРСК** – жёлтым цветом 

Размер 300\*53мм Размер 90\*58 мм

Способ нанесения логотипа и символики – термопечать.

* 1. Технические характеристики номенклатуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка + полукомбинезон + жилет, утеплитель синтепон) | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.236-2011 ССБТ | 1 Соответствие свойствам рекомендованной ткани  - «Премьер – Standard 250» арт. 81421;  - состав: не менее 35% Хлопок, не более 65% ПЭ;  - цвет по текстильному пантону: темно-синий № 194025, василёк № 193936  - отделка: МВО  - переплетение: саржа 2/1;  - поверхностная плотность: не менее 250 % г/м²;  - разрывная нагрузка: основа/уток не менее 1650/910 Н;  - раздирающая нагрузка ткани: основа/уток не менее 69/59 Н;  - стойкость к истиранию: не менее 10000 циклов;  - водоотталкивание после 5-ти стирок не менее: 90 усл. ед.;  - гигроскопичность – 7%;  - усадка после 5 стирок при температуре 60 С0, основа/ уток не более 0,5/1,5%;  - устойчивое кубовое крашение;  - устойчивость окраски к свету не менее 6 баллов;  - устойчивость окраски к стирке не менее: 5/5/5 баллов;  - маслоотталкивание после 5 стирок: не менее 5 баллов;  **-** содержание свободного формальдегида не более: 0 мкг/г;  - наличие санитарно-эпидемиологического заключения, протокола испытания.  *- Фурнитура* должна соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91  \* пуговицы неметаллические;  \* накладные детали должны настрачиваться двумя строчками, в т.ч. СВП; нитки с прочностными характеристиками не ниже, чем у ниток 45ЛЛ;  \* СВП шириной 2,5см типа «ЗМ Скотчлайт»;  *-Подкладка*  \* полиэфирная ткань «Барьер» с ВЗО (ветрозащитная отделка) пл. 70 г/м2 100% ПЭ; Ветрозащитный влагоотводящий материал  \* Утеплитель съемный - синтепон каландрированный "Шелтер Лайт" плотность 200 г/м2; или Тинсулейт, или Холлофайбер ТЭК плотность 200 г/м2 или Файбертек, Feelgood 200 г/м2;  \* наличие вшивных ярлыков и навесных этикеток на утеплитель обязательно.  *Куртка* удлиненная, с удлиненной спинкой, прямого силуэта, с двухслойным утеплителем. Слои утеплителя равной длины по всему изделию. Объем изделия по линии талии и низу регулируется шнуром в кулисе. Центральная застежка закрыта ветрозащитной планкой с контактной лентой. На полочках накладные карманы типа «портфель», застегивающиеся на пуговицы – 4шт. (нагрудный – 2шт., боковые – 2шт.), в верхней части подкладки левой полочки – внутренний комбинированный большой накладной карман. Рукава с усилительными защитными накладками от шва притачивания манжеты рукава (на пуговицах) до уровня локтя и внутренними трикотажными манжетами. Воротник увеличенной ширины 15 см отложной из искусственного меха черного цвета. Концы воротника должны быть с нахлёстом, с патой на текстильной застежке для фиксации воротника в поднятом состоянии. Капюшон утепленный, пристегивающийся на пуговицах с расширенной подбородочной частью, внутренним ветрозащитным клапаном. СВП наносится по низу кокетки полочки и спинки и на рукавах. Символика на правой стороне переда куртки – логотип, на спине куртки, ниже кокетки – АО «ДРСК».  *Полукомбинезон (п/к)* утепленный с двухслойным съемным утеплителем, спинка завышенная, объем по линии талии регулируется эластичной тесьмой. Передние половинки п/к с усилительными накладками, с боковыми накладными карманами. СВП наносится по шву притачивания вкруговую) усилительных накладок к брюкам. Бретели частично состоят из эластичной ленты и застегиваются на фастексы. Хлопчатобумажная тесьма внизу по шаговому шву для регулирования ширины брюк.  *Брюки* утепленные со съемным двухслойным утеплителем, притачным расширенным выстеганным поясом с пятью шлевками; хлопчатобумажной тесьмой внизу по шаговому шву для регулирования ширины брюк; передние половинки брюк с усилительными накладками, двумя боковыми накладными карманами. съемными бретелями; застежками на пуговицах или тесьму-молнию, закрытую планкой с контактной лентой.  СВП наносится по шву притачивания (вкруговую) усилительных накладок к брюкам.  *Жилет* с однослойным утеплителем, центральная застежка на пуговицы. |
| 2 | Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка + брюки + жилет, утеплитель синтепон) |
| 3 | Костюм женский на утепляющей прокладке (куртка + брюки + жилет, утеплитель синтепон) – костюмы должны учитывать все особенности женской фигуры |
| 4 | Куртка мужская с жилетом на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) |
| 5 | Брюки мужские на утепляющей прокладке (утеплитель синтепон) |
|  |  |
| 6 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла со спилком на утепляющей прокладке | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ | *Ткань:* парусина, лен-54%, хлопок-46%, 520г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа)-100% или эквивалент.  *Утеплитель* съемный огнестойкий, синтетический, 100г/ м2  *СВП* шириной 2,5см огнестойкого типа;  *Подкладка* – 100%хлопок;  *Цвет* желтый комбинированный с серым, черный;  *3 класс защиты* от искр, брызг расплавленного металла, окалины;  *4 класс защиты* для пониженных температур воздуха;  *Специальная конструкция костюма с максимальным количеством накладок:*  *На куртке:* спереди и на боковых частях, в области плеч на рукавах  *На брюках:* спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади обеспечивают максимальную защиту от прожигания и высоких температур  *Куртка* с трехслойным съемным утеплителем, с центральной правосторонней застежкой на петли и пуговицы с дополнительным внутренним ветрозащитным клапаном со съемным подбородочным клапаном. Напульсники по низу рукава и внутренний ветрозащитный клапан – дополнительная защита от попадания искр в пододежное пространство. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, благодаря чему руки сварщика при работе, благодарю чему руки меньше устают. Конструкция карманов на куртке исключает попадание брызг металла и окалины в карманы. Внутренний карман для документов. На рукаве шеврон «Тр». Съемный капюшон.  *Брюки* с завышенным утепленным поясом; застежка в боковых швах на пуговицы; для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния; пояс брюк оснащен шлевками для заправки широкого ремня. Справа накладной карман и карман для маркера. Для удобства бретели с эластичной лентой. |
| 7 | Бельё мужское утепленное с начесом (рубаха, кальсоны) | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31408-2009 | Комплектация: джемпер, кальсоны.  Материал: футерованный трикотаж с начесом 100% хлопок, плотность 230 г/м2  Цвет: темный |
| 8 | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепленной подкладке | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ | соответствует 1 классу защиты (рассчитано для скорости пилы 20 м/с); ткань верха «Фореман» (Foreman) с «биверным» переплетением 67% ПЭ; 33% Хл; плотность не менее 250 гр/м2;  Преимущества ткани «Фореман» (Foreman) с «биверным» переплетением;  защитные накладки – пилостойкий трикотаж Woodman, 4 слоя, изготовлен из полиэфира (30%) и заполнен полипропиленом (70%), 300 г/м2 Куртка: застежка на молнию и пуговицы; 4 кармана накладных кармана с клапанами; складки на спинке для свободы движения, в складках вентиляционные отверстия, закрытые трикотажной сеткой; вентиляционные отверстия на молнии в области подмышечных впадин; по линии талии спинки – кулиса; воротник-стойка; манжеты для регулировки ширины рукава;  Полукомбинезон:  регулирующиеся бретели; по линии талии спинки – кулиса; эргономичные вытачки по боковому и шаговому швам; масло-водонепроницаемая отделка ткани защищает низ полукомбинезона от намокания при ходьбе по мокрой траве. |
| 9 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепленной подкладке | ГОСТ 27652-88 ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ | Ткань: сукно шинельное, КЩС пропитка.  Утеплитель - синтепон  Костюм для защиты от кислот. Состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Брюки с накладными карманами. |
| 10 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.040.10-89 | **ЦВЕТ – ТОЛЬКО ОРАНЖЕВЫЙ**  Материал – морозостойкий гранулированный ПВХ  Фактура: песочный слой для отличного захвата с рабочей поверхностью  Вкладыш – съемный из искусственного меха  Мягкость и гибкость должны сохраняться при температуре до – 500С |
|  | Перчатки BLACK CRYSTAL™ OIL-BUFFER+ с меховым утеплителем  http://www.zmsiz.ru/assets/galleries/51/thumbs/black-crystal-buffer.jpg |  | Высококачественное трехслойное покрытие из маслостойкого ПВХ; хлопок, поливинилхлорид  Съемный утеплитель: натуральная шерсть 70%, полиэфир 30% |
| 11 | Перчатки спилковые утепленные (от искр и брызг раскаленного металла) | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Материал: - прочная х/б ткань; кожевенный спилок высшего качества; Утеплитель - искусственный мех |
| 12 | Перчатки утепленные со спилковым наладонником | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 | Материал – шерсть-50%, акрил – 50%  Материал накладок: спилок  Утеплитель: тинсулейт |
| 13 | Перчатки утепленные | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28846-90 | Материал: флис, полиэфир – 100%  Утеплитель: Тинсулейт, 40г/м3  Усилительные накладки – материал с ПВХ-покрытием на ладонной части;  С тыльной стороны запястья стянуты эластичной лентой, с внешней стороны регулируются по ширине с хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине эластичным шнурком с фиксатором. |
| 14 | Перчатки с утепленными вкладышами для защиты от проколов и порезов | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.183-91 | Морозостойкое эластичное покрытие ПВХ |
| 15 | Краги утеплённые для защиты от повышенных температур, искр, брызг и расплавленного металла | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ | Краги спилковые, пятипалые, утепленные. Спилок КРС, сорта АВ, однородный, толщиной 1,3+/-0,1 мм, шлифованный, окрашенный.  Утеплитель: искусственный мех - плотность 450 г/м2.  Манжета: крага.  Длина: 350-360 мм. |
| 16 | Рукавицы ватные | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-89 | Верх – из 100% х/б ткани (плотная диагональ 240 г/м2) согласно ГОСТ 15530-93;  *Подкладка:* бязь  *Утеплитель*: простеганный ватин, п/ш 300 г/м2;  Двойной шов |
| 17 | Рукавицы, утепленные на ватине |
| 18 | Рукавицы утепленные, с меховым утеплителем | Верх – из 100% х/б ткани (плотная диагональ 240 г/м2) согласно ГОСТ 15530-93;  *Утеплитель*: натуральный мех.  Двойной шов |
| 19 | Шапка шерстяная | Соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 | Материал – трикотаж  Состав: 70% шерсть, 30% - полиэфир  Цвет черный  Двойная плотная вязка из полушерстяной пряжи |

**3. Общие требования к условиям поставки продукции**

***3.1.*** Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена и поставлена **до 30 сентября 2016года**.

***3.2 .*** Оплата: **до** **30ноября 2016года.**

***3.3.*** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

**4. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)**

***4.1.*** Для наглядного подтверждения всех требований к продукции Участник должен предоставить образцы поставляемой продукции (куртка, жилет, брюки, полукомбинезон, средства защиты рук) до окончания срока подачи предложений Участниками. **Образцы предоставить по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.** Образцы участников возврату не подлежат.

***4.2.*** Участник должен обладать документами, подтверждающими качество продукции (согласно п.2 настоящего Технического задания) со сроком действия на период поставки продукции.

***4.3.*** Участник должен предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие рекомендуемых тканей, используемых при изготовлении продукции (протоколы испытаний, Декларации о соответствии, сертификаты соответствия от поставщиков ткани, и т.д.).

***4.4.*** Участник должен предоставить письмо подтверждение завода-изготовителя о наличии предлагаемой ткани, прописанной в требованиях к зимней спецодежде АО «ДРСК, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

***4.5***. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики (в техническом предложении) предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

* 1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на соответствие рекомендованным требованиям носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

**Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.**

#### 