**Приложение №5**

**к техническому заданию АО «ДРСК» Филиал «Электрические сети ЕАО»**

**(тех. характеристики на закупаемые материалы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Требования Заказчика (марка, наименование ,тех. характеристика | | | Кол-во |
| 1 | Карабин | К-2 | Вес 180 грамм, раскрытие 16 мм, продольная нагрузка 23 kN, поперечная нагрузка 7 kN, нагрузка с раскрытой муфтой 7 kN, тип защелки резьба, материал изготовления сталь, длина 106 мм, ширина 58 мм | 8 |
| 2 | Привязь страховочная | СП IIа 21 с УП21 | Привязь должна иметь широкий эргономичный кушак размер (90см х 16см). Страховочная привязь должна быть изготовлена из высокопрочно термофиксированной полиамидной ленты, шириной не менее 43 мм. Поясной ремень (УП) должен быть изготовлен из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43мм., на которой установлена пряжка, которая обеспечивает возможность регулировки размера от 80 см до 150 см. На поясном ремне (УП) должны быть две боковые точки крепления для работы в подпоре (при позиционировании), с выгнутой формой для удобного присоединения карабинов и возможностью регулирования относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. Привязь также должна иметь точки крепления на спине и груди для присоединения к страховочной системе защиты от падения (для присоединения страховочного стропа с амортизатором или к анкерной линии). Плечевые лямки должны регулироваться | 5 |