**Приложение №5**

Наименование и адрес Участника запроса предложений: **АО «ДРСК» Филиал «Электрические сети ЕАО»**

**отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1, Дальневосточной ж.д., Код станции – 962804, Код предприятия – 9532**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования Заказчика | | Кол-во |
| 1 | Карабин стальной с муфтой, "Стальной овал"  или эквивалент | Покрытие: оцинковка.  Габариты: 106×58 мм.  Раскрытие: 16 мм.  Разрывные характеристики  (вдоль / поперек / с раскрытой защелкой): 23/7/7.  Тип запирающего устройства: резьбовая муфта.  Масса: 178 г. | 35 |
| 2 | Петля крепежная, Люкс,  или эквивалент | Материал петли: Полиамид  Длина: 0,6 м. | 30 |
| 3 | Привязь страховочная, СП IIа 21 с УП21,  или эквивалент | Кушак размером (90 см х 16 см). Материал: высокопрочная термофиксированная полиамидная лента, шириной не менее 43 мм. Поясной ремень (УП) из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм., на котором установлена пряжка, которая обеспечивает возможность **регулировки размера от 80 см до 150 см**. На поясном ремне (УП) две боковые точки крепления для работы в подпоре (при позиционировании), с возможностью регулироваться относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. Привязь должна иметь точки крепления на спине и груди для присоединения к страховочной системе защиты от падения (для присоединения страховочного стропа с амортизатором или к анкерной линии). Плечевые лямки должны регулироваться рамочными самофиксирующимися пряжками.  Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.  Материал ленты: полиамид.  Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.  Гарантийный срок службы: не менее 2 лет. В комплектации должны идти карабины к привязи и мягкие наплечные накладки. | 45 |
| 4 | Строп из каната, регулируемый, с МРД, В33520 с ЧЗ-1 «ПроВиТекс»,  или эквивалент | Производитель: ООО «ПроВиТекс»  Строп из каната, регулируемый, с МРД;  Канат синтетический, полиамидный, диаметр 16 мм;  Разрывная нагрузка не менее 22 кН;  Карабин «Монтажный средний» К-5 (класс Т);  Раскрытие 19 мм;  Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);  Раскрытие 16 мм. | 35 |
| 5 | Строп ленточный,2-х ветьевой, Л22721  или эквивалент | Строп из ленты, 2-х страховочный, ветьевой;  Регулируемый;  Длина до 2 м;  Лента синтетическая, полиэфирная, ширина 30 мм;  Разрывная нагрузка не менее 22 кН;  Карабин «Монтажный большой» (класс А);  Раскрытие 110 мм;  Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);  Раскрытие 16 мм | 35 |
| 6 | Чехол защитный, Ч3-80 см. без карабина,  или эквивалент | Материал - прочная синтетическая тканная лента. Для стропов СТП с шириной ленты до 30 мм. Длина чехла не менее 800 мм. | 45 |