## 

**Приложение №6**

Наименование и адрес Участника запроса предложений: **АО «ДРСК» Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

**отгрузочные реквизиты: Станция Алдан ДВЖД; Код – 914001; Код предприятия – 1091**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования Заказчика | | Кол-во |
| 1 | Привязь страховочная СП IIа 21 с УП21  или эквивалент | Кушак удерживающей привязи – 90см\*16см; Материал страховочной привязи – термофиксированная полиамидная лента; Ширина ленты не менее 43 мм; Поясной ремень из термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм, с пряжкой регулирующей размер от 80см до 150см; Условия эксплуатации от 30°С до + 50°С; Разрывная нагрузка не менее 15 кН. | 14 |
| 2 | Проектор сменный ЧЗ-1  или эквивалент | Материал чехла – высокопрочная ткань; Карабин К-2 – карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой (класс В), раскрытие 16 мм. | 3 |
| 3 | Средство защиты втягивающего типа СЗВТ-206 "ПроВиТекс"  или эквивалент | "  Материал – металлический канат; Длина – 6.1 м. | 1 |
| 4 | Строп Д21711  или эквивалент | Регулируемая длина до 2м; Регулировка кольцо; Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр – 12 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А), раскрытие – 50 мм; Карабин «Монтажный малый» К-1 (класс Т), раскрытие – 19 мм; с амортизатором А1. | 4 |
| 5 | Строп верёвочный двойной с амортизатором аВ22р  или эквивалент | Модель стропа – «аВ2р»; Модификация стропа – «аВ22р»; Масса – 1800 гр.; Длина – 199 см; Материал – полиамид; В комплектацию входят карабины: «Монтажный» (vpro 0051) и «Монтажный малый» (vpro 0052). | 1 |
| 6 | Строп из веревки, страховочный, 2-х ветвевой, регулируемый Р21721 «ПроВиТекс»  или эквивалент | »  Регулируемая длина до 2м; Регулировка кольцо; Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр – 12 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А), раскрытие – 50 мм; Карабин «Монтажный малый» К-2 (класс В), раскрытие – 16 мм; с амортизатором А1. | 1 |