*Приложение 1 к техническому заданию*

*Реконструкция ограждения учебно-тренировочного полигона, филиал "АЭС"*

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| **Раздел 1. Ограждение территории** | | | | |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 50 |  |
| 2 | Установка прогонов из профильной трубы 40\*25 мм. | т/м | 0,773/  384,7 |  |
| 3 | Устройство ограждения высотой 2,0м. из окрашенного профилированного листа | м2 | 386,5 |  |
| 4 | Крепление профилированного листа болтами с обвариванием гаек | шт. | 1000 |  |
| 5 | Окраска прогонов | м2 | 50 |  |
| 6 | Разработка грунта на площадке возле ворот на глубину 300 мм. | м3 | 10,8 |  |
| 7 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 150 мм с трамбованием | м3 | 5,4 |  |
| 8 | Устройство бетонной площадки возле ворот толщиной 160 мм. | м2 | 36 |  |
| **Материалы поставки подрядчика** | | | | |
| 9 | Профильная труба 40\*25 мм | т | 0,773 |  |
| 10 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) С-8, толщиной 0,5 мм. | м2 | 405 |  |
| 11 | Болт мебельный 8\*50 мм. с гайкой и шайбой | компл. | 1000 |  |
| **Раздел 2. Ограждение площадок** | | | | |
| 12 | Установка металлических столбов 60×60мм., длиной 3,0м с оббетонированием, расстояние между столбами 2,5м. | шт. | 10 |  |
| 13 | Установка металлических столбов 60×60мм., длиной 3,5м с оббетонированием, расстояние между столбами 2,5м. | шт. | 8 |  |
| 14 | Установка прогонов из профильной трубы 40\*25 мм. | т/м | 0,375/  187,5 |  |
| 15 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | м2 | 44,8 |  |
| 16 | Устройство бетонной площадки толщиной слоя 100 мм. | м3 | 3,125 |  |
| 17 | Установка ограждающих конструкций стен из металлосайдинга под «бревно» высотой до 3,0м. | м2 | 85 |  |
| **Материалы поставки подрядчика** | | | | |
| 18 | Металлический столб сечением 60\*60мм., длиной 3,0м | шт/м | 18/58 |  |
| 19 | Профильная труба 40\*25 мм | т | 0,375 |  |
| 20 | Металлосайдинг под «бревно» | м2 | 85 |  |