

Акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул.Шевченко, 32, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru) ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

## НА ЗАКУПКУ Автошин отечественного производства.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара **приведены в таблице 1.**

**Таблица 1** - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Критерий*** | ***Описание критерия*** |
| **I. Партия № I** | | |
| ***1*** | ***Наименование продукции*** | ***Перечень автошин указан в Приложение 7 – Структура НМЦ для партии № 1*** |
| ***2*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 1:*** | Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», КПП 280102003,  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |
| ***3*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 1:*** | Ст. Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО 97987579. тел. 8 (4162) 399-206, 399-190 |
| **II. Партия № II** | | |
| ***4*** | ***Наименование продукции*** | ***Перечень автошин указан в Приложение 7 – Структура НМЦ для партии № 2*** |
| ***5*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 2:*** | Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| ***6*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 2:*** | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 |
| **III. Партия № 3** | | |
| ***7*** | ***Наименование продукции*** | ***Перечень автошин указан в Приложение 7 – Структура НМЦ для партии № 3*** |
| ***8*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 3:*** | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» КПП 272402001, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |
| ***9*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 3:*** | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 |
| **IV. Партия № 4** | | |
| ***10*** | ***Наименование продукции*** | ***Перечень автошин указан в Приложение 7 – Структура НМЦ для партии № 4*** |
| ***11*** | ***Грузополучатель для партии 4:*** | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» КПП 272402001, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |
| ***12*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии 4:*** | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-07, 59-91-08, 59-91-09 |
| ***13*** | ***Требования к поставляемой продукции (данная информация должна быть отражена в техническом предложении участника):*** | 1. Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя и изготовлена не ранее 2018 года выпуска.   *Примечание: для бескамерных автошин ед. измер – шт. (покрышка)*  *для камерных автошин ед. измер – к-т (покрышка, камера, ободная лента (для груз. автомобилей и с/х ) золотник, колпачок)*   1. Продукция должна иметь штамп завода изготовителя о прохождении контроля качества продукции, а также хорошо читаемую информацию о неделе и годе выпуска автошины. 2. В случае отсутствия информации по **п. 13 технического задания, Заказчик в праве отклонить коммерческое предложение участника от дальнейшего рассмотрения.** |
| ***14*** | ***Требования безопасности:*** | Автошины должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза;  - ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»  - ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» |
| ***15*** | ***Требования к гарантийным обязательствам:*** | Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| ***16*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| ***17*** | ***Срок поставки:*** | ***до 30.03.2020, Допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем*** |

***Требования к участнику***

1. Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что шины заводского изготовления новые, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо), а также указать год выпуска по каждой позиции технического требования и наименование завода-изготовителя. По каждой модели автошины отличающейся от заявленной, в технических требованиях Заказчика кроме размеров шины, необходимо дополнительно отразить индексы нагрузки, индексы скорости, если имеется - норму слойности

Участник должен предоставить сертификаты соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012

1. ***Допускается предложение поставки продукции, эквивалентной требуемой.***

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего технического предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Эквивалентом считается автошина, по которой индексы нагрузки и скорости, норма слойности (при наличии) не должны быть ниже, конструкция - без изменений, (замена комплекта на автопокрышку не допускается, замена автопокрышки на комплект допускается).