Приложение 1

**Технические характеристики на закупаемую продукцию**

**АО «ДРСК» Филиал «Амурские электрические сети»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Требования Заказчика** | **Технические характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | Изолятор опорно-стержневой фарфоровый С4-195 1 УХЛ1 | 1.Строительная высота – 440 мм;  2.Длина пути утечки изоляции, не менее 95 см;  3.Установочный размер и отверстия, верх - Ø127 (□90) / 4М12;  4.Установочный размер низ - Ø 127 (□90) / 4М12;  5. Тип изоляции – фарфор. | 18 |
| 2 | Изолятор опорно-стержневой фарфоровый ИОС-35/500 -01 УХЛ1 | 1.Строительная высота – 440 мм;  2.Длина пути утечки изоляции, не менее 95 см;  3.Установочный размер и отверстия, верх - Ø140 (□99) / 4М12;  4.Установочный размер низ - Ø 140 (□99) / 4М12;  5. Тип изоляции – фарфор. | 107 |
| 3 | Изолятор фарфоровый С4-80-II | 1.Строительная высота – 215 мм;  2.Длина пути утечки изоляции, не менее 30 см;  3.Установочный размер и отверстия, верх – Ø36 / 2М8;  4.Установочный размер низ - Ø 70 / 2М10;  5. Тип изоляции – фарфор. | 27 |