Приложение 3

к Техническим требованиям на «Ремонт производственных зданий СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Гараж РПБ Сапроново Инв.№ ZS0006522.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3**

Комиссия провела обследование здания гаража РПБ Сапроново, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Оконные и дверные конструкции имеют деформации, трещины, износ. |  |  | **Ворота и двери** |
| 1 | м 2 / шт. | 51,03 / 6 | Разборка ворот и дверей деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку). |
| 2 | т/шт. | 0,2/2 | Установка дверей металлических наружных утепленных 2000\* 900 мм., заводского изготовления, механическая мощность М2 – У (ГОСТ 31173-2003) |
| 3 | т | 0,8478 | Монтаж каркаса металлических ворот из уголка равнополочного 80\*80\*6 мм. и стали полосовой 60\*5 мм. |
| 4 | м2/шт. | 47,25/4 | Монтаж ворот (4,25\*3 = 1 шт. с калиткой, 3,19\*3,47 = 1шт, без калитки, 3\*3,88 = 1 шт., 3\*3,93 = 1 шт., без калитки, размеры уточнить по месту), (каркас полотен из швеллера № 10 мм, заполнение из сэндвич-панелей «базалит» толщиной 80 мм), (укомплектовать навесами, ручками металлическими, запорным устройством контейнерого типа, противосьемными устройствами, противозакрывающимися стопорами, петлями под навесной замок, козырьком над воротами в виде металлической полосы шириной 150 мм., из стали листовой 2,5 мм., доводчиком). Утеплить все стыки между полотнами и каркасом при помощи клеящегося утеплителя. |
| 5 | м | 14,28 | Утепление нижнего стыка ворот лентой конвейерной толщиной 5 мм., шириной 15 см. (крепление при помощи болтов и гаек). |
| 6 | м2 | 100 | Окраска металлических конструкций каркасов и полотен ворот эмалью ПФ серого цвета. |
|  |  |  | **Окна** |
| 7 | м 2 / шт. | 47,97 / 22 | Разборка деревянных окон (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку). |
| 8 | м 2 / шт. | 20,64 / 10 | Установка оконных блоков из ПВХ 1,82 х 1,24 м.; 1,70 х 1,24 м.; 1,81 х 1,29 м.; 1,81 х 1,24 м.; 1,74 х 1,24 м.; 1,74 х 1,24 м.; 1,37 х 1,34 м.; 1,39 х 1,33 м.;1,39 х 1,33 м.; 1,39 х 1,33 м. глухих. |
| 9 | м 2 / шт. | 24,42 / 12 | Установка оконных блоков из ПВХ 1,83 х 1,22 м.; 1,78 х 1,27 м.; 1,76 х 1,26 м.; 1,73 х 1,26 м.; 1,75 х 1,28 м.; 1,74 х 1,24 м.; 1,37 х 1,34 м.; 1,38 х 1,33 м.; 1,38 х 1,33 м.; 1,39 х 1,33 м.; 1,39 х 1,33 м. 1,37 х 1,33 м., поворотно-откидных с москитными сетками. |
| 10 | м | 32,9 | Установка подоконных досок шириной 600 мм. |
| 11 | м | 31,66 | Установка отлива оконного металлического наружного. |
|  |  |  | **Откосы** |
| 12 | м 2 | 73,32 | Ремонт штукатурки внутренних откосов оконных, дверных и воротных гипсовой смесью и финишной шпаклёвкой. (дверных-5,54 м2, оконных - 43,12 м2, ворот - 24,66 м2). |
| 13 | м 2 | 73,32 | Окраска водоэмульсионная откосов внутри здания (краска должна быть моющейся). |
| 14 | м 2 | 11,77 | Ремонт штукатурки наружных откосов оконных и воротных гипсовой смесью и финишной шпаклёвкой. |
| 15 | м 2 | 11,77 | Окраска перхлорвиниловой фасадной краской откосов наружных. |
|  | **Материалы:** | | | |
| 16 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 %, в том числе не учтенные в расценках. |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 17 | Адрес объекта: Мазановский район, с. Сапроново | км | 226 | **г. Благовещенск – с. Сапроново** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 18 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |