Приложение 2

к Техническим требованиям на «Ремонт производственных зданий СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Гараж П/СТ Георгиевка, Инв.№ ZS0000242.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2**

Комиссия провела обследование здания Гаража П/СТ Георгиевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Оконные и дверные конструкции имеют деформации, трещины. Светильники имеют износ, морально устарели. |  |  | **Двери, ворота** |
| 1 | м 2 / шт | 22,3 / 2 | Разборка ворот деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку). |
| 2 | т/шт | 0,1/1 | Установка дверей металлических наружных. 2050 х 860 мм., заводского изготовления, механическая мощность М2 – У (ГОСТ 31173-2003) |
| 3 | м2/шт | 11,79/1 | Монтаж ворот (3,25\*3,63 = 1шт, размеры уточнить по месту), (каркас полотен из швеллера № 10 мм, заполнение из сэндвич-панелей «базалит» толщиной 80 мм), (оснастить навесами, ручками металлическими, запорным устройством контейнерого типа, противосьемными устройствами, противозакрывающимися стопорами, петлями под навесной замок, козырьком над воротами в виде металлической полосы шириной 150 мм., из стали листовой 2,5 мм., доводчиком). Утеплить все стыки между полотнами и каркасом при помощи клеящегося утеплителя. |
| 4 | м | 3,63 | Утепление нижнего стыка ворот лентой конвейерной толщиной 5 мм., шириной 15 см. (крепление при помощи болтов и гаек). |
| 5 | м2 | 14,94 | Окраска металлических конструкций каркасов и полотен ворот эмалью ПФ серого цвета. |
|  |  |  | **Окна** |
| 6 | м 2 / шт | 6,08 / 3 | Разборка деревянных окон (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку). |
| 7 | шт | 3 | Демонтаж металлических решёток. |
| 8 | т/шт | 0,120/3 | Монтаж металлических решеток (1,8\*1,05 = 1шт, 1,81\*1,05 = 1шт, 1,82\*1,06 = 1шт, 1,6\*1,02 = 1шт). |
| 9 | м2 | 7,63 | Масляная окраска металлических решеток. |
| 10 | м 2 / шт | 7,63 / 4 | Установка оконных блоков из ПВХ поворотно-откидных (1,8\*1,05 = 1шт, 1,81\*1,05 = 1шт, 1,82\*1,06 = 1шт, 1,6\*1,02 = 1шт) размеры уточнить по месту. |
| 11 | м | 5,16 | Установка подоконных досок шириной 450 мм. |
| 12 | м | 5,04 | Установка отлива оконного металлического наружного. |
|  |  |  | **Кирпичная кладка** |
| 13 | м3 | 3,2 | Закладывание проема кирпичом. |
| 14 | т | 0,10927 | Устройство металлических перемычек над дверью и окном из швеллера стального № 10П (длина 9 м.). |
| 15 | м 2 | 6,69 | Ремонт штукатурки внутренних стен |
| 16 | м 2 | 4,41 | Окраска водоэмульсионная стен (краска должна быть моющейся). |
| 17 | м 2 | 2,28 | Улучшенная масляная окраска стен. |
|  |  |  | **Откосы** |
| 18 | м 2 | 10,96 | Ремонт штукатурки внутренних откосов оконных и воротных гипсовой смесью и финишной шпаклёвкой. |
| 19 | м 2 | 2,25 | Ремонт штукатурки наружных откосов оконных и воротных гипсовой смесью и финишной шпаклёвкой. |
| 20 | м 2 | 10,96 | Окраска водоэмульсионная откосов (краска должна быть моющейся). |
| 21 | м 2 | 2,25 | Окраска водоэмульсионной фасадной краской откосов. |
|  |  |  | **Освещение** |
| 22 | шт | 12 | Смена светильников с лампами накаливания на: панель светодиодная 600\*600, потребляемая мощность 50 Вт – 4 шт., светильник светодиодный степень защиты от воздействия окружающей среды IP40, потребляемая мощность 50 Вт - 8 шт., |
| 23 | м | 39,5 | Монтаж кабеля ВВГ-Пнг –LS 3\*1,5. |
| 24 | шт | 1 | Смена прожектора на прожектор светодиодный уличный световой поток: 11000 Лм. потребляемая мощность 2\*50 Вт. |
|  | **Материалы:** | | | |
| 25 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 %, в том числе не учтенные в расценках |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 26 | Адрес объекта: Шимановский район, с. Новогеоргиевка | км | 292 | **г. Благовещенск – с. Новогеоргиевка** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 27 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |