Приложение 11

к ТТ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ЗТП 152 Свободный. Инв. № AS0004667

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11**

Комиссия провела обследование ЗТП 152 Свободный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Двери деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, отсутствуют фрагменты, трещины. |  |  | **Заделка проема металлом, отсыпка площадки** |
| 1 | м2/шт | 1,56/1 | Зашивка проема над дверью сталью листовой толщиной 3 мм. = 41 кг. по каркасу из уголка 50\*50\*5 мм. = 20 кг.(размеры 09\*1,73м.) |
| 2 | м 2 | 3,7 | Масляная окраска металлических конструкций (цвет серый) |
| 3 | м 3 | 5 | Устройство подсыпки территории из ПГС возле РУ-0,4 |
|  |  |  | **Кровля** |
| 4 | м 2 | 29,6 | Разборка покрытия кровли из рубероида |
| 5 | м 3 | 0,723 | Установка стропил |
| 6 | т | 0,02 | Установка крепежа (анкерные болты и уголки) |
| 7 | м 2 | 29,6 | Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из профлиста |
| 8 | м 2 | 31,96 | Устройство покрытия кровли из профлиста. ГОСТ 24045-94 НС351000-0,7 (цвет-сигнальный синий) |
| 9 | м 2 | 13,68 | Устройство каркаса фронтонов из досок |
| 10 | м 2 | 13,68 | Устройство фронтонов из профлиста ГОСТ 24045-94С8-1000-0,4 (цвет-сигнальный синий) |
|  | **Материалы:** | | | |
| 11 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 12 | Адрес объекта: Свободненский район, г. Свободный | км | 150 | **г. Благовещенск - г. Свободный** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 13 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |