Приложение 10 к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 РП Дальневосточное ф-3 CS0000827

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-3 РП Дальневосточное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | | Количество | Наименование работ | | |
|  | | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | | 0,48 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-20 м) (пролеты опор № 16-21) | | |
|  | | га | | 0,1 | Чистка просеки средней заросли ручным способом (пролеты опор № 17-21) | | |
|  | | га | | 0,48 | Сгребание порубочных остатков с перемещением | | |
|  | | шт. | | 10 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 32 см (пролеты опор № 16-21) | | |
|  | | шт. | | 10 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 32 см | | |
|  | | шт. | | 10 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 32 см | | |
|  | | шт. | | 80 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см (пролеты опор № 16-21) | | |
|  | | шт. | | 80 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 20 см | | |
|  | | шт. | | 80 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 20 см | | |
|  | | т | | 15,7 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте | | |
|  | | га | | 0,58 |
| **Транспортная схема** | | | | | | | | |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок | | | | км | | 95 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания | | | | км | | 7 | - |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Порубочные остатки | | | т | | | 15,7 | - |
| Примечания | | | | | | | | |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. | | | | | | | |