Приложение 9 к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 ПС Ромны ф-2 CS0001123

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ромны, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | | Количество | Наименование работ | | |
|  | | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | | 3,10 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-***20 м***) (пролеты опор № 81-83, 83-83/3, 89-91, 98-100, 107-109, 110-111, 137-139, 176-179, 181-184, 186-187, 189-191) | | |
|  | | га | | 1,20 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-***10 м***) (пролеты опор № 46-59) | | |
|  | | га | | 0,05 | Чистка просеки средней заросли ручным способом (пролеты опор № 46-59, 81-83, 83-83/3, 89-91, 98-100, 107-109, 110-111, 137-139, 176-179, 181-184, 186-187, 189-191) | | |
|  | | га | | 4,3 | Сгребание порубочных остатков с перемещением | | |
|  | | шт. | | 20 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см (пролеты опор № 19-41) | | |
|  | | шт. | | 20 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 20 см | | |
|  | | шт. | | 20 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 20 см | | |
|  | | т | | 117,5 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте | | |
|  | | га | | 4,35 |
| **Транспортная схема** | | | | | | | | |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок | | | | км | | 180 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания | | | | км | | 11 | - |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Порубочные остатки | | | т | | | 117,5 | - |
| Примечания | | | | | | | | |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. | | | | | | | |