Приложение 12 к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 ПС Ромны ф-7 CS0000902

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Ромны, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | | Количество | Наименование работ | | |
|  | | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | | 0,43 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-20 м) (пролеты опор № 10-102, 163-165) | | |
|  | | га | | 0,43 | Сгребание порубочных остатков с перемещением | | |
|  | | т | | 12 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте | | |
|  | | га | | 0,43 |
| **Транспортная схема** | | | | | | | | |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок | | | | км | | 160 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания | | | | км | | 8 | - |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Порубочные остатки | | | т | | | 12 | - |
| Примечания | | | | | | | | |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. | | | | | | | |