**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ПАНЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ**

## 1. Перечень, характеристики закупаемой продукции

**Спецификация № 1 – филиал «Амурские электрические сети»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед.  изм. | Кол-во. |
| 1 | Панель распределительная ЩО70-1-03 УХЛ1 для реконструкция ТП № 254, 221, 211 п. Прогресс, Приложение № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 | шт. | 7 |
| 2 | Панель распределительная ЩО70-1-11 У3 для ремонта ЗТП № 3 п. Солнечный, ТП № 3 п. Тахтамыгда, Сковородинского района, Приложение № 2.1., 2.2. | шт. | 2 |
| 3 | Панель распределительная ЩО70-1-03 УХЛ1 для реконструкция ТП №152 г. Свободный, Приложение № 3.1. | шт. | 1 |
| 4 | Ячейка КСО-366 для ТП № 254, 221 п. Прогресс, Приложение № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. | шт. | 4 |
| **Отгрузочные реквизиты:** Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704  Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 | | | |

**Спецификация № 2 – филиал «Электрические сети ЕАО»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед.  изм. | Кол-во. |
| 1 | Панель распределительная ЩО-70-1-07 У3 согласно Приложению №5.1 | шт. | 4 |
| 2 | Панель распределительная ЩО-70-1-42 (вводная) согласно Приложению №5.1 | шт. | 2 |
| 3 | Ящик с выключателем ЯШВ 2-25 согласно Приложению №6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. | шт. | 120 |
| 4 | Ящик с выключателем ЯШВ 3-25 согласно Приложению №6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. | шт. | 500 |
| 5 | Ящик с выключателем ЯШВ 3-63 согласно Приложению №6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. | шт. | 10 |
| **Отгрузочные реквизиты:** 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 | | | |

**2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные)**

***2.1. Сроки поставки*** оборудования на склад Грузополучателя ***в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.***

***2.2. Оплата за поставленную продукцию*** осуществляется: ***Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.***

***2.3.*** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

**3. Требования к поставляемому оборудованию.**

**3.1.** Оборудование должно быть не ранее ***2020 года выпуска***, ранее не используемым и соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.

**3.2. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.**

3.2.1. В соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Камеры сборные одностороннего обслуживания должны иметь ***декларацию соответствия*** ГОСТ 12.2.007.4-75 (п.1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17); ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14).

3.2.2. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

3.2.3. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п. 6 ст. 24 ФЗ-184).

3.2.4. В составе заявки Участник должен представить:

3.2.4.1. Регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии.

3.2.4.2. Опросные листы, чертежи (однолинейные схемы) на панели распределительные ЩО70 и ячейки КСО-366.

**3.3.**Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на **60 месяцев***.* Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки

**3.4.**Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - **не менее 120месяцев,**с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

**3.5.**Окраска всех узлов и деталей должна быть выполнена методом порошковой полимеризации.

**4. Требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)**

**4.1.**Участник должен указать в составе коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить в составе технического предложения технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложениям № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами.

**5. Требования к оформлению документов заявки**

**5.1.** Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), **Заказчик отклоняет такую заявку Участника.**

**5.2.**Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки **Заказчик отклоняет такую заявку Участника.**

**6. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента**

**6.1.**Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

**6.2.**Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и техническом описании, являющихся приложениями № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 к данным техническим требованиям на проведение закупки.

**6.3.**Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 и раздела 3.

**7. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.**

**7.1.**Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (до заключения договора) должен предоставить на электронный адрес korneev-ds@drsk.ruписьмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

*Приложение:*

*1.1. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 211 п. Прогресс первая панель на 2 л.;*

*1.2. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 211 п. Прогресс вторая панель на 2 л.;*

*1.3. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 221 п. Прогресс первая панель на 2 л.;*

*1.4. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 221 п. Прогресс вторая панель на 2 л.;*

*1.5. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 221 п. Прогресс третья панель на 2 л.;*

*1.6. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 254 п. Прогресс первая панель на 2 л.;*

*1.7. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 254 п. Прогресс вторая панель на 2 л.;*

*2.1. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 3 п. Солнечный на 2 л.;*

*2.2. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 3 «Школа» п. Тахтамыгда на 2 л.;*

*3.1. Опросной лист для заказа ЩО-70 в ЗТП № 152 г. Свободный на 2 л.;*

*4.1. Опросной лист для заказа КСО-366 в ЗТП 221 левая панель на 1 л.;*

*4.2. Опросной лист для заказа КСО-366 в ЗТП 221 правая панель на 1 л.;*

*4.3. Опросной лист для заказа КСО-366 в ЗТП 254 левая панель на 1 л.;*

*4.4. Опросной лист для заказа КСО-366 в ЗТП 254 правая панель на 1 л;*

*5.1. Техническое описание для заказа ЩО-70 на 3л;*

*6.1. Техническое описание для заказа ЯШВ на 2 л;*

*6.1.1. Вид (расположение оборудования) при открытой внутренней двери на 1л;*

*6.1.2. Габариты и внешний вид на 1л;*

*6.1.3. Внешний вид при открытой наружной двери на 1л.*