Приложение 1 к техническим требованиям

«Ремонт кровли административного здания на базе ОМТС СП «ЗЭС»

**Приложение Ж**

Приложение № 1-6/**9**

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Административное здание (ул. Комарова, 34). Инв.№ ZS0003429

Амурская область, г. Свободный

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование кровли административного здания, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Кровля шиферная течет, имеет механические повреждения, трещины, отсутствуют фрагменты. Деревянные конструкции крыши прогнили. |  |  | **Ремонт кровли** |
| 1 | м2 | 640 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |
| 2 | м2 | 640 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |
| 3 | шт | 1 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных |
| 4 | м | 87,6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали |
| 5 | м | 112 | Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |
| 6 | м | 640 | Смена стропильных ног из досок хвойных пород толщиной 50 мм. |
| 7 | м | 38 | Укладка ходовых досок |
| 8 | м2 | 561,6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок под кровлю: из листовой стали (доска обрезная 25 мм.) |
| 9 | м/м2 | 112/78,4 | Устройство желобов: настенных |
| 10 | шт | 1 | Устройство слуховых окон |
| 11 | м2 | 561,6 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа НС44-1000-0,7 мм., крашеный, цвет синий. |
| 12 | т/шт | 0,187/1 | Монтаж лестницы прямолинейной пожарной с площадкой и ограждением (состоит из: уголок 63\*63\*5 мм. -29м =140 кг., сталь полосовая 40\*4 мм. -35м = 44 кг., сталь полосовая 60\*5 мм. = 3 кг.) |
| 13 | м2 | 8,5 | Огрунтовка металлических поверхностей лестниц за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
| 14 | м2 | 8,5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц: эмалью для наружных работ, цвет черный |
| 15 | м2 | 56,92 | Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали окрашенной, цвет синий |
| 16 | м | 128 | Ограждение кровель перилами состоящих из: труба профильная квадратная 15\*15\*2 мм.= 330 кг, сталь полосовая 40\*4 мм.= 60 кг. |
| 17 | м2 | 64 | Огрунтовка металлических поверхностей ограждения за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
| 18 | м2 | 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограждения: эмалью для наружных работ, цвет черный |
| 19 |  | м2 | 256 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 |
| 20 | м2 | 38,4 | Сборка: карнизов из досок хвойных пород 25 мм. |
| 21 | м2 | 59,1 | Простая окраска масляными составами по дереву: карнизов, слуховых окон |
| 22 | м2 фасада | 552 | Устройство водостока (установка водосточных труб Д-125 мм., 8 ниток с установкой воронок 8 шт., колен 24 шт.) |
|  | **Материалы:** | | | |
| 23 | - | - | - | Материалы, необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 24 | г. Благовещенск –  г. Свободный  (ул. Комарова, 34) | км | 150 | Доставка материалов осуществляется подрядчиком |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 25 | - | - | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |