***ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ №2***

***НА ЗАКУПКУ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ПЭС***

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара **приведены в таблице 1.**

**Таблица 1** - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Критерий*** | ***Описание критерия*** |
| ***1*** | ***Марка, модель*** | трехосный полуприцеп-тяжеловоз |
| ***2*** | ***Назначение*** | Предназначен для транспортировки различных видов спецтехники и грузов, как по дорогам общего пользования, так и по дорогам низкого качества. |
| ***3*** | ***Количество (ед.)*** | 1 |
| ***4*** | ***Год выпуска*** | 2021г (новый, без пробега) |
| ***5*** | ***Характеристики платформы (Длина х Ширина х Высота,) не менее, м*** | 9,4х2,5х 0,9 возможны уширители |
| ***6*** | ***Грузоподъемность, не менее, кг*** | 39500 |
| ***7*** | ***Масса снаряжённого полуприцепа, не более, кг*** | 11000 |
| ***8*** | ***Ходовая часть:*** |  |
| ***Количество осей/колес*** | 3/12+1 |
| ***Нагрузка на ССУ, не более, кг*** | 17300 |
| ***Шины*** | 235/75 R17,5 |
| ***9*** | ***Подвеска*** | Пневматическая |
| ***10*** | ***Тормозная система*** | С АБС |
| ***11*** | ***Шкворень, дюйм (мм)*** | 2,0 (50,8) |
| ***12*** | ***Седельно-сцепное устройство на тягаче*** | Высота 1330мм без нагрузки |
| ***13*** | ***Нагрузка на дорогу через шины не более, кг*** | 33200 |
| ***14*** | ***Необходимое наличие комплекта документов при поставке:*** | 1. Паспорт транспортного средства.  2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства, на русском языке. |
| ***15*** | ***Дополнительная комплектация*** | Вставные обрезиненные коники, механические трапы, ровная площадка, планки противоскольжения по всей рабочей площадке, съемные борта на гусаке. Пневмопривод тормозов «WABCO», опорное устройство «JOST», стояночная тормозная система и противооткатные упоры SUER, алюминиевая бортовая площадка на гусаке, дополнительные опоры, подъемник запасного колеса на бортовую площадку, проушины для увязки груза на уровне с поверхностью площадки, отбойные брусья, боковая защита, инструментальный ящик. |
| ***16*** | ***Наличие ЗИП*** | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| ***17*** | ***Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. либо автотранспортом), не допускается доставки «своим ходом»*** | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94  ***Грузополучатель***: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| ***18*** | ***Требования безопасности*** | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 |
| ***19*** | ***Требования к оформлению заявки участника:*** | В составе заявки участника помимо описания пунктов технического задания должна быть отражена и приложена следующая информация:  - копия сертификата (или одобрения типа ТС) о соответствии предлагаемой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011;  - Наименование завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии;  - Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);  - Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля с указанием размеров. |
| ***20*** | ***Требования к гарантийным обязательствам:*** | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи транспортного средства. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| ***21*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком. |
| ***22*** | ***Срок поставки*** | ***До 31 мая 2021 г., Допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем*** |