Организация АО «ДРСК»

Филиал Приморские электрические сети

СПЮжный РЭС Приморские Центральные электрические сети

Объект ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Новогеоргиевка инв. № PR 0005691 (L-16.67 "СЕННАЯ" Ф-5 ПС Н-ГЕОРГИЕВКА)

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.6**

Комиссия провела обследование: ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Новогеоргиевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Наименование работ** |
| **Расчистка просеки** | | | | |
| 1 | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (кустарник выше 5 метров) в пролетах опор № 29-53, 55-73, 202/22-202/122 | 1 га | 5,5 | Механизированная расчистка просеки: кустарник и мелколесье густые пролеты № 29-53, 55-73 |
| 2 | 1 га | 5,5 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья: густые пролет № 29-53, 55-73 |
| 3 | шт | 100 | Валка деревьев твердых пород с разделкой, диаметр стволов: до 28 см № 29-53, 55-73 |
| 4 | шт | 300 | Валка деревьев мягких пород с разделкой, диаметр стволов: до 28 см пролет № 202/22-202/122 |
| 5 | шт | 170 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с разделкой, диаметр стволов: до 24 см с применением бензопилы пролет № 29-53, 55-73 |
| 6 | шт | 300 | Валка деревьев мягких пород и лиственницы с разделкой, диаметр стволов: до 24 см пролет № 202/22-202/122 |
| 7 | шт | 300 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с разделкой, диаметр стволов: до 20 см пролет № 29-53, 55-73 |
| 8 | шт | 500 | Валка деревьев мягких пород с разделкой, диаметр стволов: до 20 см с пролет № 202/22-202/122 |
| **Материалы:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
|  | База Покровского МУ - ВЛ 10 Ф-5 ПС Новогеоргиевка | км | 40 |  |
|  | Протяженность ремонтируемого участка | км | 7,5 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Примечание** | | | | |
|  | Труднопроходимая пересеченная местность, овраги, крутые склоны. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б). | | | |