Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: Помещение для оперативного персонала, совмещенного с гаражом ПС «Барабаш» Инв. № PR0000666 (наименование основных средств PЭП-3 TИПA П.БAPAБAШ) место расположения п. Барабаш, ул. Восточная слобода, д. 7.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №9.75.1**

Комиссия составе: заместителя начальника ХРЭС Гергесов В.И., начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование кровли мастерского участка п. Барабаш, ул. Восточная слобода ,7, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 1,0 | Разборка мягкой кровли |
| 2 | м3 | 2,88 | Устройство стропил: из досок хвойных пород 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 | 100 шт | 2,9 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 4 | т | 0,008 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 | 100 м2 | 3,10 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 под кровлю: из листовой стали |
| 6 | 1м3 | 4,83 | Установка элементов каркаса: из брусьев 100х150 ГОСТ8486-86 |
| 7 | 100м2 | 0,68 | Устройство: карнизов |
| 8 | 100м2 | 3,6 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 9 | 100м2 | 0,68 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны |
| 10 | 100 м2 | 0,8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) ГОСТ 24045-94 |
| 11 | м | 68 | Резка стального профилированного настила |
| 12 | 100м2 | 3,5 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,583т)  ГОСТ 24045-94 |
| 13 | Лестница выхода на кровлю частично разрушена | 1т | 0,0779 | Изготовление: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |
| 14 | 1т | 0,0779 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |
| 15 | 100м2 | 0,05 | Масляная окраска металлических поверхностей: лестниц, перил, ограждений; количество окрасок 2 |
| 16 | Отсутствие  водосточной системы | 100м | 0,32 | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 17 | 100шт | 0,04 | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 18 | 100шт | 0,16 | Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |
| 19 | Разрушение отделочных слоев внутренних помещений | 100м2 | 0,16 | Снятие дверных полотен |
| 20 | 100бл | 0,1 | Демонтаж дверных блоков в кирпичных стенах(0,8х2,0) |
| 21 | 100м2 | 0,2842 | Снятие оконных переплетов: остекленных |
| 22 | 100бл | 0,1 | Демонтаж оконных блоков в кирпичных стенах(2,03х1,4) |
| 23 | 100м2 | 0,8 | Разборка деревянных полов по лагам |
| 24 | м3 | 1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов из полнотелого кирпича марки-75 на цементном растворе марки-25,размер фундамента 250х250мм высотой 2 кирпича |
| 25 | 100м2 | 0,8 | Устройство деревянных дощатых полов по лагам |
| 26 | 100м2 | 0,8 | Выравнивание полов фанерой |
| 27 | 100м2 | 1,5 | Ремонт штукатурки отдельными местами |
| 28 | 100м2 | 2,38 | Сплошное выравнивание стен |
| 29 | 100бл | 0,1 | Монтаж пластиковых окон(2,03х1,4) |
| 30 | 100бл | 0,1 | Монтаж дверных блоков (0, 8х2.0) |
| 31 | 100м2 | 0,12 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
| 32 | 100м2 | 0,8 | Устройство подвесного потолка |
| 33 | 100шт | 0,27 | Установка светильников диодных |
| 34 | 100м | 0,12 | Установка откосов оконных |
| 35 | 100м | 0,12 | Установка подоконных досок |
| 36 | 100м2 | 0,8 | Настилка линолеума |
| 37 | 100м2 | 2,38 | Сплошное выравнивание стен |
| 38 | 100м | 1,56 | Установка плинтусов пластиковых по периметру помещений |
| 39 | 100м2 | 3,18 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |
| 40 | 100м2 | 1,2 | Водоэмульсионная окраска потолков |
| 41 | 100м2 | 1,8 | Водоэмульсионная окраска стен |
| 42 | 100м2 | 1,38 | Улучшенная окраска стен |
| 43 | 100шт | 0,24 | Установка розеток 2-х накладных |
| 44 | 100шт | 0,9 | Установка выключателей накладных |
| 45 | 100м | 0,45 | Монтаж кабелей 2х2,5 |
| 46 | 100м | 1,2 | Монтаж кабелей 2х1,5 |
| 47 | 100шт | 0,01 | Установка стальной раковины на кухне в сборе |
| 48 | 100плит | 5,24 | Облицовка стен керамической плиткой (45м2) |
| 49 | Выбоины в полах  Разрушение отмостки здания | 100мест | 0,8 | Заделка выбоин в полах |
| 50 | м3 | 8 | Устройство бетонной отмостки по арматурной сетке б-8мм ячейка(80х80мм), толщиной 80мм L-800мм |
| 51 | м3 | 16 | Устройство щебеночного основания толщиной 150мм |

Материалы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Владивосток – п.Барабаш | км | 160 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |