Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

**«Утверждаю»**

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: ПС 110\35\6кВ «Кролевцы» Инв. № PR0000729 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ ПC KPOЛEBЦЫ), место расположения г. Артем, пос. Заводской, ул. Ленина (Автобаза № 3).

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №9.67.**

Комиссия составе: заместителя начальника АРЭС Кирилов В.В.начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование здания ПС Кролевцы п.Заводской вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** | |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 1,3 | Разборка мягкой кровли | |
| 2 | м3 | 8,6 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 | |
| 3 | 100 шт | 7,1 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | |
| 4 | т | 0,018 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | |
| 5 | 100 м2 | 5,6 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 | |
| 6 | 1м3 | 6,3 | Установка элементов каркаса: из брусьев хвойных пород сорт 1-2 размер 100х150х4000 ГОСТ8486-86 | |
| 7 | 100м2 | 1,22 | Устройство карниза: из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 | |
| 8 | 100м2 | 8,6 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли | |
| 9 | 100м2 | 1,22 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 | |
| 10 | 100 м2 | 1,1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 | |
| 11 | 100м | 144 | Резка стального профилированного настила | |
| 12 | 100м2 | 6,1 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (4,5т)ГОСТ 24045-94 | |
| 13 | 1т | 0,0779 | Изготовление и монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением с применением материала: пруток стальной б-12мм-0,0159т,уголок стальной 63х63х5мм-0,062т | |
| 14 | 100м2 | 0,05 | Масляная окраска металлических поверхностей: лестниц, перил, ограждений; количество окрасок 2,маслянная краска МА-15 ГОСТ 10503-71 | |
| 15 | Отсутствие водосточной системы | 100м | 0,48 | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | |
| 16 | 100шт | 0,24 | Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | |
| 17 | 100шт | 0,06 | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | |
| 18 | Разрушение деревянных оконных переплетов | 100м2 | 0,1305 | Снятие оконных переплетов | |
| 19 | м2 | 13,05 | Демонтаж оконных блоков(1,0Х1,45) 9 блоков | |
| 20 | М3 | 2,5 | Закладка оконные проемы кирпичом | |
| 21 | м2 | 4,35 | Установка окон ПВХ (1,0х1,45)глухое(3блока) |
| 22 | м2 | 4,35 | Установка окон ПВХ (1,0х1,45)поворотно откидное(3 блока) |
| 23 |  | 100м2 | 0,3 | Штукатурка кирпичных стен | |
| 24 | 100м2 | 0,18 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | |
| 25 |  | п.м | 9 | Установка подоконных досок | |
| 26 |  | 100м2 | 0,6 | Сплошное выравнивание стен | |
| 27 |  | 100м2 | 0,6 | Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза, ВД-АК-1190 | |

Материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Артем – ПС Кролевцы -1 | км | 24 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |