Приложение 35 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций структурного подразделения "ЗЭС" филиала "АЭС» Приложение № 1-6/**9** к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ПС 110 кВ п. Коболдо Сел.РЭС, ПС 110/35/6 Коболдо ZS0000167

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №33**

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35 кВ Коболдо вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| 1. | Ограждение не соответствует нормам по высоте, лакокрасочный слой отшелушился. | м | 313 | Установка Г-образного козырька высотой 0,4 м из уголка стального 50\*50\*5 мм 0,4147т., по которому натянута проволока, катанная диаметром 6 мм = 0,13897 т.; колючая проволока (типа Егоза) закрепляется на натянутой через нее проволоки 6 мм. по существующему ограждению, по существующему ограждению. |
| 2. | М2 | 641,4 | Масляная окраска металлических поверхностей ограждения нитроэмалью НЦ – 132 серого цвета. |
| 3. | шт | 7 | Установка информационных знаков (Приложение №36 к техническим требованиям). |
|  | **Материалы:** | | | |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | г. Благовещенск –  п. Коболдо | км | 639 | Расстояние от г. Благовещенска до места проведения работ. |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | - |
| Примечание | | | | |
| 1. |  | | | |