

### Открытое акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru) ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

## НА ЗАКУПКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ для автомобилей с дизельными двигателями АЭС, ПЭС

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование продукции*** | Запасные части для дизельной и специальной техники | | | | | |
| **I. Партия № I** | | | | | | | |
| ***1*** | ***Грузополучатель:***  Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», КПП 280102003,  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 | 1 | Балансир направляющего колеса левый в сборе | | 34039-2948011-50 | шт | 1 |
| 2 | Балансир направляющего колеса правый в сборе | | 34039-2948011-50 | шт | 1 |
| 3 | Балансир направляющего колеса с механизмом натяжения, левый в сборе | | 71-2948011-01 | шт | 1 |
| 4 | Балансир направляющего колеса с механизмом натяжения, правый в сборе | | 71-2948010-01 | шт | 1 |
| 5 | Бур серии БЛ 500 мм | | БК-01204.50.000 | шт | 3 |
| 6 | Вал карданный левый ГТТ в сборе | | 21.10.160 | шт | 1 |
| 7 | Вал карданный правый ГТТ в сборе | | 21.10.161-1 | шт | 1 |
| 8 | Вал торсионный переднего катка ГТСМ в сборе | | 71-2946036 | шт | 2 |
| 9 | Вал торсионный среднего катка | | 71-2946034 | шт | 4 |
| 10 | Гусеница в сборе (широкая) МТ-ЛБ в сборе | | 8.34.200 | компл | 1 |
| 11 | Гусеница в сборе ГТТ | | 21.34.001 | компл | 1 |
| 12 | Гусеница левая в сборе | | 71-3209003 | шт | 1 |
| 13 | Гусеница правая в сборе | | 71-3209002 | шт | 1 |
| 14 | Двигатель в сборе | | Д245.7-628 | шт | 1 |
| 15 | Забурник | | 66-06.06.01.300А | шт | 10 |
| 16 | Каток опорный с шиной | | 700-120-21.32.025 | шт | 1 |
| 17 | Колесо ведущее (со съемным венцом) ГТСМ | | 3403-3202010 | шт | 4 |
| 18 | Колесо ведущее ГТТ | | 21.30.001 | шт | 2 |
| 19 | Колесо направляющее в сборе | | 71-3205002 | шт | 2 |
| 20 | Колесо направляющее с натяжным устройством в сборе | | 21.31.001 | шт | 1 |
| 21 | КПП в сборе | | 3309-1700010-20 | шт | 1 |
| 22 | Кронштейн трубы направляющего колеса левый | | 34039-2948043 | шт | 1 |
| 23 | Кронштейн трубы направляющего колеса правый | | 34039-2948042 | шт | 1 |
| 24 | Лента тормоза остановочного в сборе | | 21.23.026 | шт | 2 |
| 25 | Механизм натяжения | | 3409-3211010-60 | шт | 2 |
| 26 | Механизм поворота левый в сборе | | 21.10.014 | шт | 1 |
| 27 | Механизм поворота правый в сборе | | 21.10.013 | шт | 1 |
| 28 | Насос топливный высокого давления ТНВД-323-10 ЯМЗ 236 НЕ 2 | | 323-1111025 | шт | 1 |
| 29 | Радиатор в сборе | | 500 АТ-1301010 | шт | 1 |
| 30 | Резец бурильный | | 66-06.01.400 АСБ | шт | 50 |
| 31 | Труба подвески направляющего колеса | | 34039-3205005 | шт | 2 |
| 32 | Уплотнение фрикционное ступица катков в сборе ГТМУ | | 47-3204030 | шт | 20 |
| **Итого:** | | | | | **123** |
| ***2*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии I:*** | Ст. Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО 97987579. тел. 8 (4162) 399-206, 399-190 | | | | | |
|  | **II. Партия № 2** | | | | | | |
| ***3*** | ***Грузополучатель:*** Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские Электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а. | 1 | | Болт для крепления ножей | d=16 с гайкой | шт | 100 |
| 2 | | Болт для крепления ножей | d=20 с гайкой | шт | 100 |
| 3 | | Вал карданный задний в сборе | 4320-2201010 | шт | 1 |
| 4 | | Вал карданный межосевой в сборе | 5320-2201011 | шт | 1 |
| 5 | | Вал карданный среднего моста в сборе | 4320-2205010 | шт | 1 |
| 6 | | Венец ведущего колеса Т-170 | 50-19-160-1 | шт | 2 |
| 7 | | Гидрораспределитель Т-170 | Р-160-3/1-111 | шт | 2 |
| 8 | | Гильза | КМЗ 01466-2-01 (D145) для Д160 | шт | 4 |
| 9 | | Головка блока цилиндров в сборе | 740-1003010 | шт | 4 |
| 10 | | Головка блока цилиндров в сборе | 238Д-1003013 | шт | 3 |
| 11 | | Группа поршневая Д-65 (поршень, гильза, палец, кольца) | Д65-1000108-С | М-компл | 4 |
| 12 | | Группа поршневая ЯМЗ (поршень, гильза, палец, кольца) | 238НБ-1004008 | М-компл | 8 |
| 13 | | Группа поршневая (поршень, гильза, палец, кольца) | 236-1004005 | М-копл | 8 |
| 14 | | Диск сцепления ведомый в сборе | 5320-1601130 | шт | 1 |
| 15 | | Диск сцепления промежуточный | 14-1601094 | шт | 1 |
| 16 | | Звено гусеницы ДТ-75 | 74.34.501 | шт | 10 |
| 17 | | Кабина КАМАЗ в сборе 1 комплектности | 5320-0000010 | шт | 1 |
| 18 | | Каток двубортный Т-130, Т-170 | 24-21-170СП | шт | 4 |
| 19 | | Каток однобортный Т-130, Т-170 | 24-21-169СП | шт | 6 |
| 20 | | Кольца поршневые | 238-1004002 | М/компл | 8 |
| 21 | | Крестовина большая в сборе | 5320-2205025 | шт | 4 |
| 22 | | Крестовина малая в сборе | 5320-2201025 | шт | 4 |
| 23 | | Порщневые кольца Д-108(Д=145) Т-130, Т-170 | 14-03-108СП | М/ компл | 1 |
| 24 | | Муфта блокировки дифференциала оригинал | 4310-1802148 | шт | 1 |
| 25 | | Наконечник рулевой тяги левый | 5320-3414057 | шт | 2 |
| 26 | | Наконечник рулевой тяги правый | 5320-3414056 | шт | 2 |
| 27 | | Насос ГУРа в сборе | 4320-3407010 | шт | 1 |
| 28 | | Насос Т-170 в сборе | НШ-100А-3л | шт | 1 |
| 29 | | Насос НШ-50 в сборе | НШ 50 У-2Л | шт | 1 |
| 30 | | Палец звена гусеницы ДТ-75 | А34-2-01В | шт | 20 |
| 31 | | Палец поршневой | 16-03-50 | М-компл | 4 |
| 32 | | Планка кор/длинная | 50-21-162/163 | шт | 8 |
| 33 | | Пневмоусилитель тормозов в сборе | 4320-3510010/11 | шт | 1 |
| 34 | | Поршень D=145 Т-130, Т-170 | 51-03-23 | М/компл | 1 |
| 35 | | Поршневая группа с кольцами и поршневыми пальцами | 740-1000105-11 | М/компл | 1 |
| 36 | | РВД | 16-1650 гайка №32 | шт | 6 |
| 37 | | РВД | 20-1650 гайка №41 | шт | 4 |
| 38 | | РВД | 25-1650 гайка №50 | шт | 2 |
| 39 | | Редуктор среднего моста в сборе | 5320-2502010 | шт | 1 |
| 40 | | Резец буровой с включениями | РБМ - 35 А | шт | 8 |
| 41 | | Рессора в сборе Т-130, Т-170 | 50-20-103СП | шт | 1 |
| 42 | | Рычаг регулеровочный задний левый (трещетка) | 5511-3502237 | шт | 2 |
| 43 | | Рычаг регулировочный правый (трещетка) | 5320-3502136 | шт | 2 |
| 44 | | Стартер в сборе | 740-2500010 | шт | 1 |
| 45 | | Стартер в сборе | 25.3708-01 | шт | 1 |
| 46 | | Турбокомпрессор КАМАЗ Евро 2 в сборе | К.27.145.01 левый | шт | 1 |
| 47 | | Турбокомпрессор КАМАЗ Евро 2 в сборе | К.27.145.02 правый | шт | 1 |
| 48 | | Турбокомпрессор для Д.245.7Е2 в сборе | ТКР-6-1-09.03 | шт | 1 |
| 49 | | Турбокомпрессор Т-130, Т-170 в сборе | ТКР-11Н-3 | шт | 2 |
| 50 | | Фланец моста | 4320-2403020 | шт | 4 |
| 51 | | Штанга реактивная в сборе | 5320 2919074 | шт | 5 |
| 52 | | Элемент фильтрующего топливного фильтра тонкой очистки | Р-532-1 24.1117030 Т-170 | шт | 8 |
| 53 | | Энергоаккумулятор в сборе | 100-3519100 | шт | 2 |
| **Итого:** | | | | | **206** |
| ***4*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 2:*** | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894  тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 | | | | | |
| **Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя:** | | | | | | | |
| ***5*** | ***Срок поставки:*** | ***до 31.03.2014 г.*** | | | | | |
| ***6*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Отсрочка платежа 30 дней с даты получения Покупателем продукции, счет-фактур и товарных накладных. | | | | | |
| ***7*** | ***Требования к гарантийным***  ***обязательствам:*** | Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | | | | | |
| ***8*** | ***Требования к поставляемой продукции*** | 1) Все запасные части должны быть новыми, ранее не использованными и изготовлены не ранее 2013 г. заводами-изготовителями Российской Федерации *(либо стран бывшего СССР),* соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, не должны иметь сколов, трещин, застарелой ржавчины и других повреждений; должны быть окрашены в заводских условиях.  2) Для отдельных деталей, узлов и агрегатов должны быть приложены паспорта изделия завода-изготовителя и другие сопроводительные документы в соответствии с нормами заводов изготовителей  3) Отдельные узлы и агрегаты должны иметь пломбировку и соответствующую упаковку заводов-изготовителей;  4) Вся продукция должна иметь сертификаты соответствия и/или качества на предлагаемую продукцию для сертифицируемых запчастей | | | | | |
| ***9*** | ***Требования к оформлению технического предложения*** | *По каждой строке* технического задания должен быть указан:  1) Год изготовления запасной части  2) Завод изготовитель  3) Наличие соответствующих сопроводительных документов  (указать на какие конкретно запасные части имеются указанные документы);  В случае отсутствия информации по пп. 8-9 технического задания, Заказчик в праве отклонить коммерческое предложение участника от дальнейшего рассмотрения. | | | | | |

**Начальник ТС А.Г. Шахрай**

Гиберт С.Н.

**** 8 (4162) 397-167

E-mail: [transport2@drsk.ru](mailto:transport2@drsk.ru)