РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(без фиксации цены)

г. Благовещенск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по результатам проведенного Заказчиком открытого рамочного конкурса:

Дата официальной публикации извещения \_\_\_\_\_;

Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Предмет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

заключили настоящее рамочное соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

**Статья 1.**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

* 1. Все термины и терминологические словосочетания, употребляемые в тексте настоящего Соглашения, имеют такое значение, которое придано им по тексту п.1.1 настоящего Соглашения и изложено ниже.

**Заказчик» -** юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.

**«Поставщик» -** любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию (товары, работы, услуги).

**«Закупочная документация» -** комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур.

**Статья 2.**

**ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

2.1. Стороны выражают намерение в период с «1» марта 2014 г. по «31» декабря 2014 г. подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в КТПН, КМТП (СТП).

2.2. Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 настоящего Соглашения, приглашать Поставщика оборудования, наряду с третьими лицами, к участию в закупках оборудования, проводимых конкурентным способом - закрытый запрос цен.

2.3. Поставщик оборудования обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 настоящего Соглашения, представлять в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен.

2.4. В случае не представления Поставщиком оборудования в адрес Заказчика заявки на участие в закрытом запросе цен, Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п.2.2 настоящего Соглашения.

2.5. Поставщику оборудования известно, что закупки оборудования проводятся в порядке, установленном Положением о закупке оборудования для нужд Общества и иными документами – распорядительными документами Заказчика.

2.6. Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса цен предложение Поставщика оборудования будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Поставщиком оборудования заключение договора на поставку оборудования, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедуры.

2.7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате закрытого запроса цен Договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

**Статья 3.**

**ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**.

3.1. При заключении Соглашения предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Поставщик оборудования обязан предоставить соответствующую информацию (с приложением подтверждающих документов) не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений.

Непредоставление Поставщиком оборудования информации указанной выше, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации, является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего Соглашения. В этом случае Соглашение считается расторгнутым с момента получения Поставщиком оборудования соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

Поставщик оборудования обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Соглашения, прекратить любое исполнение по Соглашению.

Во избежание сомнений и независимо от иных положений Соглашения Поставщик оборудования настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Поставщика оборудования в связи с расторжением Соглашения, по основаниям, указанным в настоящем пункте Соглашения.

3.2. Объемы, номенклатура оборудования и временные сроки в рамках каждого Договора, заключаемого на основании п.2.6 настоящего Соглашения, определяются Заказчиком самостоятельно, и объявляются, при проведении закрытых запросов цен. по номенклатуре, соответствующей техническим характеристикам, закрепленным в Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

3.3. Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3.4. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензия направляется контрагенту по настоящему Соглашению с приложением документов, подтверждающих заявленные требования. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии одной Стороной от другой Стороны, то спор подлежит разрешению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны и действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочным представителем каждой из Сторон.

3.6. Уступка прав требования по настоящему Соглашению без письменного согласования Сторон не допускается.

3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Поставщика оборудования и один экземпляра для Заказчика.

Статья 4.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

**ОАО «Дальневосточная распределительная**

**сетевая компания»**

ИНН 2801108200

675000, Амурская обл, г. Благовещенск,

ул. Шевченко28.

Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк»

г. Благовещенск

Р/сч. 40702810300010000849

К/сч. 30101810400000000733

БИК 041012733 КПП 280150001

Тел./Факс:(416-2)39-73-43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

1. **Технические характеристики**

**Техническое задание на поставку КТПН, КМТП (СТП)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные технические характеристики | Требования Заказчика |
|  | 1. **КТПН** |  |
| 1.1. Исполнение КТП | Металлический контейнер |
| 1.2. Мощность силового трансформатора, кВА | До 1000 |
| 1.3. Количество силовых трансформаторов, шт. | Один/два |
| 1.4. Габаритные размеры одного модуля, мм (д х ш х в) | В зависимости от комплектации |
| 1.5. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10(6), 35 |
| 1.6. Ток сборных шин на стороне НН, А | До 1500 |
| 1.7. Учет электроэнергии | В соответствии с опросным листом |
| 1.8. Ток термической стойкости ВН кА, 1с | 20 |
| 1.9. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 40 |
|  | **2. КМТП (СТП)\*** |  |
| 2.1. Исполнение КМТП | Полный комплект ме-таллоконструкций для установки КМТП (СТП). |
| 2.2. Мощность силового трансформатора, кВА | До 160 |
| 2.3. Количество силовых трансформаторов, шт. | Один |
| 2.4. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10(6) |
| 2.5. Ток сборных шин на стороне НН, А | До 400 |
| 2.6. Ток термической стойкости ВН кА, не менее | 20 |
| 2.7. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА, не менее | 40 |
|  | **3. Общие технические характеристики к КТПН, КМТП (СТП)** |  |
| 3.1.Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 3.2.Трансформатор силовой трехфазный масляного герметичного исполнения ТМГ | Производства ОАО «АлтТранс», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», УП «Минский электротехнический завод» им. Козлова, ОАО «Курганский электромеханический завод |
| 3.3. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 3.4. Трансформаторы тока на стороне НН | Пожаро - и взрывобезопасные. Класс точности обмоток измерения: в соответствии с опросным листом |
| 3.5. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 с масляным трансформатором | нормальная |
| 3.6. Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP34 |
| 3.7. Степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 | II, III |
|  | 3.8. Тип РУНН | Шкаф ШР, ШРНН, ЩО, щиты НКУ |
| 3.9. Соответствие оборудования техническим требованиям указанным в главе 4 ПУЭ 7-е издание | обязательно |
| 3.10. Высота над уровнем моря, м | 1000 м |
| 3.11. Степень загрязнения изоляции ГОСТ 99-20-89 | III |
| 3.12. Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов не менее | 6\*\* |
| 3.13. Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 99-20-89, не менее, см/кВ | 2,5 |
| 3.14. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | не менее 10 лет |
| 3.15. Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), с момента ввода в эксплуатацию | не менее 60 месяцев |
| 3.16.Оборудование и комплектующие его изделия | Изготовление из материалов экологически безопасных |
| 3.17. Надежность оборудования | Эксплуатация в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет. |
| 3.18.Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленный в соответствие с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Обязательно |
| 3.19.Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 |
| 3.20. Дополнительно поставляемое оборудование (внешний разъединитель 10 кВ РЛНД-1.1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1, и др.) | по запросу в соответствии с конкретным заказом |

## \* - способ установки (количество стоек) определяется в конкретным заказом;

## \*\* - допускается увеличение значения заказчиком в соответствие с местными условиями эксплуатации.