

### Открытое акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru) ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

## НА ЗАКУПКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ для АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ЮЯЭС.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование продукции*** | Запасные части для автотракторной техники | | | | |
| ***1*** | ***Грузополучатель:***  **(для счет-фактуры):**  Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-якутские электрические сети»,  678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 | 1 | Мост передний УАЗ в сборе | 3741-00-2300011-00 | шт | 2 |
| 2 | Мост задний УАЗ в сборе | 3741-20-2400010-00 | шт | 2 |
| 3 | КПП, раздаточная коробка, стояночный тормоз, в сборе, УАЗ | 452-1700005-10 | к-т | 2 |
| 4 | Двигатель УМЗ-42130Н в сборе | 4213-1000400-01 | шт | 1 |
| 5 | КПП в сборе ГАЗ-66 | 66-1700010 | шт | 1 |
| 6 | Раздаточная коробка с центральным тормозом в сборе ГАЗ-66 | 66-1800010 | шт | 1 |
| 7 | Редуктор заднего моста ГАЗ-66 в сборе | 66-2402010 | шт | 1 |
| 8 | Мост передний Урал, в сборе (47 зуб) | 4320-2300012 | шт | 3 |
| 9 | КПП ЯМЗ-236 Урал в сборе | 236У-1700003 | шт | 2 |
| 10 | Коробка раздаточная в сборе с ручным тормозом Урал | 4320-1800018-10К | шт | 2 |
| 11 | Радиатор в сборе Урал с двигателем ЯМЗ-236 | 5323Я-1301010 | шт | 2 |
| 12 | Редуктор среднего моста Урал (47 зуб) в сборе | 4320-2502010 | шт | 2 |
| 13 | Редуктор заднего моста Урал (47 зуб) в сборе | 4320-2402010 | шт | 2 |
| 14 | Мост передний Камаз-4310 в сборе | 4310-2300010 | шт | 1 |
| 15 | Редуктор среднего моста Камаз-4310 в сборе | 4310-2502010 | шт | 1 |
| 16 | Редуктор заднего моста Камаз-4310 в сборе | 4310-2402010 | шт | 1 |
| 17 | КПП Камаз-4310, без делителя в сборе | 14.1700025 | шт | 1 |
| 18 | Коробка раздаточная Камаз-4310 в сборе | 43114-1800020 | шт | 1 |
| 19 | Радиатор охлаждения Краз-250 в сборе | 65055-1301010-01 | шт | 1 |
| 20 | Гусеница в сборе Т-170 в сборе | 24-22-1СП | шт | 2 |
| 21 | Каток опорный ТДТ-55 в сборе | 55-33-007-А3 | шт | 6 |
| 22 | Радиатор системы охлаждения ТДТ-55 в сборе, двигатель СМД-18 | 15К-22С-2 | шт | 1 |
| 23 | Каток однобортный Т-170 | 24-21-169СП | шт | 2 |
| 24 | Каток двубортный Т-170 | 24-21-170СП | шт | 8 |
| 25 | Пневматический усилитель с главным тормозным цилиндром в сборе Урал-4320 | 4320-3510012/13 | шт | 7 |
|  | | | | **55** |
| ***2*** | ***Отгрузочные реквизиты*** | ***Грузополучатель (для ЖД накладной):*** ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» для филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети», код 1091. Адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева ЗА, ОКПО 23309160. Станция Алдан НВСТР через Нерюнгри – грузовая ДВЖД код 914001 Контрольный 5, порядковый 6. | | | | |
| **Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя:** | | | | | | |
| ***3*** | ***Срок поставки:*** | ***до 20.06.2014 г.,*** | | | | |
| ***4*** | ***Требования к поставляемой продукции*** | 1) Все запасные части должны быть новыми, ранее не использованными и изготовлены не ранее 2013 г. заводами-изготовителями Российской Федерации *(либо стран бывшего СССР),* соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, не должны иметь сколов, трещин, застарелой ржавчины и других повреждений; должны быть окрашены в заводских условиях.  2) Для отдельных деталей, узлов и агрегатов должны быть приложены паспорта изделия завода-изготовителя и другие сопроводительные документы в соответствии с нормами заводов изготовителей  3) Отдельные узлы и агрегаты должны иметь пломбировку и соответствующую упаковку заводов-изготовителей;  4) Вся продукция должна иметь сертификаты соответствия и/или качества на предлагаемую продукцию для сертифицируемых запчастей | | | | |
| ***5*** | ***Требования к оформлению технического предложения*** | *По каждой строке* технического задания должен быть указан:  1) Год изготовления запасной части  2) Завод-изготовитель  3) Наличие соответствующих сопроводительных документов  (указать на какие конкретно запасные части имеются указанные документы);  В случае отсутствия информации по пп. 4-5 технического задания, Заказчик в праве отклонить коммерческое предложение участника от дальнейшего рассмотрения. | | | | |
| **Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя:** | | | | | | |
| ***6*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Отсрочка платежа 30 дней с даты получения Покупателем продукции, счет-фактур и товарных накладных. | | | | |
| ***7*** | ***Требования к гарантийным***  ***обязательствам:*** | Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимальный гарантийный срок. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 6 месяцев будут отклонены от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии. | | | | |
| ***8*** | ***Требования к опыту работы***  ***участника:*** | Опыт работы Участника являются **оценочным критерием**.  Под **опытом работы участника** понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Максимальное количество баллов получит участник, обладающий наибольшим опытом работы. | | | | |

**Начальник ТС А.Г. Шахрай**

Гиберт С.Н.

**** 8 (4162) 397-167 E-mail: [transport2@drsk.ru](mailto:transport2@drsk.ru)