

### Открытое акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru) ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

***НА ЗАКУПКУ ПОЛНОПРИВОДНОГО ЛЕГКОВОГО СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Марка, модель:*** | УАЗ ПАТРИОТ, либо аналог |
| ***2*** | ***Назначение:*** | для перевозки пассажиров |
| ***3*** | ***Количество: (ед.)*** | 1 |
| ***Отборочные критерии (обязательные требования):*** | | |
| ***4*** | ***Год выпуска шасси и установки:*** | 2015 (новый, без пробега) |
| ***5*** | ***Тип двигателя:*** | Бензиновый |
| ***6*** | ***Экологический стандарт*** | не менее ЕВРО-4 |
| ***7*** | ***Мощность двигателя:*** | не менее 128л.с. |
| ***8*** | ***Колесная формула*** | 4 х 4 |
| ***9*** | ***Тип привода*** | задний - постоянный, передний - подключаемый |
| ***10*** | ***Коробка передач*** | механическая, 5-ступенчатая |
| ***11*** | ***Раздаточная коробка*** | 2-ступенчатая с электрическим приводом Dymos, либо аналог |
| ***12*** | ***Тормоза*** | Передние: дискового типа  Задние: барабанного типа |
| ***13*** | ***Цвет кузова*** | Желто-серебристый металлик |
| ***14*** | ***Шины /диски*** | 235/70 R16/ легкосплавные ,16-ти дюймовые |
| ***15*** | ***Комплектация:*** | "Limited": ГУР, мосты "Спайсер", необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом, окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги, ручки дверей) в цвет кузова, передние и задние электростеклоподъёмники, зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова,, ПТФ, дуги багажника, розетка 12В на панели приборов, розетка 12В в багажном отсеке, легкосплавные диски (4 шт.), шины 235/70R16, пластиковый контейнер запасного колеса, резиновые коврики в салон, коврик в багажник, локеры колес, атермальные стекла (серые), тонированные в массе (задняя полусфера), блок-фары с ДХО, освещение вещевого ящика, регулировка по высоте и поясничного подпора водительского сиденья, парктроник, шторка багажного отделения, комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная (хромированные ободки), датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации приборов, функция "вежливый свет" для передних плафонов, отделка интерьера "Люкс", центральный замок, иммобилайзер, сигнализация, активная антенна, навигационная мультимедийная система с 7" дисплеем: GPS/GLONASS (Navitel с картами России, Украины, Белоруссии и Казахстана), USB, MP3, Video up to FullHD playback, AM/FM tuner w/RDS, Bluetooth (A2DP), Aux in, Rear camera In, камера заднего вида в ручке двери багажного отсека, подогрев передних сидений, прикуриватель, кондиционер, ABS с функцией EBD, зимний пакет (доп. отопитель, подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, аккумулятор повышенной емкости); |
| ***16*** | ***Необходимое наличие комплекта документов:*** | 1) Руководство (инструкции) по эксплуатации;  2) ПТС (паспорт транспортного средства);  3) Сервисная книжка;  4). Руководство по эксплуатации дополнительного оборудования. |
| ***17*** | ***Иные требования:*** | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание с приложением фотографий предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания и фотографий аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |
| ***18*** | ***Отгрузочные реквизиты при: (доставка ж/д транспортом)*** | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО», код получателя: 9532, ОКПО 00106477, ИНН/КПП 2801108200/790102001.  П/а 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6  Ст. Биробиджан-1, ДВЖД, код станции: 962804 |
| ***19*** | ***Гарантийный период:*** | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| ***20*** | ***Срок поставки:*** | **До 25 октября 2015 г., с возможностью досрочной поставки** |
| ***Оценочные критерии (желательные требования):*** | | |
| ***21*** | ***Условия оплаты:*** | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере \_\_\_\_\_\_ (не более 30 %*)* от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| ***22*** | ***Требования к гарантийным обязательствам:*** | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| ***23*** | ***Требования к опыту работы участника:*** | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

***Начальник транспортной службы А.Г. Шахрай***

Шахрай А.Г.

**** 8 (4162) 397-391

E-mail: [transport@drsk.ru](mailto:transport@drsk.ru)