**Приложение № 1**

**Техническое задание на поставку демисезонной спецодежды**

**и средств защиты рук**

1. **Перечень, объемы, сроки, характеристики и грузополучатели закупаемой продукции.**

***1. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»***

***Срок поставки – до 15 марта 2016 года.***

***Место поставки - Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 44-46/170-176 | компл | 2 |  |  |
| 2 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 3 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/182-188 | компл | 2 |  |  |
| 4 | Брюки рабочие женские белые р.44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Брюки рабочие женские белые р.52-54/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 6 | Брюки рабочие женские белые р.56-58/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 7 | Жилет сигнальный р. 44-46 | шт | 12 |  |  |
| 8 | Жилет сигнальный р. 48-50 | шт | 117 |  |  |
| 9 | Жилет сигнальный р. 52-54 | шт | 113 |  |  |
| 10 | Жилет сигнальный р. 56-58 | шт | 34 |  |  |
| 11 | Жилет сигнальный р. 60-62 | шт | 14 |  |  |
| 12 | Жилет сигнальный р. 64-66 | шт | 3 |  |  |
| 13 | Жилет сигнальный р. 68-70 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) 64-68/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 120-124/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 128-132/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/158-164 | шт | 12 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/170-176 | шт | 72 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/192-200 | шт | 4 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 52-54/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 56-58/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 24 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/170-176 | шт | 12 |  |  |
| 25 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/182-188 | шт | 27 |  |  |
| 26 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/170-176 | шт | 24 |  |  |
| 27 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/182-188 | шт | 40 |  |  |
| 28 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/170-176 | шт | 11 |  |  |
| 29 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/182-188 | шт | 18 |  |  |
| 30 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 31 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 32 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.64-66/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 33 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.48-50/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 34 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 35 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р. 52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 37 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р.44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 38 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/158-164 | шт | 8 |  |  |
| 39 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 15 |  |  |
| 40 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.96-100/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 41 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 11 |  |  |
| 42 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 43 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 44 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 46 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 47 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 44-46/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 49 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 48-50/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 50 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 48-50/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 51 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 56-58/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 52 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 56-58/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 53 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 33 |  |  |
| 54 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 275 |  |  |
| 55 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 234 |  |  |
| 56 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/194-200 | шт | 15 |  |  |
| 57 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 44 |  |  |
| 58 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 75 |  |  |
| 59 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/194-200 | шт | 10 |  |  |
| 60 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 61 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 15 |  |  |
| 62 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/194-200 | шт | 5 |  |  |
| 63 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 64 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 65 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 66 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 136-140/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 67 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 26 |  |  |
| 68 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 69 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 42 |  |  |
| 70 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/170-176 | шт | 372 |  |  |
| 71 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 139 |  |  |
| 72 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/194-200 | шт | 5 |  |  |
| 73 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.136-140/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 74 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.88-92/158-164 | шт | 18 |  |  |
| 75 | Костюм сварщика брезентовый р. 120-124/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 76 | Костюм сварщика брезентовый р. 52-54/170-176 | шт | 11 |  |  |
| 77 | Костюм сварщика брезентовый р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 78 | Костюм сварщика брезентовый р. 96-100/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 79 | Костюм сварщика брезентовый р.104-108/182-188 | шт | 6 |  |  |
| 80 | Костюм сварщика брезентовый р.48-50/170-176 | шт | 13 |  |  |
| 81 | Костюм сварщика брезентовый р.48-50/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 82 | Костюм сварщика брезентовый р.52-54/182-188 | шт | 5 |  |  |
| 83 | Костюм сварщика брезентовый р.56-58/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 84 | Костюм сварщика со спилком р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 85 | Краги спилковые | пар | 18 |  |  |
| 86 | Накомарник - сетка наголовная | шт | 93 |  |  |
| 87 | Наплечники | шт | 9 |  |  |
| 88 | Нарукавники текстовиниловые | пар | 61 |  |  |
| 89 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | пар | 227 |  |  |
| 90 | Перчатки для защиты от проколов и порезов | пар | 271 |  |  |
| 91 | Перчатки нейлоновые | пар | 150 |  |  |
| 92 | Перчатки резиновые бытовые (техн) | пар | 991 |  |  |
| 93 | Перчатки резиновые противокислотные (химостойкие) | пар | 2 |  |  |
| 94 | Перчатки с полимерным покрытием | пар | 4 036 |  |  |
| 95 | Перчатки трикотажные кругловязаные | пар | 284 |  |  |
| 96 | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием | пар | 4 848 |  |  |
| 97 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 98 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/170-176 | шт | 17 |  |  |
| 99 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/182-188 | шт | 37 |  |  |
| 100 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/194-200 | шт | 7 |  |  |
| 101 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 102 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/182-188 | шт | 7 |  |  |
| 103 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/194-200 | шт | 5 |  |  |
| 104 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 105 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/170-176 | шт | 11 |  |  |
| 106 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/158-164 | шт | 14 |  |  |
| 107 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/170-176 | шт | 125 |  |  |
| 108 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/182-188 | шт | 45 |  |  |
| 109 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 110 | Плащ для защиты от воды р.104-108/158-164 | шт | 13 |  |  |
| 111 | Плащ для защиты от воды р.104-108/170-176 | шт | 104 |  |  |
| 112 | Плащ для защиты от воды р.104-108/182-188 | шт | 99 |  |  |
| 113 | Плащ для защиты от воды р.104-108/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 114 | Плащ для защиты от воды р.128-132/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 115 | Плащ для защиты от воды р.128-132/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 116 | Плащ для защиты от воды р.128-132/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 117 | Плащ с капюшоном из негорючего материала с металлизированным покрытием | шт | 38 |  |  |
| 118 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 119 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 48-50-182-188 | шт | 3 |  |  |
| 120 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 52-54/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 121 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 52-54/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 122 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 52-54/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 123 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 124 | Рукавицы брезентовые | пар | 293 |  |  |
| 125 | Рукавицы комбинированные ( х/б с брезент. наладонником) | пар | 1 830 |  |  |
| 126 | Рукавицы суконные | пар | 3 |  |  |
| 127 | Фартук из полимерных материалов | шт | 75 |  |  |
| 128 | Фартук прорезиненный | шт | 19 |  |  |
| 129 | Фартук с нагрудником из огнестойких материалов | шт | 2 |  |  |
| 130 | Халат женский медицинский р. 56-58/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 131 | Халат рабочий белый р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 132 | Халат рабочий женский белый р. 56-58/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 133 | Халат рабочий женский белый р.104-108/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 134 | Халат рабочий женский белый р.48-50/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 135 | Халат рабочий женский белый р.52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 136 | Халат рабочий женский темный р. 48-50/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 137 | Халат рабочий женский темный р. 52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 138 | Халат рабочий темный 44-46/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 139 | Халат рабочий темный 48-50/158-164 | шт | 15 |  |  |
| 140 | Халат рабочий темный р.44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 141 | Халат рабочий темный 48-50/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 142 | Халат рабочий темный 52-54/158-164 | шт | 8 |  |  |
| 143 | Халат рабочий темный 52-54/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 144 | Халат рабочий темный р.56-58/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 145 | Халат рабочий темный р.56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 146 | Шляпа-накомарник | шт | 171 |  |  |

***2. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»***

***Срок поставки – до 15 марта 2016 года.***

***Место поставки - Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, 22А***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 44-46/170-176 | компл | 7 |  |  |
| 2 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/158-164 | компл | 2 |  |  |
| 3 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/170-176 | компл | 55 |  |  |
| 4 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/182-188 | компл | 49 |  |  |
| 5 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/194-200 | компл | 2 |  |  |
| 6 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/158-164 | компл | 4 |  |  |
| 7 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/170-176 | компл | 26 |  |  |
| 8 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/182-188 | компл | 55 |  |  |
| 9 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/194-200 | компл | 4 |  |  |
| 10 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/170-176 | компл | 8 |  |  |
| 11 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/182-188 | компл | 30 |  |  |
| 12 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 60-62/170-176 | компл | 2 |  |  |
| 13 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 60-62/182-188 | компл | 5 |  |  |
| 14 | Жилет сигнальный р. 48-50 | шт | 28 |  |  |
| 15 | Жилет сигнальный р. 52-54 | шт | 115 |  |  |
| 16 | Жилет сигнальный р. 56-58 | шт | 3 |  |  |
| 17 | Жилет сигнальный р. 60-62 | шт | 3 |  |  |
| 18 | Жилет сигнальный р. 64-66 | шт | 4 |  |  |
| 19 | Колпак поварской | шт | 18 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) 64-68/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 120-124/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 128-132/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 44-46/158-164 | шт | 13 |  |  |
| 24 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/158-164 | шт | 14 |  |  |
| 25 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/170-176 | шт | 95 |  |  |
| 26 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/192-200 | шт | 1 |  |  |
| 27 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 52-54/158-164 | шт | 8 |  |  |
| 28 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 52-54/194-200 | шт | 7 |  |  |
| 29 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 56-58/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 30 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 31 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/170-176 | шт | 53 |  |  |
| 32 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/182-188 | шт | 46 |  |  |
| 33 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/170-176 | шт | 127 |  |  |
| 34 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/182-188 | шт | 97 |  |  |
| 35 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/170-176 | шт | 19 |  |  |
| 36 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/182-188 | шт | 56 |  |  |
| 37 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 38 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/182-188 | шт | 13 |  |  |
| 39 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 40 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 41 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 42 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/182-188 | шт | 7 |  |  |
| 43 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 56-58/182-188 | шт | 22 |  |  |
| 44 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р. 52-54/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 45 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 46 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 47 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.52-54/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 48 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 49 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р. 52-54/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 50 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р. 96-100/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 51 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р.56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 52 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 104-108/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 53 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 104-108/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 54 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 112-116/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 55 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 112-116/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 56 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 88-92/158-164 | шт | 7 |  |  |
| 57 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 96-100/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 58 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 96-100/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 59 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/158-164 | шт | 12 |  |  |
| 60 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 9 |  |  |
| 61 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.96-100/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 62 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 8 |  |  |
| 63 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 19 |  |  |
| 64 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 65 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 66 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 67 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 9 |  |  |
| 68 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 69 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 70 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 71 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 72 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 44-46/158-164 | компл | 2 |  |  |
| 73 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 48-50/158-164 | компл | 2 |  |  |
| 74 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 52-54/170-176 | компл | 2 |  |  |
| 75 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 56-58/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 76 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 56-58/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 77 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 60-62/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 78 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 60-62/170-176 | компл | 2 |  |  |
| 79 | Костюм медицинский (рубаха, брюки) р. 44-46/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 80 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 22 |  |  |
| 81 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 210 |  |  |
| 82 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 194 |  |  |
| 83 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/194-200 | шт | 9 |  |  |
| 84 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 85 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 37 |  |  |
| 86 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 85 |  |  |
| 87 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 88 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 89 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 90 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 27 |  |  |
| 91 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/194-200 | шт | 10 |  |  |
| 92 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 136-140/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 93 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 13 |  |  |
| 94 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 95 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 50 |  |  |
| 96 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/170-176 | шт | 258 |  |  |
| 97 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 77 |  |  |
| 98 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/194-200 | шт | 3 |  |  |
| 99 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.136-140/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 100 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.88-92/158-164 | шт | 19 |  |  |
| 101 | Костюм сварщика брезентовый р. 120-124/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 102 | Костюм сварщика брезентовый р. 52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 103 | Костюм сварщика брезентовый р.104-108/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 104 | Костюм сварщика брезентовый р.48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 105 | Костюм сварщика брезентовый р.48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 106 | Костюм сварщика брезентовый р.52-54/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 107 | Костюм сварщика брезентовый р.56-58/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 108 | Костюм сварщика со спилком р.60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 109 | Костюм сварщика со спилком р.104-108/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 110 | Костюм сварщика со спилком р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 111 | Костюм сварщика со спилком р. 52-54/182-188 | шт | 6 |  |  |
| 112 | Костюм сварщика со спилком р. 56-58/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 113 | Костюм сварщика со спилком р. 56-58/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 114 | Костюм сварщика со спилком р. 60-62/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 115 | Краги брезентовые | пар | 18 |  |  |
| 116 | Краги спилковые | пар | 8 |  |  |
| 117 | Накомарник - сетка наголовная | шт | 118 |  |  |
| 118 | Наплечники | шт | 1 |  |  |
| 119 | Нарукавники текстовиниловые | пар | 37 |  |  |
| 120 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | пар | 167 |  |  |
| 121 | Перчатки для защиты от проколов и порезов | пар | 929 |  |  |
| 122 | Перчатки резиновые бытовые (техн) | пар | 931 |  |  |
| 123 | Перчатки резиновые противокислотные (химостойкие) | пар | 51 |  |  |
| 124 | Перчатки с полимерным покрытием | пар | 6 585 |  |  |
| 125 | Перчатки трикотажные кругловязаные | пар | 544 |  |  |
| 126 | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием | пар | 4 468 |  |  |
| 127 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 128 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/170-176 | шт | 15 |  |  |
| 129 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/182-188 | шт | 40 |  |  |
| 130 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/194-200 | шт | 5 |  |  |
| 131 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/170-176 | шт | 12 |  |  |
| 132 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/182-188 | шт | 12 |  |  |
| 133 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 134 | Плащ для защиты от воды р. 136-140/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 135 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/158-164 | шт | 14 |  |  |
| 136 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 137 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/158-164 | шт | 19 |  |  |
| 138 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/170-176 | шт | 107 |  |  |
| 139 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/182-188 | шт | 22 |  |  |
| 140 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 141 | Плащ для защиты от воды р.104-108/158-164 | шт | 21 |  |  |
| 142 | Плащ для защиты от воды р.104-108/170-176 | шт | 102 |  |  |
| 143 | Плащ для защиты от воды р.104-108/182-188 | шт | 61 |  |  |
| 144 | Плащ для защиты от воды р.104-108/194-200 | шт | 9 |  |  |
| 145 | Плащ для защиты от воды р.128-132/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 146 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 48-50-182-188 | шт | 2 |  |  |
| 147 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 52-54/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 148 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 149 | Рукавицы комбинированные ( х/б с брезент. наладонником) | пар | 552 |  |  |
| 150 | Рукавицы комбинированные х/б (тк. "двунитка" плотность не менее 230 г/кв.м) с ПВХ-наладонником | пар | 50 |  |  |
| 151 | Фартук из полимерных материалов | шт | 13 |  |  |
| 152 | Фартук прорезиненный | шт | 5 |  |  |
| 153 | Фартук х/б | шт | 18 |  |  |
| 154 | Халат женский медицинский белый р.44-46/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 155 | Халат женский медицинский белый р.52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 156 | Халат рабочий белый р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 157 | Халат рабочий белый р. 52-54/170-176 | шт | 18 |  |  |
| 158 | Халат рабочий белый р. 52-54/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 159 | Халат рабочий женский темный р. 48-50/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 160 | Халат рабочий женский темный р. 52-54/170-176 | шт | 8 |  |  |
| 161 | Халат рабочий темный 44-46/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 162 | Халат рабочий темный 48-50/158-164 | шт | 9 |  |  |
| 163 | Халат рабочий темный р.44-46/170-176 | шт | 4 |  |  |
| 164 | Халат рабочий темный 48-50/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 165 | Халат рабочий темный 52-54/158-164 | шт | 17 |  |  |
| 166 | Халат рабочий темный 52-54/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 167 | Халат рабочий темный р.48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 168 | Халат рабочий темный р.56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 169 | Халат рабочий темный р.60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |

***3.Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети » СП ЦЭС***

***Срок поставки – до 15 марта 2016 года.***

***Место поставки - г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/170-176 | компл | 11 |  |  |
| 2 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/170-176 | компл | 4 |  |  |
| 3 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/170-176 | компл | 14 |  |  |
| 4 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/182-188 | компл | 13 |  |  |
| 5 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 6 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 60-62/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 7 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 64-66/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 8 | Жилет сигнальный р. 48-50 | шт | 46 |  |  |
| 9 | Жилет сигнальный р. 52-54 | шт | 43 |  |  |
| 10 | Жилет сигнальный р. 56-58 | шт | 20 |  |  |
| 11 | Жилет сигнальный р. 60-62 | шт | 9 |  |  |
| 12 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 56-58/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/182-188 | шт | 6 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/170-176 | шт | 15 |  |  |
| 24 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 25 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 26 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 27 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 28 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 56-58/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 29 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 104-108/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 30 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 88-92/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 31 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 96-100/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 32 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 96-100/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 33 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 34 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 47 |  |  |
| 35 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 25 |  |  |
| 36 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 37 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 17 |  |  |
| 38 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 7 |  |  |
| 39 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 40 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 6 |  |  |
| 41 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 42 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 43 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 44 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 136-140/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 46 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 47 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 14 |  |  |
| 48 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/170-176 | шт | 117 |  |  |
| 49 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 24 |  |  |
| 50 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.88-92/158-164 | шт | 8 |  |  |
| 51 | Костюм сварщика брезентовый р.104-108/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 52 | Костюм сварщика со спилком р.60-62/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 53 | Костюм сварщика со спилком р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 54 | Костюм сварщика со спилком р. 56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 55 | Накомарник - сетка наголовная | шт | 46 |  |  |
| 56 | Наплечники | шт | 5 |  |  |
| 57 | Нарукавники текстовиниловые | пар | 20 |  |  |
| 58 | Перчатки для защиты от искр и и брызг расплавленного металла | пар | 12 |  |  |
| 59 | Перчатки для защиты от проколов и порезов | пар | 89 |  |  |
| 60 | Перчатки резиновые бытовые (техн) | пар | 202 |  |  |
| 61 | Перчатки с полимерным покрытием | пар | 2 150 |  |  |
| 62 | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием | пар | 208 |  |  |
| 63 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 64 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/170-176 | шт | 13 |  |  |
| 65 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/182-188 | шт | 9 |  |  |
| 66 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 67 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 68 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 69 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 70 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/170-176 | шт | 54 |  |  |
| 71 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/182-188 | шт | 12 |  |  |
| 72 | Плащ для защиты от воды р.104-108/158-164 | шт | 4 |  |  |
| 73 | Плащ для защиты от воды р.104-108/170-176 | шт | 27 |  |  |
| 74 | Плащ для защиты от воды р.104-108/182-188 | шт | 33 |  |  |
| 75 | Плащ для защиты от воды р.104-108/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 76 | Плащ для защиты от воды р.128-132/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 77 | Полукомбинезон для защиты от ОПЗ р. 48-50/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 78 | Фартук из полимерных материалов | шт | 12 |  |  |
| 79 | Фартук прорезиненный | шт | 2 |  |  |
| 80 | Халат рабочий женский темный р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 81 | Халат рабочий женский темный р. 52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 82 | Халат рабочий темный 44-46/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 83 | Халат рабочий темный 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 84 | Халат рабочий темный 52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 85 | Халат рабочий темный р.56-58/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 86 | Халат рабочий темный р.60-62/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 87 | Шляпа-накомарник | шт | 10 |  |  |

***4.Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети » СП СЭС***

***Срок поставки – до 15 марта 2016 года.***

***Место поставки - г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 44-46/158-164 | компл | 3 |  |  |
| 2 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/158-164 | компл | 4 |  |  |
| 3 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/170-176 | компл | 27 |  |  |
| 4 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/182-188 | компл | 59 |  |  |
| 5 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/194-200 | компл | 4 |  |  |
| 6 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/170-176 | компл | 33 |  |  |
| 7 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/182-188 | компл | 26 |  |  |
| 8 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 52-54/194-200 | компл | 2 |  |  |
| 9 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/158-164 | компл | 1 |  |  |
| 10 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/170-176 | компл | 3 |  |  |
| 11 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/182-188 | компл | 6 |  |  |
| 12 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/194-200 | компл | 4 |  |  |
| 13 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 60-62/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 14 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 60-62/194-200 | компл | 1 |  |  |
| 15 | Жилет сигнальный р. 48-50 | шт | 50 |  |  |
| 16 | Жилет сигнальный р. 52-54 | шт | 57 |  |  |
| 17 | Жилет сигнальный р. 56-58 | шт | 16 |  |  |
| 18 | Жилет сигнальный р. 60-62 | шт | 3 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 128-132/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/192-200 | шт | 2 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 52-54/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 24 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 52-54/194-200 | шт | 7 |  |  |
| 25 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 26 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 27 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/170-176 | шт | 8 |  |  |
| 28 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.48-50/182-188 | шт | 15 |  |  |
| 29 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/170-176 | шт | 14 |  |  |
| 30 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/182-188 | шт | 26 |  |  |
| 31 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 32 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/182-188 | шт | 5 |  |  |
| 33 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 34 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 35 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 37 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/182-188 | шт | 10 |  |  |
| 38 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 39 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 40 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 41 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 42 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 43 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р. 52-54/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 44 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей р.52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 104-108/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 46 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 88-92/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 47 | Костюм женский для защиты от ОПЗ (для контролеров) р. 96-100/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 49 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 50 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 51 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 52 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 53 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 54 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 55 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 48-50/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 56 | Костюм женский технический (блуза, брюки) р. 52-54/182-188 | компл | 1 |  |  |
| 57 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 58 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 104 |  |  |
| 59 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 73 |  |  |
| 60 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 61 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 62 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 15 |  |  |
| 63 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 29 |  |  |
| 64 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 65 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 66 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 67 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 7 |  |  |
| 68 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 69 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 70 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 71 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/182-188 | шт | 3 |  |  |
| 72 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 17 |  |  |
| 73 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/170-176 | шт | 119 |  |  |
| 74 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 43 |  |  |
| 75 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/194-200 | шт | 5 |  |  |
| 76 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.88-92/158-164 | шт | 9 |  |  |
| 77 | Костюм сварщика брезентовый р.112-116/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 78 | Костюм сварщика брезентовый р.48-50/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 79 | Костюм сварщика брезентовый р.52-54/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 80 | Костюм сварщика со спилком р.104-108/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 81 | Костюм сварщика со спилком р. 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 82 | Костюм сварщика со спилком р. 52-54/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 83 | Краги спилковые | пар | 9 |  |  |
| 84 | Накомарник - сетка наголовная | шт | 103 |  |  |
| 85 | Наплечники | шт | 16 |  |  |
| 86 | Нарукавники текстовиниловые | пар | 39 |  |  |
| 87 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | пар | 30 |  |  |
| 88 | Перчатки для защиты от проколов и порезов | пар | 209 |  |  |
| 89 | Перчатки резиновые бытовые (техн) | пар | 109 |  |  |
| 90 | Перчатки резиновые противокислотные (химостойкие) | пар | 12 |  |  |
| 91 | Перчатки с полимерным покрытием | пар | 1 676 |  |  |
| 92 | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием | пар | 3 919 |  |  |
| 93 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 94 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/182-188 | шт | 12 |  |  |
| 95 | Плащ для защиты от воды р. 112-116/194-200 | шт | 6 |  |  |
| 96 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 97 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/182-188 | шт | 4 |  |  |
| 98 | Плащ для защиты от воды р. 120-124/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 99 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/158-164 | шт | 4 |  |  |
| 100 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 101 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 102 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/158-164 | шт | 16 |  |  |
| 103 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/170-176 | шт | 41 |  |  |
| 104 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/182-188 | шт | 36 |  |  |
| 105 | Плащ для защиты от воды р.104-108/158-164 | шт | 7 |  |  |
| 106 | Плащ для защиты от воды р.104-108/170-176 | шт | 34 |  |  |
| 107 | Плащ для защиты от воды р.104-108/182-188 | шт | 34 |  |  |
| 108 | Плащ для защиты от воды р.104-108/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 109 | Плащ для защиты от воды р.128-132/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 110 | Фартук из полимерных материалов | шт | 71 |  |  |
| 111 | Фартук х/б | шт | 1 |  |  |
| 112 | Халат рабочий женский белый р.44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 113 | Халат рабочий женский темный р. 48-50/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 114 | Халат рабочий женский темный р. 52-54/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 115 | Халат рабочий темный 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 116 | Халат рабочий темный р.56-58/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 117 | Шляпа-накомарник | шт | 5 |  |  |

***5. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»***

***Срок поставки – до 15 марта 2016года.***

***Место поставки - г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 48-50/170-176 | компл | 2 |  |  |
| 2 | Белье хлопчатобумажное (трикотаж) р. 56-58/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 3 | Жилет сигнальный р. 44-46 | шт | 5 |  |  |
| 4 | Жилет сигнальный р. 48-50 | шт | 24 |  |  |
| 5 | Жилет сигнальный р. 52-54 | шт | 32 |  |  |
| 6 | Жилет сигнальный р. 56-58 | шт | 3 |  |  |
| 7 | Жилет сигнальный р. 60-62 | шт | 1 |  |  |
| 8 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 128-132/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 9 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 44-46/158-164 | шт | 4 |  |  |
| 10 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/158-164 | шт | 5 |  |  |
| 11 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/170-176 | шт | 39 |  |  |
| 12 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р. 48-50/192-200 | шт | 1 |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.44-46/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/170-176 | шт | 20 |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.52-54/182-188 | шт | 43 |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.56-58/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) р.60-62/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 44-46/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 48-50/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 22 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 52-54/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 23 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов р. 56-58/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 24 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей суконный р. 52-54/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 25 | Костюм женский для защиты от вредных опасных биологических факторов (клещей и насекомых) р. 48-50/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 26 | Костюм женский для защиты от вредных опасных биологических факторов (клещей и насекомых) р. 52-54/170-176 | компл | 1 |  |  |
| 27 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 28 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 29 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.96-100/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 30 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 31 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 32 | Костюм женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 33 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 6 |  |  |
| 34 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 66 |  |  |
| 35 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 25 |  |  |
| 36 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 7 |  |  |
| 37 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 19 |  |  |
| 38 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 6 |  |  |
| 39 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 8 |  |  |
| 40 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 41 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 13 |  |  |
| 42 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 19 |  |  |
| 43 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/170-176 | шт | 85 |  |  |
| 44 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 23 |  |  |
| 45 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.88-92/158-164 | шт | 11 |  |  |
| 46 | Костюм сварщика брезентовый р. 52-54/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 47 | Костюм сварщика брезентовый р.48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Накомарник - сетка наголовная | шт | 95 |  |  |
| 49 | Наплечники | шт | 10 |  |  |
| 50 | Нарукавники текстовиниловые | пар | 5 |  |  |
| 51 | Перчатки для защиты от проколов и порезов | пар | 220 |  |  |
| 52 | Перчатки резиновые бытовые (техн) | пар | 220 |  |  |
| 53 | Перчатки с полимерным покрытием | пар | 2 000 |  |  |
| 54 | Рукавицы брезентовые | пар | 100 |  |  |
| 55 | Халат рабочий белый р. 44-46/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 56 | Халат рабочий темный 44-46/158-164 | шт | 2 |  |  |
| 57 | Халат рабочий темный 48-50/170-176 | шт | 1 |  |  |

***6. Грузополучатель филиал АО «ДРСК» «Южно – Якутские электрические сети»***

***Срок поставки – до 15 марта 2016 года.***

***Место поставки - РС (Я) г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
|
| 1 | Жилет сигнальный р. 44-46 | шт | 6 |  |  |
| 2 | Жилет сигнальный р. 48-50 | шт | 20 |  |  |
| 3 | Жилет сигнальный р. 52-54 | шт | 20 |  |  |
| 4 | Жилет сигнальный р. 56-58 | шт | 8 |  |  |
| 5 | Жилет сигнальный р. 60-62 | шт | 5 |  |  |
| 6 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/158-164 | шт | 3 |  |  |
| 7 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/170-176 | шт | 75 |  |  |
| 8 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/182-188 | шт | 50 |  |  |
| 9 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 104-108/194-200 | шт | 2 |  |  |
| 10 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 11 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/182-188 | шт | 5 |  |  |
| 12 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 112-116/194-200 | шт | 4 |  |  |
| 13 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/170-176 | шт | 2 |  |  |
| 14 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/182-188 | шт | 1 |  |  |
| 15 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 120-124/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 16 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 128-132/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 17 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/170-176 | шт | 10 |  |  |
| 18 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 88-92/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 19 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/158-164 | шт | 10 |  |  |
| 20 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/170-176 | шт | 90 |  |  |
| 21 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р. 96-100/182-188 | шт | 5 |  |  |
| 22 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.136-140/194-200 | шт | 1 |  |  |
| 23 | Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий р.88-92/158-164 | шт | 7 |  |  |
| 24 | Перчатки резиновые бытовые (техн) | пар | 400 |  |  |
| 25 | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием | пар | 850 |  |  |
| 26 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 27 | Плащ для защиты от воды р. 88-92/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 28 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 29 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/170-176 | шт | 3 |  |  |
| 30 | Плащ для защиты от воды р. 96-100/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 31 | Плащ для защиты от воды р.104-108/170-176 | шт | 5 |  |  |
| 32 | Плащ для защиты от воды р.104-108/182-188 | шт | 2 |  |  |
| 33 | Рукавицы комбинированные х/б (тк. "двунитка" плотность не менее 230 г/кв.м) с ПВХ-наладонником | пар | 850 |  |  |
| 34 | Халат рабочий белый р. 44-46/170-176 | шт | 1 |  |  |
| 35 | Халат рабочий женский белый р.48-50/158-164 | шт | 1 |  |  |
| 36 | Халат рабочий женский белый р.52-54/158-164 | шт | 2 |  |  |

**Нанесение символики и логотипа**

На спине ниже кокетки логотип: На левом нагрудном кармане

фирменная символика (шеврон):

**АО ДРСК** – жёлтым цветом 

Размер 300\*53мм Размер 90\*58 мм

Способ нанесения логотипа и символики – термопечать.

**Техническое описание демисезонной спецодежды и средств защиты рук**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Требования |
| **СПЕЦОДЕЖДА – СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА РАЗМЕРНОГО РЯДА!!!!!** | | | |
| 1 | Костюм мужской/женский для защиты от ОПЗ и механических воздействий | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Нанесение:  - логотипа и символики;  - СВП шириной 50 мм в районе стыка кокетки и спинки, рукавах, на брюках в районе голени. | Цвет темно – синий +кокетка василькового цвета  *Отделка*: нижний воротник, подклапаны боковых карманов и кант: по швам притачивания кокеток полочек и спинки, по швам настрачивания наколенников – из ткани желтого цвета.  *Куртка* с центральной бортовой застежкой на пуговицы (**крепкого качества**), отложной воротник, полочка с двумя нагрудными карманами и двумя боковыми накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы, рукава с манжетами с застежкой на пуговицы + 2 накладных кармана на рукавах с застежками из контактной ленты типа «липучка»; нанесение символики на левый карман куртки; нанесение логотипа на спине ниже кокетки.  *Брюки* с застежкой на пуговицы, накладные карманы с наклонной линией входа + 2 накладных кармана с набедренной стороны (выше колена) с застежками из контактной ленты типа «липучка», притачной пояс, 5 шлевок под ремень; усиленные налокотники и наколенники (наколенники пришивать повыше, т. к. наблюдаются разрывы штанины от середины голени до колена).  Соответствие свойствам рекомендуемой ткани  - «Премьер Cotton 250» арт. 10407;  - состав: 100% Хлопок;  - цвет по текстильному пантону: синий №194025, василёк №193936, жёлтый №16268  - переплетение саржа 3/1;  - поверхностная плотность 260 ±10% г/м²;  - разрывная нагрузка основа/уток не менее 1180/800 Н;  - раздирающая нагрузка не менее 31 Н;  - стойкость к истиранию не менее 400 циклов;  - воздухонепроницаемость ткани верха не более 40 дм³/м²с;  - изменение линейных размеров (усадка) при t0=600 C, после 5 стирок основа/уток не более:-1,5%/-0,5%;  - устойчивое кубовое крашение;  - устойчивость окраски к действию света не менее 5 баллов;  - устойчивость окраски к воздействию стирок не менее 5/5/5 баллов;  - устойчивость окраски к воздействию пота не менее 5/5/5 баллов;  - пропитка ткани: МВО (масловодоотталкивающая);  - содержание свободного формальдегида не более 0 мкг/г;  - водоупорность до стирки/после 5 стирок не менее:300/180 мм. вод.ст.;  - водоотталкивание до стирки/после 5 стирок не менее: 100/100 усл.ед;  - наличие документов на ткань: сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, протокола испытания независимого испытательного центра, имеющий российский аттестат аккредитации, сертификата Oeko-Tex Standard 100. |
| 2 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Ткань: противокислотная, полиэфир 100%, плотность 210 - 245 г/м2 | Цвет темно - синий, черный  *Куртка* с центральной потайной застежкой на пуговицы, воротник отложной, втачные рукава с внутренними манжетами с эластичной лентой, нагрудный накладной карман, два кармана в рельефных швах. Прорезанные петли в области проймы для воздухообмена.  *Брюки* прямого силуэта с притачным поясом со шлевками под ремень, два накладных кармана. Прорезанные петли на задних половинках брюк для воздухообмена.  *Берет* с эластичной тесьмой по нижнему срезу. |
| 3 | Костюм женский технический | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Ткань: смесовая (полиэфир – 65%, хлопок-35%), пл. 195 г/м2, ВО | Цвет синий  Костюм состоит из удлиненного блузона с запахом и брюк с эластичной лентой по талии. Блуза с короткими рукавами и удобными карманами. |
| 4 | Костюм сварщика со спилком | ГОСТ 12.4.045-87  **Ткань: брезент с огнестойкой пропиткой и спилок кожевенный, 50%хлопок и 50% лен, плотность 500-520г/м2**  **Нанесение световозвращающей ленты шириной 50 мм типа «ЗМ Скотчлайт» в районе стыка кокетки и спинки, а так же на брюках в районе голени.** | Цвет серый, черный, песочный  *Куртка* с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложной воротник, защитные спилковые накладки расположены на полочках, передней части рукавов, вентиляционные отверстия на спинке.  *Брюки* с застежкой на пуговицах, цельнокроеный пояс со шлевками или с откидывающейся передней частью, притачным поясом сзади, защитные спилковые накладки расположены на передних половинках брюк. |
| 5 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Нанесение:  - логотипа и символики;  - СВП шириной 50 мм в районе стыка кокетки и спинки, рукавах, на брюках в районе голени. | *Цвет синий*  *Куртка* с капюшоном с застежкой на молнию и противомоскитной сеткой (сетка по низу стягивается эластичным шнуром с фиксатором). Объемный накладной нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на молнию или пуговицы, боковые карманы, кулиса по низу куртки для регулирования объема, рукава с трикотажными напульсниками, скрытыми под продолжением рукава, по линии груди наличие складок.  *Брюки* с цельнокроеным поясом, со шлевками под ремень, с двумя накладными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту и наколенниками, низ брюк с трикотажными напульсниками, скрытыми под продолжением брюк.  Соответствие свойствам рекомендуемой ткани :  - «Премьер Cotton 250» арт. 10407;  - состав: 100% Хлопок;  - цвет по текстильному пантону: синий №194025;  - переплетение саржа 3/1;  - поверхностная плотность 260 ±10% г/м²;  - разрывная нагрузка основа/уток не менее 400 Н;  - раздирающая нагрузка не менее 29 Н;  - стойкость к истиранию не менее 500 циклов;  - воздухонепроницаемость ткани верха не менее 20 дм³/м²с;  - изменение линейных размеров после мокрой обработки основа/уток – не менее 1,0%;  - устойчивое кубовое крашение;  - устойчивость окраски к действию света не менее 6 баллов;  - устойчивость окраски к воздействию стирок не менее 4/4 баллов;  - устойчивость окраски к воздействию пота не менее 4/4 баллов;  - пропитка: антимоскитная;  - содержание свободного формальдегида не более 75 мкг/г;  - наличие сертификата соответствия, EN 340, EN 510, санитарно-эпидемиологического заключения, протокола испытания. |
| 6 | Костюм сварщика брезентовый | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: брезент (с огнезащитной пропиткой), плотность 500-550 г/м2 | Цвет хаки  *Куртка* с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложной воротник с накладкой из х/б ткани, два боковых врезных кармана, вентиляционные отверстия под проймами и под кокеткой спинки, регулирующая пата на рукавах.  *Брюки* с застежкой на пуговицах, цельнокроеный пояс со шлевками или с откидывающейся передней частью, притачным поясом сзади. |
| 7 | Костюм сварщика со спилком | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: брезент (с огнезащитной пропиткой), плотность 500-550 г/м2; накладки из кожевенного спилка | Цвет серый, черный, песочный  *Куртка* с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложной воротник, защитные спилковые накладки расположены на полочках, передней части рукавов, вентиляционные отверстия на спинке.  *Брюки* с застежкой на пуговицах, цельнокроеный пояс со шлевками или с откидывающейся передней частью, притачным поясом сзади, защитные спилковые накладки расположены на передних половинках брюк. |
| 8 | Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Ткань: смесовая, полиэстер – 67%, хлопок – 33%, плотность 250 - 260 м2  Усилительные накладки – пилостойкий трикотаж  Нанесение СВП шириной 50 мм в районе стыка кокетки и спинки, рукавах, на брюках в районе голени. | *Куртка* с центральной потайной застежкой (или ветрозащитный клапан) на пуговицы или молнию, съемный капюшон на молнии или пуговицы, возможно наличие противомаскитной сетки. Полочка с двумя нагрудными карманами и двумя боковыми накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы, внутренний карман. Вентиляционные отверстия с сеткой в области подмышечных впадин, на спинке. Низ куртки с кулиской. Рукава с усилительными защитными накладками от уровня локтя до низа рукава (слои пилостойкого трикотажа), манжеты на пуговицах или с эластичной тесьмой.  Полукомбинезон с застежкой на пуговицах или молнию, накладной нагрудный карман и задний карма. Защитные накладки (слои пилостойкого трикотажа): левая усилительная накладка с переходом на заднюю половину п/к по боковому шву, правая – с переходом на заднюю половину по шаговому шву. |
| 9 | Плащ для защиты от воды | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: полиэстер 100% с ПВХ- покрытием с изнаночной стороны, плотность 300 г/м2, водоупорность ткани – не менее 9 000 мм вод. ст. | Цвет: синий, черный, зеленый  *Плащ* водонепроницаемый с герметичными проклеенными швами, с застежкой на кнопках с двойной планкой (или молнии с клапаном против ветра), нижние прорезные карманы под клапанами, втачными рукавами с манжетами, застегивающимися на пуговицы, хлястик по линии талии, капюшон складывается в карман воротника, под проймой вентиляционные отверстия для воздухообмена. |
| 10 | Плащ с капюшоном из негорючего материала с металлизированным покрытием | ТУ 8572-004-009911217-2012 | Цвет любой  Для защиты добровольных пожарных формирований от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятного климатического воздействия. Материал плаща: разрывная нагрузка - не менее 500Н, водонепроницаемость при статическом давлении 1000 мм вод.ст. - не менее 1 мин., морозостойкость - не выше минус 400С, устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 3000С-не менее 300 сек., к контакту с нагретыми до 4000 С твёрдыми поверхностями - не менее 7 сек.,  к воздействию открытого пламени не менее 15 сек., к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 - не менее 240 сек., коэффициент ослабления ИК-излучения - не менее 70%. |
| 11 | Фартук ПВХ с нагрудником  (из полимерных материалов) | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: поливинилхлорид (ПВХ) -100%  Толщина - 0,508мм | Цвет любой  Фартук с цельнокроенным нагрудником. Места прикрепления завязок усилены. |
| 12 | Фартук прорезиненный | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: прорезиненная диагональ, плотность 400г/м2 | Цвет любой  Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. |
| 13 | Фартук х/б | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: 100% хлопок, диагональ, плотность-250г/м2 | Цвет любой  Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. |
| 14 | Полукомбинезон д/защиты от ОПЗ | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань, аналогичная ткани костюма для защиты от ОПЗ | Цвет темно-синий  Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в области боковых и среднем швах, длина бретелей регулируется при помощи фастексов и эластичной ленты, спинка завышена, кулиса по талии спинки, передние половинки с усилительными накладками, многофункциональные накладные карманы. |
| 15 | Халат рабочий женский белый, темный | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: бязь, хлопок-100%, плотность 210-250г/м2 | Цвет белый, васильковый.  Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, с отложным воротником, рельефами на полочках, двумя внешними накладными карманами, втачными рукавами с манжетами, застегивающимися на пуговицы, хлястик по линии талии. |
| 16 | Халат рабочий белый, темный | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 (для мужчин)  Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок -50%, водоотталкивающая пропитка, плотность 210-250г/м2 | Цвет белый, васильковый.  Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, с отложным воротником, двумя внешними накладными карманами, втачными рукавами с манжетами, застегивающимися на пуговицы, хлястик по линии талии, шлица. |
| 17 | Халат женский медицинский | ГОСТ 25194-82  Ткань: смесовая, 35% хлопок, 65% полиэфир, плотность 130-200г/м2 | Цвет белый  Халат с центральной застёжкой на пуговицах. Воротник отложной, на полочках накладные карманы. На полочках и спинке рельефы с отделочным кантом. Рукава короткие, прямые. |
| 18 | Белье хлопчатобумажное | Соответствие требованиям ТР ТС 017/2011  Трикотажное полотно, хлопок -100%, плотность – 250 г/м2 | Цвет зеленый, синий  Фуфайка, кальсоны. |
| 19 | Шляпа-накомарник, накомарник сетка наголовная | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэстер), плотность 160 г/м2 | Цвет камуфляжный, синий, черный.  Сетка фиксируется металлическим обручем по полям панамы и низу |
| 20 | Жилет сигнальный | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 Ткань: 100%-полиэстер, полиэфир | Цвет флуоресцентный оранжевый  Жилет с застежкой на пуговицы или текстильную ленту, боковыми накладными карманами, на полочке и спинке световозвращающие полосы (ширина 50мм). |
| 21 | Колпак поварской | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Ткань бязь,100% хлопок | Цвет белый |
| 22 | Костюм медицинский, брюки рабочие женские белые | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Цвет белый  Куртка полуприлегающего силуэта с застежкой на кнопки, с разрезами по бокам, с боковыми и нагрудным карманами. Брюки с поясом, по бокам, регулирующимся эластичной тесьмой. |
| **СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК – ОДНОРОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК!!!!!** | | | |
| 1 | Краги спилковые  http://4geo.ru/catalog/share-images/udsvmMY_m.JPEG | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал - спилок | Толщина спилка 1,1-1,3 мм, сорт кожи АВ  Защита рук от искр, брызг металла, от повышенных температур. |
| 2 | Краги брезентовые  http://ural-partner.ru/uploadedFiles/eshopimages/icons/139x104/kragi-brezent-b.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – брезент с огнеупорной пропиткой | Предназначены для защиты рук от искр, брызг металла. |
| 3 | Перчатки резиновые бытовые (технические)  http://cdn.vostok.ru/uploads/global/images/product/460x530_fi/136-0065-01.jpg?1437609726 | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал - латекс | Защита от воды и нетоксичных вещей. Материал очень плотный и прочный. Толщина стенки не менее 0,4 мм. |
| 4 | Перчатки резиновые противокислотные (химостойкие)  Химически стойкие резиновые перчатки Ruskin® Xim 102 | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал - латекс | Предназначены для защиты рук при выполнении работ с растворами кислот и щелочей **20%-ной** концентрации, их солей, а также с сыпучими и красящими химическими веществами. |
| 5 | Перчатки для защиты от проколов и порезов  Картинки по запросу перчатки для защиты от проколов и порезов | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – кевлар, подкладка – х/б. | Трикотажные перчатки с удлинённой манжетой 10 см для защиты запястья. Полная подкладка из 100 % хлопка с антибактериальной. Максимальная устойчивость к порезам. Выдерживают контакт с предметами, **раскалёнными до + 350 °С.**  Применение: стекольная промышленность, отливка металлических частей, трансформация резины. Длина: 320 мм. Манжета: 100 мм. Плотность вязки: 7. |
| 6 | Перчатки для защиты от искр и брызг раскаленного металла  Картинки по запросу перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал - спилок | Защита от механических воздействий, искр, брызг раскаленного металла |
| 7 | Перчатки трикотажные кругловязаные  Картинки по запросу перчатки трикотажные кругловязаные | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – хлопок | Защита рук от истирания |
| 8 | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием  Картинки по запросу перчатки трикотажные с пвх покрытием | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – хлопок, покрытие-ПВХ | Защита от истирания, размер большой на мужскую руку. |
| 9 | Перчатки спилковые  http://www.avangard-sp.ru/images/gen/item_image/image_m/site0/26/2/2548_r3289.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал - спилок | Защита от механических повреждений, а также от капель расплавленного металла. |
| 10 | Перчатки с полимерным покрытием  http://safe-co.ru/d/585767/d/611782221_7.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – х/б | Защита от механических воздействий. Покрытие нитриловое покрытие. |
| 11 | Перчатки нейлоновые  7101 | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал - нейлон. | Бесшовная нейлоновая основа с частичным покрытием ладони и пальцев нитрилом. Защита от механических воздействий. |
| 12 | Нарукавники текстовиниловые | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 |  |
| 13 | Рукавицы брезентовые  http://www.brezent.su/images/rukavica_410-20.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – брезент, пов. пл. 460 г/кв.м. | Защита от значительных истирающих нагрузок, искр и брызг раскаленного металла, двойной наладонник.  Более плотный шов, возможна дополнительная строчка. |
| 14 | Рукавицы комбинированные (х/б с брезентовым наладонником)  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSq0Lhcmf7wcQSWISV7AH-AcEOo8XzvA2aXAbj94aP3t3T857t3 | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал покрытия – брезент; материал – двунитка суровая, хлопок-100% | Защита от значительных механических воздействий.  Более плотный шов, возможна дополнительная строчка во избежание расползания швов. |
| 15 | Рукавицы комбинированные (двунитка с ПВХ-наладонником)  http://images.ru.prom.st/85239093_w640_h640_rukavitsy7.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал покрытия – ПВХ точечное; материал – двунитка суровая, хлопок-100%; пов. пл. 290 г/кв.м | Защита от истирания и механических воздействий, ладонная часть – спец. полимерное точечное покрытие.  Более плотный шов, возможна дополнительная строчка во избежание расползания швов. |
| 16 | Рукавицы суконные  https://metro.scene7.com/is/image/metroRU/RU_PIM_304870001001_01?wid=230&hei=230&fmt=jpeg&qlt=80,1&op_sharpen=0&resMode=sharp2&op_usm=1,1,6,0&iccEmbed=0&printRes=72 | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – шинельное сукно, плотность 760 г/м2, содержание шерсти не менее 80% | Защита от термических ожогов, пониженных температур и неконцентрированных кислот при условии ограниченного контакта |

**2. Общие требования к условиям поставки продукции.**

**2.1.** Срок поставки продукции на склад Грузополучателя **до 15 марта 2016года**.

**2.2 .**Оплата за поставленную продукцию осуществляется **до 15 апреля 2016года.**

**2.3.** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

**3. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)**

**3.1.** Товар должен соответствовать требованиям, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878, иметь подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 (декларация соответствия или сертификат согласно приложению № 4 к ТР ТС 019/2011). Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Декларация о соответствии должна быть оформлена по единой форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза. Сертификат должен быть выдан аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларации соответствия, сертификаты и санитарно - гигиенические заключения должны быть предоставлены с общим пакетом документов для закупочной процедуры, а также должны быть направлены поставщиком вместе с товаром в адреса указанных филиалов АО «ДРСК».

Декларации, сертификаты и санитарно - гигиенические заключения предоставляются в сканированном виде в цветном изображении, заверенные синей печатью поставщика.

* 1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать гарантийному сроку изготовителя. Срок изготовления продукции – не 4 квартала 2015г.
  2. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
  3. Ткань должна соответствовать всем физико – механическим и технологическим свойствам, изложенным в технических характеристиках рекомендованной ткани («Премьер – Cotton 250»). Указанные свойства должны быть подтверждены протоколами испытаний, Декларацией о соответствии качества. Отсутствие необходимых свойств ткани будет рассматриваться как несоответствие техническому заданию.
  4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики (в техническом предложении) предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.
  5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на соответствие рекомендуемым требованиям носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

1. **Требования к Участнику (обязательные условия Заказчика).**

**4.1.** Для наглядного подтверждения всех требований к продукции Участник должен предоставить образцы поставляемой продукции (костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий, костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), плащ для защиты от воды, все средства защиты рук) до окончания срока подачи предложений Участниками. Образцы предоставить по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Образцы возврату не подлежат.

**4.2.**Участник должен предоставить письмо подтверждение завода-изготовителя о наличии предлагаемой ткани, прописанной в требованиях к демисезонной спецодежде АО «ДРСК, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

**4.3.** Участник должен предоставить документы, подтверждающие качество тканей, используемых при изготовлении продукции, а так же подтверждающие качество продукции со сроком действия на период поставки продукции (протоколы испытаний, сертификаты соответствия).

**Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.**

***Зам. начальника департамента МТО***

***Начальник ОМТС О.П. Машкина***

***Начальник службы ОТ Е.В. Евтушенко***