

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**Филиал «Хабаровские электрические сети»**

Филиал АО «ДРСК» «ХЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул. Промышленная, 13, г. Хабаровск, 680009, Россия Тел: (42 12) 59 91 59; факс: (42 12) 27 16 77; E-mail: [doc@ khab.drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)

ОКПО 98097847, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/272402001

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение мероприятия по оформлению земельных участков под объекты технологического присоединения (проекты планировки, проекты межевания, инженерные изыскания, исполнительные схемы, кадастровые работы) на территории СП ЦЭС (СП СЭС) для нужд филиала ХЭС**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2017 г.

1. **Основные положения:**

3.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению земельных участков под объекты технологического присоединения в виде кадастровых работ на территории СП ЦЭС (СП СЭС) для нужд филиала «ХЭС».

3.2. Ценовым критерием выявления победителя закупки является наименьшая суммарная стоимость работ, согласно Приложению №1, к настоящему техническому заданию

3.3. Характеристики объектов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и местоположение объекта** | **Договор подряда (СМР)** | **Класс напряжения, кВ** | **Протяженность ЛЭП, км** | **Кол-во опор, КТПН** | | | | **КОД объекта НЗС** |
| **одностоечные** | **с 1 подкосом** | **с 2 подкосами** | **КТПН, МТП** |
| 1 | ТЗ№285 с. Тополево с/т "21 клетка" | 57/ХЭС от 23.01.2014 | ВЛ-0,4 | 0,275 | 3 | 2 |  |  | HB0001126 |
| 2 | ТЗ№320 с. Тополево ул. Заречная,20 | 57/ХЭС от 23.01.2014 | ВЛ-0,4 | 0,500 | 9 | 2 |  |  | HB0001125 |
| 3  (5) | ТЗ№474 с. Тополево с/т "19 клетка", участок № 100 | 44 от 03.02.2014 доп.2 | ВЛ-0,4 | 0,290 | 5 | 2 |  |  | HB0001439 |
| 4 (6) | ТЗ№117 с. Тополево, 20 м на запад от жилого дома № 21 по ул. Школьной | 661/хэс от 10.03.2016 | ВЛ-10 | 0,065 | 1 | 1 |  |  | HB0002961 |
| 5 (8) | ТЗ№479 с. Тополево в районе фермы у озера | 44 от 03.02.2014 доп.3 | ВЛ-0,4 | 0,180 | 3 | 1 |  |  | HB0001438 |
| 6 (11) | ТЗ№406 Хабаровский край, Хабаровский р-н, в районе с. Тополево | 1056/ХЭС от 28.04.2014 | ВЛ-10 | 0,860 | 16 | 4 |  |  | HB0001511 |
| 7 (14) | ТЗ№337 с. Тополево на 150 м на север от земельного участка №18 по ул. Центральной | 1167/хэс от 08.05.2014 | ВЛ-10 | 0,580 | 10 | 1 | 2 |  | HB0001299 |
| 8 (16) | ТЗ№345 Хабаровский р-н, в 2490 м на юг от с. Тополево | 400/хэс от 11.03.2014 | ВЛ-10 | 0,223 | 2 | 2 |  |  | HB0001649 |
| ВЛ-0,4 | 0,430 | 9 | 2 |  |  |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
| 9 (17) | ТЗ№344 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево 350 м на юго-запад от земельного участка дома № 3-2 по ул. Магистральной | 400/хэс от 11.03.2014 | ВЛ-10 | 0,127 | 1 | 2 |  |  | HB0001651 |
| 10 (18) | ТЗ№350 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево ул. Зеленая, 25 | 400/хэс от 11.03.2014 | ВЛ-10 | 0,03 |  |  |  |  | HB0001656 |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
| 11  (22) | с. Тополево 21 клетка | 57/ХЭС от 23.01.2014 | ВЛ-0,4  ф-8 | 0,310 | 6 | 1 |  |  | HB0001119 |
| ВЛ-0,4  ф-2 | 0,080 | 1 | 1 |  |  |
| 12  (23) | ТЗ№41П Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе: сдт "Автобус-ник", сдт "Дубки", сдт "Радуга" | 3859/хэс от 17.10.2016 | ВЛ-10 | 0,590 | 6 | 4 | 1 |  | HB0002984 |
| ВЛ-0,4 | 3,350 | 62 | 27 |  |  | HB0002836 |
| 13  (26) | Хабаровский район, с. Тополево, ТИЗ «Подворье», уч. по генплану № 1-а | 1167/хэс от 08.05.2014 | ВЛ-10 | 0,300 | 2 | 4 |  |  | HB0001392 |
| 14  (31) | ТЗ№519 с. Тополево в 3088 м по направле-нию на юго-восток от здания расположенно-го по адресу ул. Пионерская, 8 | 3081/ХЭС от 06.10.2014 | ВЛ-10 | 0,060 | 1 |  |  |  | HB0001746 |
| ВЛ-0,4 | 0,260 | 4 | 2 | 1 |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| 15  (32) | ТЗ№492 с. Тополево ул. Рябиновая, участок № 10 | 3081/ХЭС от 06.10.2014 | ВЛ-0,4 | 0,165 | 2 | 2 |  |  | HB0001672 |
| 16  (33) | ТЗ№476/2 Хабаровский край, Хабаровский р-н, в районе с. Тополево | 3081/ХЭС от 06.10.2014 | ВЛ-10 | 0,080 | 2 |  |  |  | HB0001727 |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| ВЛ-0,4 | 0,200 | 4 | 2 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| 17  (35) | ТЗ№725 г. Хабаровск, с/т "Дубки", участок №46 | 43 от 20.01.2015 доп.1 | ВЛ-0,4 | 0,120 | 1 | 1 | 2 |  | HB0001718 |
| 18 (41) | ТЗ№121п сдт "Раздольное", в районе с. Матвеевка | 4055/хэс от 28.10.2016 | ВЛ-0,4 | 0,240 | 5 | 1 |  |  | HB0002850 |
| 19 (43) | ТЗ№655 с. Тополево в 350 м на юго-восток от д.№ 37 по ул.Гаражная | 173 от 15.04.2015 | ВЛ-10 | 0,200 | 1 | 3 |  |  | HB0002043 |
| ВЛ-0,4 | 0,100 | 3 |  |  |  |
| 20 (44) | ТЗ№664/1 Хабаровский район, с.Тополево, ул. Дальневосточная, участок №14 | 173 от 15.04.2015 | ВЛ-0,4 | 0,400 | 4 | 2 |  |  | HB0001837 |
| 21 (45) | ТСЖ «Бизнес-парк-2», Хабаровский район, с. Тополево | 2505/хэс от 31.07.2015 | ВЛ-10  ф-7 | 0,270 | 2 | 2 | 2 |  | HB0001952 |
| ВЛ-10  ф-3 | 0,450 | 6 | 3 | 3 |  |
| 22 (51) | ТЗ№48 с. Матвеевка, ул. Надеждинская, дом № 6 | 43 от 28.01.14 доп.7 | ВЛ-6 | 0,468 | 1 | 2+1(П-образная) |  |  | HB0002416 |
| 23  (53) | ТЗ№216 СДТ "Раздольное", уч №627, в районе с.Матвеевка | 397 от 20.11.2015 | ВЛ-0,4 | 0,080 | 1 | 1 |  |  | HB0002313 |
| 24 (54) | ТЗ№218 с. Тополево, примерно в 393, 428, 450, 410 м на северо-восток от ориентира: ул. Центральная, д.22 | 397 от 20.11.2015 | ВЛ-0,4 | 0,260 | 5 | 2 | 1 |  | HB0002357 |
| 25 (66) | ТЗ№125/1П Хабаровс-кий район, с.Матвеев-ка, сдт «Станкострои-тель» уч.138,уч.144, уч.54,уч.28,уч.135, уч.137,уч.154,уч.107, уч.71, уч.46. уч.139. сдт «Мозаика» уч.22, уч.62,уч.5,уч.14,уч.18, уч. 59,уч.24,уч.10 | 397 от 20.11.2015 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,795 | 12 | 12 | 1 |  | HB0002589 |
| ВЛ-0,4  ф-2 | 0,709 | 14 | 9 |  |  | HB0002590 |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,896 | 17 | 7 | 1 |  | HB0002587 |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 0,546 | 13 | 4 |  |  | HB0002588 |
| ВЛ-6 | 0,452 | 5 | 6 | 1 |  | HB0002554 |
| 26 (67) | ТЗ№228/1 Хабаровс-кий р-н, с.Тополево, ул.Рябиновая, уч.№18, Жемчужная, д.17, ул.Радужная,уч.№13, ул. Кленовая, уч. №31, ул. Абрикосовая, уч.№17, ул. Дальне-восточная, дом № 10 | 638/хэс от 04.03.2016 | ВЛ-0,4 | 0,955 | 21 | 7 |  |  | HB0002441 |
| 27 (68) | Хабаровский р-н, с. Матвеевка, кв-л Западный, участок № 9 | 4175/ХЭС от 01.12.2015 | КЛ-6 | 0,080 |  |  |  |  | HB0002556 |
| ВЛ-6 | 0,240 | 5 | 2 |  |  | HB0002558 |
| ВЛ-6 | 0,290 | 3 | 3 | 1 |  | HB0002562 |
| 28 (70) | ТЗ№21 с.Тополево кад №27:17:0329201:3080, 27:17:0329201:3079, 27:17:0329201:3081 | 1793/хэс от 01.06.2016 | ВЛ-0,4 | 0,280 | 5 | 2 | 1 |  | HB0002574 |
| 29 (71) | ТЗ№336 с. Тополево, в районе фермы у озера; сдт "Заря" | 1793/хэс от 01.06.2016 | ВЛ-0,4 | 0,320 | 5 | 2 | 2 |  | HB0002575 |
| 30 (76) | ТЗ№43/1 с.Тополево, ул. Заречная, участок № 11, №13 | 2777/хэс от 02.08.2016 | ВЛ-0,4 | 0,175 | 4 | 1 |  |  | HB0002709 |
| 31 (79) | ТЗ№306/1 Хабаровс-кий р-н, с. Тополево, кв-л Крылатское, 37 м на северо-восток от участка жилого дома №40 по ул. Гаражная; д.14;16,д.25,18,40,11А,  28,26,24,17,23,26,27 | 209 от 03.06.2016 | ВЛ-10 | 0,040 | 1 | 1 |  |  | HB0002756 |
| ВЛ-0,4 | 0,365 | 5 | 4 | 2 |  |
| 32 (81) | ТЗ№36/1 с. Тополево, ул. Центральная, дом № 18; Малый аэро-порт, сдт "Дубки", уч. 38; с. Скворцово , в 50 м на запад от жилого дома по ул. Централь-ной д. 1А; примерно в 342,7 м по направле-нию на ю-з от ориен-тира ул. Листопадная, дом № 3; с .Черная Речка, примерно в 55 м на юго-восток от дома №3 по пер. Централь-ному; пгт. Березовка, кв-л Энергетик,дом№8 | 1793/хэс от 01.06.2016 | ВЛ-0,4  ф-2 | 0,150 | 2 | 2 |  |  | HB0002752 |
| ВЛ-0,4  ф-1А | 0,140 | 3 | 1 |  |  | HB0002753 |
| ВЛ-0,4  ф-4 | 0,200 | 3 | 2 |  |  | HB0002803 |
| 33 (82) | ТЗ№15/1 с. Тополево, ул. Абрикосовая, уч.31 | 2977/хэс от 15.08.2016 | ВЛ-0,4 | 0,320 | 6 | 2 |  |  | HB0002792 |
| 34 (86) | ТП№144 с. Тополево | 543 от 30.12.2015 доп.9 | ВЛ-10  ф-10 | 0,070 |  | 2 |  |  | HB0002978 |
| 35 (90) | Хабаровский р-н, с. Тополево, с/т "21 клетка", участок №142 | Хоз.способ 2014г.  КС-2 №38 | ВЛ-0,4 | 0,300 | 5 | 2 |  |  | HB0001200 |
| 36 (100) | ТЗ№583 Хабаровский р-н, в 2,3 км на ю-в от с. Тополево | Хоз.способ 2014г.  КС-2 №87 | ВЛ-0,4 | 0,158 | 3 | 1 |  |  | HB0001407 |
| 37 (114) | ТЗ№349 с. Тополево, ул. Рябиновая | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №132 | ВЛ-0,4 | 0,450 | 7 | 1 |  |  | HB0002101 |
| 38(115) | ТЗ№351 г. Хабаровск, ул. Лучистая, сдт. "Дубки" | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №135 | ВЛ-0,4 | 0,20 | 3 | 2 |  |  | HB0002104 |
| 39 (117) | ТЗ№378 с. Тополево, по ул. Зеленая | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №150 | ВЛ-0,4 | 1,045 | 6 | 4 |  |  | HB0002163 |
| 40 (120) | ТЗ№406 с. Матвеевка, кв. Западный | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №165 | ВЛ-6 | 0,226 | 4 | 2 |  |  | HB0002245 |
| 41 (127) | ТЗ№219 в р-не с. Матвеевка, сдт "Раздо-льное", уч.547 | Хоз.способ 2016г.  КС-2 №66 | ВЛ-0,4 | 0,085 | 1 | 2 |  |  | HB0002544 |
| 42 (128) | ТЗ№221 в р-не с. Матвеевка, сдт "Раздольное", уч.492 | Хоз.способ 2016г.  КС-2 №68 | ВЛ-0,4 | 0,185 | 1 | 2 |  |  | HB0002546 |
| 43 (132) | ТЗ№316 с. Матвеевка по ул. Первомайской | Хоз.способ 2016г.  КС-2 №98 | ВЛ-6 | 0,228 | 1 | 2 |  |  | HB0002666 |
| 44 (134) | ТЗ№332 с.Тополево, ул. Магистральная | Хоз.способ 2016г.  КС-2 №111 | ВЛ-0,4 | 0,550 | 12 | 1 | 1 |  | HB0002735 |
| 45 (139) | ТЗ№533 г. Хабаровск, с/т "Дубки", участок №33 | 3721/хэс от 30.12.2014 | ВЛ-0,4 | 0,400 | 9 | 1 |  |  | HB0001675 |
| 46 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево, ул. Березовая, уч. 73 | 648/хэс от 28.02.2017 | ВЛ-0,4 | 0,62 | 12 | 2 | 2 |  | HB0003045 |
| 47 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево, квартал «Крылатское», 185 метров по направлению на северо-восток от приусадебного участка жилого дома по ул. Гаражная, Тополево, квартал «Крылатское», дом № 6, кв. 2 | 648/хэс от 28.02.2017 | ВЛ-0,4 | 0,087 | 1 | 2 | - |  | HB0003027 |
| ВЛ-0,4 | 0,071 | 1 | 1 | - |  |
| 48 | Хабаровский край, хабаровский р-н, стд «Мелиоратор», 21 км Сарапульского шоссе, участок № 13, участок № 145, участок № 148, участок № 140, участок № 137, участок № 125 | 648/хэс от 28.02.2017 | ВЛ-0,4 | 0,16 | 3 | 2 |  |  | НВ 0001703 |
| ВЛ-0,4 | 0,17 | 3 | 3 |  |  |
| ВЛ-0,4 | 0,195 | 3 | 4 |  |  |
| ВЛ-0,4 | 0,125 | 2 | 2 |  |  |
| ВЛ-0,4 | 0,225 | 4 | 3 |  |  |
| 49  (15) | Хабаровский район, с. Мирное, ул. Клубная, 5 | 1167/хэс от 08.05.2014 | ВЛ-10 | 1,700 | 22 | 2 | 1 |  | HB0001394 |
| 50  (28) | ТЗ№463/1 с. Мирное ул. Клубная,13, в 2074 метрах на северо-запад от дома №1 по ул. Клубная, в 26 м по на-правлению на юго-за-пад от зем.уч-ка по ул. Цветочной,6, в 50 м по направлению на юго-запад от зем.учка по ул. Цветочной, 6, ул. Цветочная, в 60 м по направлению на юг от зем.уч-ка по ул. Цветочной, 6, в 120 м по направлению на юго-запад от зем.уч-ка по ул. Цветочной, 6, при-мерно в 150 м на юго-запад от зем. уч-ка по ул. Цветочной, 6, в 125 м по направлению на юго-запад от земельного уч. по ул. Цветочной, д. № 6, в 72 м по направлению на юго-запад от зем. уч-ка по ул.Цветочной,6 | 2158/хэс от 29.07.2014 | ВЛ-10 | 0,100 | 1 | 2 |  |  | НВ 0001585 |
| КЛ-10 | 0,051 |  |  |  |  | НВ 0001584 |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| ВЛ-0,4 | 0,350 | 6 | 3 | 1 |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 | НВ 0001607 |
| 51 (122) | ТЗ№68 с. Скворцово по ул. Центральная | Хоз.способ 2016г.  КС-2 №16 | ВЛ-0,4 | 0,120 |  | 3 |  |  | HB0002341 |
| 52  (69) | ТЗ№366 с/т "Пенсионер", уч 4 | 207 от 30.05.2016 | ВЛ-6 | 0,985 | 14 | 5+1(П-образная) | 1 |  | HB0002514 |
| 53 (36) | ТЗ№242П/1 г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, С/Т "Аквариум", участок 24 | 2777/хэс от 02.08.2016 | ВЛ-6 | 0,460 | 6 | 5 | 1 |  | HB0002863 |
| ВЛ-0,4 | 0,450 | 8 | 5+ 1 (П-образная) | 1 |  | HB0002864 |
| 54(10) | ТЗ№89/1 г. Хабаровск, сдт «Энергомаш-2», уч. 224 | 543 от 30.12.2015 доп.3 | ВЛ-0,4 | 0,850 | 14 | 2 | 3 |  | HB0002841 |
| 55 (103) | г. Хабаровск, ул. Геологическая, д. 4 | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №1 | ВЛ-0,4 | 0,190 | 3 | 2 |  |  | HB0001676 |
| 56 (109) | ТЗ№176 Хабаровский р-н, с. Сергеевка, 21 км Сарапульское шоссе снт Рыбник-1 | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №52 | ВЛ-0,4 | 0,270 | 5 | 1 | 1 |  | HB0001823 |
| 57 (84) | ТЗ№75П Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Меридиан", в р-не 21 км Сарапульского шоссе | 3859/хэс от 17.10.2016 | ВЛ-0,4 | 0,900 | 18 | 8 |  |  | HB0002800 |
| 58 (74) | ТЗ№114П Хабаровс-кий р-н, Хабаровский край, 20 км Комсо-мольского шоссе, с/т Лайнер-1, с/т Лайнер, уч.№34,62,18,19,27,83,61,82,53,100,36,76,101 | 1745/ХЭС от 26.05.2016 | ВЛ-10 | 0,475 | 4 | 4 | 1 |  | HB0002611 |
| ВЛ-0,4 | 3,406 | 38 | 44 | 2 |  | HB0002630 |
| 59 (65) | ТЗ№221/П с. Ровное, с/т "Полесье", участок №11;144 | 661/хэс от 10.03.2016 | ВЛ-10 | 0,290 | 2 | 4 |  |  | HB0002467 |
| ВЛ-0,4  ф-1 | 0,315 | 7 | 2 |  |  | HB0002483 |
| ВЛ-0,4  ф-2 | 0,630 | 9 | 4 | 2 |  |
| 60 (62) | ТЗ№373/1 Хабаровский край, Хабаровский р-он, в 10 м на восток от жилого дома №4 на 21 км Сарапульского шоссе | 43 от 28.01.2014 доп.7 | ВЛ-10 | 0,153 | 3 | 1 |  |  | HB0002401 |
| ВЛ-0,4 | 0,134 | 3 | 2 |  |  | HB0002403 |
| 61 (46) | ТЗ№216 Хабаровский край, г. Хабаровск, сдт "Малиновка-2", в р-не 21 км Сарапульского шоссе, сдт "Малиновка-2" уч-к 32 | 4567/хэс от 29.11.2016 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,090 | 2 | 1 |  |  | HB0002866 |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,065 | 1 | 2 |  |  |
| 62 (37) | ТЗ№726/1 Хабаровс-кий р-н, сдт "Рыбник-1" в районе 21 км Сарапульского шоссе | 43 от 20.01.2015 доп.1 | ВЛ-0,4 | 0,160 | 2 | 2 | 1 |  | HB0001721 |
| 63(34) | ТЗ№554 сдт "Рыбник-1", в р-не 21 км Сарапульского шоссе | 3721/хэс от 30.12.2014 | ВЛ-10 | 0,800 | 12 | 2 |  |  | HB0001711 |
| ВЛ-0,4 | 0,200 | 4 | 2 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| 64 (27) | ТЗ№136п Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе, сдт "Мелиоратор" | 4060/хэс от 28.10.2016 | ВЛ-0,4 | 0,890 | 18 | 11 |  |  | HB0002994 |

3.4. Основной объем работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и местоположение объекта** | **Виды выполняемых работ** |
| 1. | ТЗ№ 285 с. Тополево с/т "21 клетка" | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 2. | ТЗ № 320 с. Тополево ул. Заречная,20 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 3. | ТЗ№474 с. Тополево с/т "19 клетка", участок № 100 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 4. | ТЗ№117 с. Тополево, 20 м на запад от жилого дома № 21 по ул. Школьной | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 5. | ТЗ№479 с. Тополево в районе фермы у озера | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 6. | ТЗ№406 Хабаровский край, Хабаровский р-н, в районе с. Тополево | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 7 | ТЗ№337 с. Тополево на 150 м на север от земельного участка №18 по ул. Центральной | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 8 | ТЗ№345 Хабаровский р-н, в 2490 м на юг от с. Тополево | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 9 | ТЗ№344 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево 350 м на юго-запад от земельного участка дома № 3-2 по ул. Магистральной | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 10 | ТЗ№350 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево ул. Зеленая, 25. | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 11 | Тополево с/т 21 клетка | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 12 | ТЗ№41П Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе: сдт "Автобусник", сдт "Дубки", сдт "Радуга" | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 13 | Хабаровский район, с. Тополево, ТИЗ «Подворье», уч. по генплану № 1-а | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 14 | ТЗ№519 с. Тополево в 3088 м по направле-нию на юго-восток от здания расположенно-го по адресу ул. Пионерская, 8 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 15 | ТЗ№492 с. Тополево ул. Рябиновая, участок № 10 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 16 | ТЗ№476/2 Хабаровский край, Хабаровский р-н, в районе с. Тополево | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 17 | ТЗ№725 г. Хабаровск, с/т "Дубки", участок №46 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 18 | ТЗ№121п сдт "Раздольное", в районе с. Матвеевка | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 19 | ТЗ№655 с. Тополево в 350 м на юго-восток от д.№ 37 по ул.Гаражная | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 20 | ТЗ№664/1 Хабаровский район, с.Тополево, ул. Дальневосточная, участок №14 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 21 | ТСЖ «Бизнес-парк-2», Хабаровский район, с. Тополево | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 22 | ТЗ№48 с. Матвеевка, ул. Надеждинская, дом № 6 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 23 | ТЗ№216 СДТ "Раздольное", уч №627, в районе с.Матвеевка | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 24 | ТЗ№218 с. Тополево, примерно в 393, 428, 450, 410 м на северо-восток от ориентира: ул. Центральная, д.22 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 25 | ТЗ№125/1П Хабаровс-кий район, с.Матвеев-ка, сдт «Станкостроитель» уч.138,уч.144, уч.54,уч.28,уч.135, уч.137,уч.154,уч.107, уч.71, уч.46. уч.139. сдт «Мозаика» уч.22, уч.62,уч.5,уч.14,уч.18, уч. 59,уч.24,уч.10 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 26 | ТЗ№228/1 Хабаровс-кий р-н, с.Тополево, ул.Рябиновая, уч.№18, Жемчужная, д.17, ул.Радужная,уч.№13, ул. Кленовая, уч. №31, ул. Абрикосовая, уч.№17, ул. Дальневосточная, дом № 10 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 27 | Хабаровский р-н, с. Матвеевка, кв-л Западный, участок № 9 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 28 | ТЗ№21 с.Тополево кад №27:17:0329201:3080, 27:17:0329201:3079, 27:17:0329201:3081 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 29 | ТЗ№336 с. Тополево, в районе фермы у озера; сдт "Заря" | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 30 | ТЗ№43/1 с.Тополево, ул. Заречная, участок № 11, №13 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 31 | ТЗ№306/1 Хабаровский р-н, с. Тополево, кв-л Крылатское, 37 м на северо-восток от участка жилого дома №40 по ул. Гаражная; д.14;16,д.25,18,40,11А,  28,26,24,17,23,26,27 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 32 | ТЗ№36/1 с. Тополево, ул. Центральная, дом № 18; Малый аэро-порт, сдт "Дубки", уч. 38; с. Скворцово , в 50 м на запад от жилого дома по ул. Централь-ной д. 1А; примерно в 342,7 м по направле-нию на ю-з от ориен-тира ул. Листопадная, дом № 3; с .Черная Речка, примерно в 55 м на юго-восток от дома №3 по пер. Централь-ному; пгт. Березовка, кв-л Энергетик,дом№8 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 33 | ТЗ№15/1 с. Тополево, ул. Абрикосовая, уч.31 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 34 | ТП№144 с. Тополево | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 35 | Хабаровский р-н, с. Тополево, с/т "21 клетка", участок №142 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 36 | ТЗ№583 Хабаровский р-н, в 2,3 км на ю-в от с. Тополево | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 37 | ТЗ№349 с. Тополево, ул. Рябиновая | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 38 | ТЗ№351 г. Хабаровск, ул. Лучистая, сдт. "Дубки" | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 39 | ТЗ№378 с. Тополево, по ул. Зеленая | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 40 | ТЗ№406 с. Матвеевка, кв. Западный | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 41 | ТЗ№219 в р-не с. Матвеевка, сдт "Раздо-льное", уч.547 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 42 | ТЗ№221 в р-не с. Матвеевка, сдт "Раздольное", уч.492 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 43 | ТЗ№316 с. Матвеевка по ул. Первомайской | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 44 | ТЗ№332 с.Тополево, ул. Магистральная | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 45 | ТЗ№533 г. Хабаровск, с/т "Дубки", участок №33 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 46 | | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево, ул. Березовая, уч. 73 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 47 | | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево, квартал «Крылатское», 185 метров по направлению на северо-восток от приусадебного участка жилого дома по ул. Гаражная, Тополево, квартал «Крылатское», дом № 6, кв. 2 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
|  | |  |  |
| 48 | | Хабаровский край, хабаровский р-н, стд «Мелиоратор», 21 км Сарапульского шоссе, участок № 13, участок № 145, участок № 148, участок № 140, участок № 137, участок № 125 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
|  |
| 49 | | Хабаровский район, с. Мирное, ул. Клубная, 5 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 50 | | ТЗ№463/1 с. Мирное ул. Клубная,13, в 2074 метрах на северо-запад от дома №1 по ул. Клубная, в 26 м по на-правлению на юго-запад от зем.уч-ка по ул. Цветочной,6, в 50 м по направлению на юго-запад от зем.уч-ка по ул. Цветочной, 6, ул. Цветочная, в 60 м по направлению на юг от зем.уч-ка по ул. Цве-точной, 6, в 120 м по направлению на юго-запад от зем.уч-ка по ул. Цветочной, 6, при-мерно в 150 м на юго-запад от зем. уч-ка по ул. Цветочной, 6, в 125 м по направлению на юго-запад от земельного уч. по ул. Цветочной, д. № 6, в 72 м по направлению на юго-запад от зем. уч-ка по ул.Цветочной,6 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 51 | | ТЗ№68 с. Скворцово по ул. Центральная | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 52 | | ТЗ№366 с/т "Пенсионер", уч 4 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 53 | | ТЗ№242П/1 г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, С/Т "Аквариум", участок 24 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 54 | | ТЗ№89/1 г. Хабаровск, сдт «Энергомаш-2», уч. 224 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 55 | | г. Хабаровск, ул. Геологическая, д. 4 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 56 | | ТЗ№176 Хабаровский р-н, с. Сергеевка, 21 км Сарапульское шоссе снт Рыбник-1 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 57 | | ТЗ№75П Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Меридиан", в р-не 21 км Сарапульского шоссе | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 58 | | ТЗ№114П Хабаровс-кий р-н, Хабаровский край, 20 км Комсо-мольского шоссе, с/т Лайнер-1, с/т Лайнер, уч.№34,62,18,19,27,83,61,82,53,100,36,76,101 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 59 | | ТЗ№221/П с. Ровное, с/т "Полесье", участок №11;144 | Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| 60 | | ТЗ№373/1 Хабаровский край, Хабаровский р-он, в 10 м на восток от жилого дома №4 на 21 км Сарапульского шоссе | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ территории, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости; |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 61 | | ТЗ№216 Хабаровский край, г. Хабаровск, сдт "Малиновка-2", в р-не 21 км Сарапульского шоссе, сдт "Малиновка-2" уч-к 32 | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 62 | | ТЗ№726/1 Хабаровс-кий р-н, сдт "Рыбник-1" в районе 21 км Сарапульского шоссе | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
| 63 | | ТЗ№554 сдт "Рыбник-1", в р-не 21 км Сарапульского шоссе | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |
|  |
| 64 | | ТЗ№136п Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе, сдт "Мелиоратор" | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) |
| Подготовить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |
| Выполнить кадастровые работы в виде подготовки межевого плана, для предоставления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или земельных участков |
| Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. |

3.4. Согласованный инженерно-топографический план в масштабе 1:500, схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта, представить заказчику в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 3 экз., а так же в электронном виде в формате (dwg, tab)., в системе координат МСК-27 и местной системе координат. Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории представить заказчику на бумажном носителе в 3 экз, а так же в электронном виде в формате (dwg, tab), в системе координат МСК-27 и местной системе координат. Межевой план земельного участка представить заказчику в электронном виде (на CD-диске).

3.5. Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных техническим заданием, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

**4. При выполнении работ руководствоваться:**

4.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

4.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4.3. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации недвижимости";

4.4. Приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 “Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке”.

4.5. Законом Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 «О случаях, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского края»;

4.6.Постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2015 № 276-пр «Об утверждении положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены правительством РФ, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

4.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

4.8. Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках».

4.9. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, изд.2013 г.;

**5. Требования к участнику закупки:**

* 1. Наличие свидетельства СРО, с копией его предоставления в составе заявки, на осуществление видов работ, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:

а) Создание опорных геодезических сетей;

б)Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

в) Трассирование линейных объектов;

г) Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

5.2. Наличие в штате не менее двух специалистов, которые вправе осуществлять инженерно-геодезические изыскания (инженер (техник)-геодезист), предусмотренные настоящим техническим заданием, с предоставлением квалификационных документов, трудовых книжек либо копий трудовых договоров.

5.3. Наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением документов, подтверждающих их членство в СРО, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в редакции от 03.07.2016), с предоставлением копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, копии трудовых книжек либо копий трудовых договоров.

5.4. Наличие у участника геодезических инструментов (Тахеометр, GPS, приемник и другие приборы и инструменты, необходимые для выполнения данного вида работ). Участник должен иметь свидетельства о поверке на используемые в работе инструменты и оборудование, выданные аккредитованной в установленном порядке организацией, а так же представить информацию о своевременной поверке этих средств измерений (участник закупки на момент подачи документов, обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов и инструментов, а так же документы, подтверждающие право их владения).

5.5. Участник обязана выполнять работы собственными силами, за счёт собственных средств, без привлечения субподрядной организации.

**6.Определение стоимости и сметная документация:**

Стоимость определяется на основании сводной таблицы стоимости работ, с указанием видов и объема выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием.

**7. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание – не позднее 15.10.2017.

*Приложение:*

1. *Приложение № 1 - сводная таблица стоимости работ.*
2. *Приложение № 2 - календарный план работ.*