# Описание: C:\Users\fomenko_sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EMMIF90C\Логотип ДРСК_2015.jpg

**Акционерное общество**

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**(АО «ДРСК»)**

|  |
| --- |
| **Уведомление о внесение изменений в Извещение** **и Документацию о закупке****(закупка 1181 раздел 3.2 ГКПЗ 2017)** |

**№ 494.1/ИТ 18.07.2017 г.**

Организатор (Заказчик) закупочной процедуры – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-205)

Способ и предмет закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки: ***«Оборудование ИТ»*** для нужд филиалов АО «ДРСК».

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее — «официальный сайт») от 11.07.2017 № 31705310663.

**Внесены следующие изменения в приложение 1 к Документации о закупке - Техническое задание.**

Изменены технические требования по пункту 1 номенклатуры оборудования ИТ для АО "ДРСК" г. Благовещенск. Пункт 1 читать в следующей редакции:

1. **Оборудование ИТ для АО "ДРСК" г. Благовещенск.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование продукции** | **Наименование и Техническая характеристика** | **Кол-во** |
| **1** | ПК | ПК HP ProDesk 400 G4 MT Core i5-6500,8GB DDR4-2400 DIMM (1x8GB),1TB 7200 RPM,DVDRW,USBkbd/mouse,Win10Pro+Win7Pro(64-bit),1-1-1 WtyИли аналог с характеристиками не хуже:**Системные функции**Операционная системаWindows 7 Профессиональная 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 10 Pro 64)*(Система поставляется с предустановленной ОС Windows 7 Профессиональная, а также с лицензией и носителями для ОС Windows 10 Профессиональная. Одновременно можно использовать только одну версию операционной системы Windows. Чтобы использовать другую версию, необходимо удалить текущую версию и установить новую. Перед удалением и установкой операционной системы сохраните все нужные вам данные (файлы, фотографии и т. д.).)*Семейство процессоров* Процессор Intel® Core™ i5 6-го поколения

ПроцессорПроцессор Intel® Core™ i5-6500 с графическим ядром Intel HD Graphics 530 (тактовая частота 3,2 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)ЧипсетIntel® H270Форм-факторMicrotower**Память**Стандартный объем памяти* Память DDR4-2400 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт)

*(Скорость передачи данных до 2400 мегапередач/с)*Слоты для памяти2 слота DIMM**Хранение**Внутренние дисковые отсеки1 тонкий оптический привод 9 мм; слот для карт памяти SD 3; один для жесткого диска 2,5 или 3,5 дюйма; один для жесткого диска 3,5 дюймаВнутренний дискНакопитель SATA, 1 Tбайт, 7200 об/мин, 3,5"Оптический дисковод* тонкий пишущий привод SATA DVD

**Дисплей и графика**ГрафикаВстроенный:Intel® HD Graphics 530**Дополнительные возможности**ПортыПередняя панель:Универсальный разъем для наушников с поддержкой гарнитуры CTIA2 разъема USB 3.1 Gen 11 устройство считывания карт памяти SD 3 (приобретается отдельно)Задняя панель:1 разъем линейного выхода аудио1 разъем DisplayPort™1 разъем VGA4 разъема USB 2.02 разъема USB 3.1 Gen 11 аудиовход1 разъем RJ-451 разъем питанияСлоты расширения* Накопитель Turbo Drive (M.2 PCIe)
* 1 разъем M.2 2230 для подключения модуля беспроводной связи
* слот расширения PCI Express x16 (версия 3.0) (проводной x4) полной высоты, 4,2 дюйма, длина 6,6 дюйма, макс. мощность 35 Вт
* слот расширения PCI Express x16 (версия 3.0) полной высоты, 4,2 дюйма, длина 6,6 дюйма, макс. мощность 75 Вт

**Управление носителями**АудиоКодек Conexant CX20632, универсальный аудиоразъем, встроенный динамик мощностью 2 Вт, разъемы для микрофона и наушников на передней панели (3,5 мм), возможность многопоточного вывода**Средства связи**Сетевой интерфейсЛокальная сетьСетевой контроллер Realtek RTL8111 HSH, GbE**Питание и условия эксплуатации**Блок питания* 80 PLUS Bronze: 180 Вт, КПД — до 85 %, активная коррекция коэффициента мощности

**Управление безопасностью**Управление безопасностью* Встроенный чип безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (SLB9670, сертификат Common Criteria EAL4+)
* возможность отключения разъема SATA 0,1 (в BIOS)
* блокировка накопителей
* возможность отключения разъема последовательного интерфейса, а также разъемов USB (в BIOS)
* запрос пароля при включении (в BIOS)
* запрос пароля для изменения настроек (в BIOS)
* поддержка замка корпуса и устройств блокировки кабелей
* встроенный датчик защелки крышки

**Комплектация**КлавиатураТонкая USB-клавиатура Управление курсором или тачпад* Мышь USB

ГарантияОграниченная гарантия «1-1-1» (1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику) сроком на 1 год. Компьютеры должны быть оснащены дополнительным фильтром для защиты от пыли, который продлевает срок службы, сокращая попадание взвешенных в воздухе частиц в наиболее требовательную рабочую среду. | **80** |

**Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.**

***Председатель Закупочной***

***комиссии 2 уровня АО «ДРСК» В.А.Юхимук***

Чувашова Ольга Викторовна

(416-2) 397-242 okzt1@drsk.ru