***Приложение 1***

***к техническому заданию на***

***техническое обслуживание ИТСО на объектах филиала «АЭС»***

**Перечень объектов и оборудования филиала «Амурские ЭС»,**

**передаваемого на техническое обслуживание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, местонахождение** | **Обслуживаемые объекты** | **Перечень установленного оборудования** | **Количество** |
| 1. | Центральная база СП «ЦЭС». расположенная по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Пост № 1, № 2, № 3, № 4: Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, Охранная сигнализация, Автоматический шлагбаум, Автоматические ворота | ***Система охранного телевидения (СОТ) Пост №1*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 9 |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 1 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 11 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД) Пост № 1*** | |
| Турникет, пульт управления | 2 |
| Считыватель | 4 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД) Пост №2*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| Считыватель | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД) Литер*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) кассы Пост №1*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 1 |
| На каждый последующий десяток метров | 40 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ) Пост № 3 и 4*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 11 |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 13 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 13 |
| Источник бесперебойного питания | 3 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Монитор LCD 19" | 3 |
| **Автоматический шлагбаум *Пост №2*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| **Автоматические ворота *Пост №2*** | |
| электропривод, консольная система, пульт управления | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметра столовой*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 180 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 7 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 5 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 19" | 1 |
| 2. | ПС «Центральная» 110/35/10 кВ.,  расположенная по адресу: г. Благовещенск, пер. Садовый, 17 | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Пульт контроля и управления "С 2000" | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 18 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 18 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 3 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 3 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система охранного телевидения (СОТ)* | |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 2 |
| Пульт управления поворотными камерами | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Монитор LCD до 22" | 2 |
| 3. | ПС «Сетевая» 110/35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система охранного телевидения (СОТ)* | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 11 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 13 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 13 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 2 |
| 4. | ПС «Зейская» 35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 5. | ПС «Новая» 110/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 1 |
| 6. | ПС «Птицефабрика» 110/35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 320 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 7. | ПС «Астрахановка» 35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 8. | ПС «Портовая» 110/10, г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Автоматические ворота | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| Автоматические ворота | |
| электропривод, консольная система, пульт управления | 1 |
| 9. | ПС «Чигири» 110/10 кВ., Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 10. | ПС «Силикатная» 110/35/10 кВ., Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 340 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
|  |  | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор, Acer 17" | 1 |
| 11. | ПС «Моховая» 35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 12. | ПС «Кооперативная» 110/10 кВ.,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 430 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 13.  14. | ПС «Северная» 110/10 кВ., г. Благовещенск  ПС «Западная» 110/35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| На каждый последующий десяток метров | 780 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 16 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 16 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 4 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 15. | ПС «Волково» 110/35/10 кВ., Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 320 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 1 |
| 16. | ПС «Игнатьево» 110/10 кВ., Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
|  |  | Монитор, Acer 17" | 1 |
| 17. | ПС «Дачная» 110/10 кВ., Благовещенский район | Система охранного телевидения, охранная сигнализация (периметр), система контроля и управления доступом | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой Aser 19,5" | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 543 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 18. | Новопетровский СУ Благовещенского РЭС СП «ЦЭС»  расположенная по адресу: Благовещенский район, с. Новопетровка | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 19. | База Тамбовского РЭС, расположенная по адресу: Тамбовский район, с.Тамбовка, ул. Постанционная, 1 | Автоматический шлагбаум, система охранного телевидения | **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 8 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| 20. | ПС «Тамбовка» 110/35/10 кВ., Тамбовский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 480 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 1 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система контроля и управления доступом (СКУД)* | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 21. | База Ивановского РЭС, Ивановский район  расположенная по адресу: Ивановский район, с. Ивановка. ул. Гагарина, 26 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 6 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 22. | База Константиновского РЭС,  расположенная по адресу: Константиновский район, с. Константиновка, ул. Комсомольская, 51 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 23. | ПС «Узловая» 110/35/10 кВ., Константиновский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 310 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 24. | База Белогорского РЭС, расположенная по адресу: г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум, турникет | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 1 |
| Пульт управления поворотными камерами | 1 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 1 |
| Автоматический шлагбаум *КПП* | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| *Турникет* | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| 25.  26.  27.  28. | ПС «Промышленна» 35/10 кВ., Белогорский район  ПС «Томь» 35/10 кВ., Белогорский район  ПС «Коммунальная» 35/10 кВ., Белогорский район  ПС «Некрасовка» 110/35/10 кВ., Белогорский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 4 |
| На каждый последующий вход | 12 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 16 |
| На каждый последующий десяток метров | 1270 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 17 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 19 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 4 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 8 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 4 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 4 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 4 |
| Контроллер | 5 |
| Электромагнитный замок | 5 |
| Считыватель | 5 |
| 29. | База Ромненского РЭС, расположенная по адресу: Ромненский район, с. Ромны, ул. Советская, 4 | Автоматический шлагбаум, система охранного телевидения | **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
|  | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| 30. | СП «УТП» расположенная по адресу: г. Благовещенск, пос. Мухинка | Система охранного телевидения, Охранная-пожарная сигнализация домики, Охранная сигнализация (периметр), турникет, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 20 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 20 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 20 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 20 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 2 |
| Монитор LCD 22" | 2 |
| ***Охранная-пожарная сигнализация (ОПС) домики*** | |
| Устройство объектовое с приемопередатчиком и антенной | 6 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 30 |
| Пульт управления | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 7 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 7 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 12 |
| Магнитоконтактный типа ИО 102 | 6 |
| ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ (Дымовой типа ИП212, ручной) | 36 |
| Считыватель | 6 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Пульт контроля и управления "С 2000" | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 1 |
| На каждый последующий десяток метров | 2.4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Радиоволновой для блокировки периметра и открытых площадок типа "Радий- 2(/1, 2, /3)", "Радий-ДМ", "Динар", "Линар 200" на каждые 10 м после 50 м | 24 |
|  |  |  | ***Турникет*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 31. | База СП «ВЭС»,  расположенная по адресу: г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 11 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 11 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 11 |
| Источник бесперебойного питания | 3 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Монитор LCD до 22" | 2 |
| 32. | Ремонтно-эксплуатационный участок СП «ВЭС»,  расположенный по адресу: г. Райчихинск, ул. Загородная | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 5 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 33. | Прогрессовский СУ Райчихинского РЭС  расположенная по адресу: Бурейский район, п.г.т. Прогресс, ул. Набережная, 3А | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 34. | ПС «А» 35/6 кВ., г. Райчихинск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 35. | ПС «Широкий» 35/6 кВ.  г. Райчихинск | Охранная сигнализация (периметр) с передачей сигнала по GSM каналу, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 36.  37.  38. | ПС «Угольная» 35/6 кВ., г. Райчихинск  ПС «Обувная» 35/6 кВ., Бурейский район  ПС «Старая Райчиха» 35/10 кВ., Бурейский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 3 |
| На каждый последующий вход | 10 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 13 |
| На каждый последующий десяток метров | 1040 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 13 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 13 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 3 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 6 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 3 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 3 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 3 |
| Контроллер | 3 |
| Электромагнитный замок | 3 |
| Считыватель | 3 |
| 39. | ПС «Перевалбаза» 35/6 кв., Бурейский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 40. | ПС «Новорайчиха» 35/6 кВ. Бурейский район | Охранная сигнализация (периметр) с передачей сигнала по GSM каналу, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 41. | ПС «Бурейск» 110/35/6 кВ. Бурейский район | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |  |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 19,5" | 1 |
|
| 42. | ПС «Ильиновка» 35/10 кВ. Михайловский район | Охранная сигнализация (периметр) с передачей сигнала по GSM каналу, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 43. | ПС «Поярково» 110/35/10 кВ., Михайловский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 44. | База Завитинского РЭС расположенная по адресу: г. Завитинск, ул. Комсомольская, 87 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум, Система контроля и управления доступом (видеодомофон) | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (видеодомофон)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| 45. | Гараж Завитинского РЭС расположенная по адресу: г. Завитинск, ул. Комсомольская, 87 | Охранная сигнализация | ***Охранная сигнализация (ОС)*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 27 |
| Магнитоконтактный типа ИО 102 | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 46.  47. | ПС «Городская» 35/10 кВ., Завитинский район  ПС «Куприяновка» 35/10 кВ., Завитинский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 6 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| На каждый последующий десяток метров | 540 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 9 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 11 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 48. | База Михайловского РЭС, расположенная по адресу: с. Поярково, ул. Кольцевая, 2 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом | ***Система контроля и управления доступом (видеодомофон)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 49. | База Октябрьского РЭС,  расположенная по адресу: с. Екатеринославка, ул. Рабочая, 86 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 50. | База Архаринского РЭС  расположенная по адресу: п. Архара, ул. Пионерская, 63 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 51. | ПС «Набережная» 35/10 кВ., Архаринский район | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 1 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 52. | База Бурейского РЭС СП «ВЭС» расположенная по адресу: п. Бурея, ул. Партизанская, 42 | Система охранного телевидения, система контроля и управления доступом | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| 53. | База СП «ЗЭС»,  расположенная по адресу: г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, Охранная сигнализация, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 9 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 11 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) кассы*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 1 |
| На каждый последующий десяток метров | 40 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Считыватель | 1 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 54. | Городской РЭС,  расположенный по адресу: г. Свободный, пер. Зелёный, 1 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 55. | Центральный РЭС,  расположенная по адресу: г. Свободный, пер. Зелёный, 1 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой Aser 19,5" | 1 |
| 56. | База ОМТС СП ЗЭС  расположенная по адресу: г. Свободный, ул. Комарова, 34 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой Aser 19,5" | 1 |
| 57. | ПС «Восточная» 35/10 кВ., г. Свободный | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 58. | ПС «Северная» 35/10 кВ., г. Свободный | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 59. | ПС «Южная» 35/10 кВ., г. Свободный | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 60. | ПС «Н.Ивановка» 35/10 кВ., Свободненский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система контроля и управления доступом (СКУД)* |  |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 61.  62. | ПС «Лесная» 35/10/6 кВ., Свободненский район  ПС «Гуран» 35/10 кВ., Свободненский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 6 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| На каждый последующий десяток метров | 460 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 9 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 9 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 63. | ПС «Реммаш» 35/10 кВ., Шимановский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 64. | ПС «Чагоян» 35/10 кВ., Шимановский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 65. | ПС «Серышево» 35/10, Серышевский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 66 | ПС «Серышево» 110/35/10, Серышевский район | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 67. | ПС «Поляна» 35/10 кВ., Серышевский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 68. | ПС «10/70» 35/10/6 кВ., п. Углегорск | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 69. | ПС «Пера» 35/10 кВ., Свободненский район | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 70. | РПБ Коболдо, Селемджинский РЭС  расположенная по адресу: п. Коболдо, ул. Энергетиков, 12 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Поворотная телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 1 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 71. | ПС «Коболдо» 110/35/6 кВ. Селемджинский РЭС | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 72. | База Мазановского РЭС СП ЗЭС, расположенная по адресу: п. Новокиевский Увал, ул. Советская, 84а | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой Aser 19,5" | 1 |
| 73. | База СП «СЭС», расположенная по адресу: г. Зея, пер. Лаврушенский,3 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, Охранная сигнализация, турникет | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 5 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) касса, склад*** | |
| Пульт контроля и управления "С 2000" | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 120 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 10 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 4 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 74. | ПС «Протока» 35/10 кВ., г. Зея | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 75. | ПС «Исток» 35/10 кВ., г. Зея | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 180 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 19" | 1 |
| 76. | ПС «Мехзавод» 110/10 кВ., г. Зея | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 77. | ПС «Базовая» 36/6 кВ., Зейского РЭС СП «СЭС» | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 410 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 78. | Овсянковский СУ Зейского РЭС СП СЭС | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система контроля и управления доступом (СКУД)* |  |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| *Система охранного телевидения (СОТ)* |  |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |