**Изменения в техническое описание СИЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК – ОДНОРОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК!!!!!** | | | |
| 5 | Перчатки для защиты от проколов и порезов  6705 | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011  Материал – спец. волокно, полиуретан | Печатки вязанные, серые (черные), чёрное (серое) полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев (частичное покрытие), с вязанным манжетом, высочайшей защитой от порезов (степень защиты 5), высочайшим комфортом носки, высочайшей подвижностью пальцев, из нового высоко технологичного волокна. |