**31.05.18 г. № 02-01-07-\_\_\_ Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**

1. **Перечень и объемы продукции** (согласно Приложению №1.1).

**2. Условия поставки продукции:**

**2.1.** **Срок поставки** продукции на склад Грузополучателей (Амурские ЭС, Приморские ЭС, Хабаровские ЭС СП ЦЭС и СП СЭС, ЭС ЕАО, Южно-Якутские ЭС)**– до 01 сентября 2018г.**

**2.2.** **Условия оплаты**: Оплата за поставленную продукцию будет произведена **в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).**

**2.3.** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1. **Критерии отбора к продукции**:

**3.1.** Средства защиты рук должны удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 (далее - ТР ТС 019/2011).

**3.2.** Перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.115 или пиктограммы. На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

а) наименование, торговая марка или другие идентификаторы изготовителя или его официального представителя;

б) назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие;

в) размер;

г) при необходимости должен быть указан срок годности;

д) пиктограмма, если изделие соответствует требованиям соответствующего стандарта.

К перчаткам прилагают инструкцию по хранению и уходу.

**3.3**. Декларации соответствия, сертификаты и санитарно-гигиенические заключения должны быть предоставлены с общим пакетом документов для закупочной процедуры, а также должны быть направлены поставщиком вместе с товаром в адреса указанных грузополучателей АО «ДРСК».

* 1. Средства защиты рук должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее двух лет.
  2. Для наглядного подтверждения всех требований к продукции Участник должен предоставить образцы запрашиваемой продукции (все средства защиты рук) до окончания срока подачи предложений Участниками. Образцы предоставить по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Образцы возврату не подлежат.

**4. Критерии отбора к Участнику:**

**4.1.** Участник должен предоставить документы, подтверждающие качество продукции со сроком действия на период поставки продукции (сертификаты и декларации соответствия, паспорта качества), и соответствующей требованиям, указанным в Приложении 1.1.

**4.2**. Участник должен представить предложение по всей номенклатуре в соответствии с данным техническим требованием. Участник должен иметь собственное производство по изготовлению средств индивидуальной защиты. В случае отсутствия собственного производства, Участник предоставляет Гарантийные письма от производителя о готовности поставить продукцию (товар) Участнику в полном объеме для нужд АО «ДРСК».

**4.3.** Участник должен указать в технико-коммерческом предложении Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

**4.4.**Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика ( mto7@drsk.ru) письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на поставку необходимой продукции.

*В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего технического задания Участник считается утратившимся статус победителя в соответствии с условиями документации о закупке*

**4.5.** Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчиком продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. Аналогичная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

**5.Техническое описание средств защиты рук**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки морозостойкие, утепленные с полимерным покрытием  Arcticus 2606 WV | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Основа: нейлон, 15 класс вязки  Материал покрытия: зернистый нитрил  Защита от механических повреждений, от низких температур.  Перчатки трикотажные, нейлоновые, черного цвета, с подкладкой из акрилового трикотажа, с начесом, черное зернистое нитриловое покрытие на ¾ перчаток, трикотажный манжет, высочайшая подвижность пальцев, очень удобны в носке.  (Пример Arcticus 2606WV) |
| 2 | Перчатки утепленные (вязаные-шерсть+акрил, ут-ль тинсулейт)  http://spetsperchatka.ru/files/resized_images/resized_images_perchatki-ot-ponizhennih-temperatur_per-700_288x270_300x266.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Материал – шерсть-70%, акрил-30%; Утеплитель – тинсулейт  Перчатки с дополнительным слоем утеплителя |
| 3 | Перчатки утепленные со спилковым наладонником (шерсть+акрил, ут-ль тинсулейт)  http://spetsperchatka.ru/files/resized_images/perchatki-ot-ponizhennih-temperatur_per-701_285x251.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Материал – шерсть-70%, акрил – 30%  Материал накладок: спилок  Утеплитель: тинсулейт |
| 4 | Перчатки утепленные  http://meridian-workwear.com/files/mg_6145ff.png | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Материал: флис, полиэфир – 100%  Утеплитель: Тинсулейт, 40г/м3  Усилительные накладки – материал с ПВХ-покрытием на ладонной части;  С тыльной стороны запястья стянуты эластичной лентой, с внешней стороны регулируются по ширине с хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине эластичным шнурком с фиксатором. |
| 5 | Краги утеплённые для защиты от повышенных температур, искр, брызг и расплавленного металла  http://spetsperchatka.ru/files/resized_images/_2016_perchatki-novinki_grenader_kra009s_478x481.jpg | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ | Краги спилковые, пятипалые, утепленные. Спилок КРС, сорта АВ, однородный, толщиной 1,3+/-0,1 мм, шлифованный, окрашенный.  Утеплитель: искусственный мех - плотность 450 г/м2.  Манжета: крага.  Длина: 350-360 мм. |
| 6 | Рукавицы ватные | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 | Верх – из 100% х/б ткани (плотная диагональ 245 г/м2) *Подкладка:* бязь  *Утеплитель*: простеганный полушерстяной ватин, 350 г/м2;  Двойная строчка, армированная нить |
| 7 | Рукавицы, утепленные (п/ш ватин) |
| 8 | Рукавицы утепленные с меховым утеплителем (овчина) | Верх – из 100% х/б ткани (плотная диагональ 245 г/м2) *Утеплитель*: натуральный мех (овчина)  Двойная строчка, армированная нить |

***Зам. начальника управления МТО -***

***Начальник ОМТС О.П. Машкина***

***Начальник службы охраны труда Е.В. Евтушенко***

Горева В.С.

Тел./ Факс:397-309,

Е-mail: [mto7@drsk.ru](mailto:mto7@drsk.ru)