***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

## НА ЗАКУПКУ Автошин отчественного производства.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара **приведены в таблице 1.**

**Таблица 1** - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Критерий*** | | ***Описание критерия*** | | | | | | | |
| **I. Партия № I** | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Наименование продукции*** | | ***№*** | | ***Наименование*** | ***Технические характеристики автошины*** | ***Об эквивалентах*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | |
| 1 | | Автошина | 9.00R20 О-128 12 сл. | Либо эквивалент | к-т | 14 | |
| 2 | | Автошина | 275/70R22.5 Бел-108М | шт | 6 | |
| 3 | | Автошина | 7.00R12С (190-305) | к-т | 4 | |
| 4 | | Автошина | 185/75Р16С КАМА-310 | шт | 6 | |
| 5 | | Автошина | 385/65R22.5 КАМА-NТ-201 | к-т | 6 | |
| 6 | | Автошина | 225/75Р16 КАМА 219 | шт | 186 | |
| 7 | | Автошина | 235/75Р15 И-520 | шт | 62 | |
| 8 | | Автошина | 205/70/15 МР- 95 | шт | 4 | |
| 9 | | Автошина | 9.00R20 VL-45 | к-т | 2 | |
| 10 | | Автошина | 320Р457 (12.00Р18) КАМА НК 431 | к-т | 91 | |
| 11 | | Автошина | 14.00R20 ОИ-25 10 сл. | к-т | 18 | |
| 12 | | Автошина | 425/85Р21 О-184 18 сл. | к-т | 38 | |
| 13 | | Автошина | 240/508 (8,25Р20) У-2 10 сл. | к-т | 6 | |
| 14 | | Автошина | 205/70R15 Сordiant Radial (лето) | шт | 9 | |
| 15 | | Автошина | 8,25R20 K-100 | к-т | 12 | |
| 15 | | Автошина | 15,5R38 Ф-2А 8 сл. | к-т | 8 | |
| 17 | | Автошина | 9.00R20 ВФ-223 | к-т | 4 | |
| 18 | | Автошина | 1220-400\*533 И-П184 10 сл. | к-т | 4 | |
| 19 | | Автошина | 225/80R17,5 SP080 | шт | 6 | |
| 20 | | Автошина | 235/70R16 КАМА-221 | шт | 5 | |
| 21 | | Автошина | 235/75R15 Matador МП-50 Sibir | шт | 5 | |
| 22 | | Автошина | 240/508 (8,25R20) ИК-6АМО 10 сл. | к-т | 12 | |
| 23 | | Автошина | 240/508 (8,25R20) КИ-111 12 сл. | к-т | 2 | |
| 24 | | Автошина | 240/508 (8,25R20) VM TYREХ CRG 12 cл. | к-т | 6 | |
| 25 | | Автошина | 14.00R20 ОИ-25 14 сл. | к-т | 6 | |
| 26 | | Автошина | 9.00R20 LM-210 | к-т | 5 | |
| 27 | | Автошина | 7.5R20 В-103 | к-т | 4 | |
| 28 | | Автошина | 11.2R20 Ф-35 | к-т | 6 | |
| 29 | | Автокамера | 7.00R12 | шт | 4 | |
| **Итого:** | | | | | | **541** | |
| ***2*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 1:*** | | Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», КПП 280102003,  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 | | | | | | | |
| ***3*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 1:*** | | Ст. Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО 97987579. тел. 8 (4162) 399-206, 399-190 | | | | | | | |
| **II. Партия № 2** | | | | | | | | | | |
| ***4*** | ***Наименование продукции*** | | ***№*** | | ***Наименование*** | ***Технические характеристики автошины*** | ***Об эквивалентах*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | |
| 1 | | Автокамера | 185-R15 | Либо эквивалент | шт. | 4 | |
| 2 | | Автокамера | 260х508 (9х20) ЗИЛ.КАМАЗ | шт. | 13 | |
| 3 | | Автошина | 7,50-20 ЮМЗ-6, 7.50-20 ВЛ-49 | шт. | 2 | |
| 4 | | Автошина | 8.25.Р20 ГАЗ 53, ПАЗ, 240Р508 (8,25Р20) О-79 12 сл. | К-т | 6 | |
| 5 | | Автошина | 11,00Р20 (300Р508) И-111А 16 сл. | К-т | 22 | |
| 6 | | Автошина | 11.00R20 О-168 150/146 | К-т | 8 | |
| 7 | | Автошина | 12,00Р20 (320Р508) Кама-402 18 сл. | шт. | 10 | |
| 8 | | Автошина | 320Р508 (12,00Р20) ИД-304 18 сл. | К-т | 8 | |
| 9 | | Автошина | 1200-500х508 ИД-П284 16 сл. | К-т | 2 | |
| 10 | | Автошина | 1220-400\*533 И-П184 10 сл. | К-т | 6 | |
| 11 | | Автошина | 185/75R16C Кама 301 104/102 L всесезонная б/к. | шт. | 7 | |
| 12 | | Автошина | 225/75Р16 К153 | К-т | 50 | |
| 13 | | Автошина | 225/75R16 Forward Professional 153 | шт. | 25 | |
| 14 | | Автошина | 225/75Р16 КАМА 219 | шт. | 88 | |
| 15 | | Автошина | 225/75Р16 УАЗ, 225/75Р16 КАМА-218 | шт. | 8 | |
| 16 | | Автошина | 235/70R16 Matador MP50 Sibir ICE SUV FD зима | шт. | 4 | |
| 17 | | Автошина | 235/70R16 КАМА-221 | шт. | 4 | |
| 18 | | Автошина | 235/70Р16 КАМА-221 б/к | шт. | 4 | |
| 19 | | Автошина | 235/75Р15 И-520 | шт. | 20 | |
| 20 | | Автошина | 240-381 8.25-15 Погрузчик, 8.25-15 (240-381) Л-187 PR 14 | шт. | 2 | |
| 21 | | Автошина | 260-508 (9,00-20) ВИ-244 12 сл. | шт. | 18 | |
| 22 | | Автошина | 315/80 R22,5 Я-636 Tyrex б/к | шт. | 6 | |
| 23 | | Автошина | 320-457 (12.00-18) К-70 | К-т | 16 | |
| 24 | | Автошина | 320-508 (12,00-20) М-93 | К-т | 31 | |
| 25 | | Автошина | 320Р457 (12.00Р18) КАМА НК 431 | К-т | 68 | |
| 26 | | Автошина | 320Р508 (12.00Р20) КИ-113 | К-т | 6 | |
| 27 | | Автошина | 370-508 (14,00-20) ОИ-25 14 сл. | К-т | 6 | |
| 28 | | Автошина | 425/85Р21 О-184 18 сл. | К-т. | 16 | |
| 29 | | Автошина | 7.5-20 (200-508) В-103 | шт. | 2 | |
| 30 | | Камера | 11,00R20 TR177A | шт. | 6 | |
| 31 | | Камера автомобильная | 225Р16 УК-16-02 | шт. | 12 | |
| 32 | | Камера автомобильная | 225Р16, УК-16-02 | шт. | 4 | |
| **Итого:** | | | | | | **484** | |
| ***5*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 2:*** | | Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а | | | | | | | |
| ***6*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 2:*** | | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894  тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 | | | | | | | |
| **III. Партия № 3** | | | | | | | | | | |
| ***7*** | ***Наименование продукции*** | | ***№*** | | ***Наименование*** | ***Технические характеристики автошины*** | ***Об эквивалентах*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | |
| 1 | | Автошина | 235/75Р15 И-520 | Либо эквивалент | шт | 12 | |
| 2 | | Автошина | 225/75 Р16 К153 | К-т | 32 | |
| 3 | | Автошина | 12.00-18 TR70 NorTec | К-т | 4 | |
| 4 | | Автошина | 16.9-28 DT-124 Voltyre HEAVY | шт | 2 | |
| 5 | | Автошина | 320Р457 (12.00Р18) КАМА НК 431 | К-т | 8 | |
| 6 | | Автошина | 425/85Р21 О-184 18 сл | К-т | 8 | |
| 7 | | Автошина | 225/75Р16 КАМА-218 | шт | 8 | |
| 8 | | Автошина | 225/75Р16 МР-115 | шт | 4 | |
| 9 | | Автошина | 8,3-20 В-105А | К-т | 2 | |
| 10 | | Автошина | 260Р508 (9,00Р20) О-40БМ 1 12 сл | К-т | 6 | |
| 11 | | Автошина | 1220-400\*533 И-П184 10 сл | К-т | 2 | |
| 12 | | Автошина | 320-457 (12.00-18) К-70 | К-т | 4 | |
| 13 | | Автошина | 260-508 (9,00-20) ВИ-244 12 сл | К-т | 6 | |
| 14 | | Автошина | 21,3Р24 (530Р610) ФД-14А | шт | 4 | |
| 15 | | Автошина | 235/75Р15 VS-5 | шт | 4 | |
| 16 | | Автошина | 205/70R15 100R NORDMAN RS XL | шт | 4 | |
| 17 | | Автошина | 225/75Р16 КАМА 219 | шт | 12 | |
| 18 | | Шина | МТЗ-50, 52, 80, 82 (задняя) 15,5Р38 Ф-2А, 10 сл. | К-т | 2 | |
| **Итого:** | | | | | | **124** | |
| ***8*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 3:*** | | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» КПП 272402001, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | | | | | | | |
| ***9*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 3:*** | | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-07, 59-91-08, 59-91-09 | | | | | | | |
|  | | **IV. Партия № 4** | | | | | | | | |
| ***10*** | ***Наименование продукции*** | | ***№*** | ***Наименование*** | | ***Технические характеристики автошины*** | ***Об эквивалентах*** | ***Ед. изм.*** | | ***Кол-во*** |
| 1 | Автошина | | 205/70 R14 VS-1 | Либо эквивалент | шт | | 4 |
| 2 | Автошина | | 225/75Р16 КАМА-219 | шт | | 44 |
| 3 | Автошина | | 235/75Р15 И-520 Пилигримм | шт | | 4 |
| 4 | Автошина | | 260Р508 (9,00Р20) КАМАЗ, ЗИЛ, О-40БМ 1 12СЛ | К-т | | 6 |
| 5 | Автошина | | 320Р457 (12,00Р18) ГАЗ-66, 3308, КАМА НК 431 | К-т | | 12 |
| 6 | Автошина | | 12,00Р20 (320Р508) Кама-402 | шт | | 12 |
| 7 | Автошина | | 320Р508 (12.00Р20) КИ-113 | К-т | | 4 |
| 8 | Автошина | | 425/85R21 КАМА1260 ТУ38.604-11-02-95 для КАМАЗ-43118 | шт | | 20 |
| 9 | Автошина | | 320-457 (12.00-18) К-70 | К-т | | 8 |
| 10 | Автошина | | 16.9-28 (440/80 R28) IND 530 Goodyear | шт | | 4 |
| **Итого** | | | | | | | **118** |
| ***11*** | ***Грузополучатель для партии 4:*** | | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» КПП 272402001, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | | | | | | | |
| ***12*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии 4:*** | | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 | | | | | | | |
| ***13*** | ***Требования к поставляемой продукции (данная информация должна быть отражена в техническом предложении участника):*** | | 1. Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя.   *Примечание: для бескамерных автошин ед. измер – шт. (покрышка)*  *для камерных автошин ед. измер – к-т (покрышка, камера, ободная лента (для груз. автомобилей и с/х ) золотник, колпачок)*   1. Продукция должна иметь штамп завода изготовителя о прохождении контроля качества продукции, а также хорошо читаемую информацию о неделе и годе выпуска автошины. 2. В случае отсутствия информации по **п. 13 технического задания, Заказчик в праве отклонить коммерческое предложение участника от дальнейшего рассмотрения.** | | | | | | | |
| ***14*** | ***Требования безопасности:*** | | Автошины должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза;  - ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»  - ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» | | | | | | | |
| ***15*** | ***Требования к гарантийным обязательствам:*** | | Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | | | | | | | |
| ***16*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | | Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) | | | | | | | |
| ***17*** | ***Срок поставки:*** | | ***до 30.03.2019*** | | | | | | | |

***Требования к участнику.***

1. Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что шины заводского изготовления новые, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо), а также указать год выпуска по каждой позиции технического требования и наименование завода-изготовителя. По каждой модели автошины отличающейся от заявленной, в технических требованиях Заказчика кроме размеров шины, необходимо дополнительно отразить индексы нагрузки, индексы скорости, если имеется - норму слойности

Участник должен предоставить копии сертификатов соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012

При оценке предпочтительности заявки Участника будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота договоров (поставка шин для автомобильной и специальной техники) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Оценка предпочтительности будет производиться на основании информации, предоставленной Участником в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

1. ***Допускается предложение поставки продукции, эквивалентной требуемой.***

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего технического предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Эквивалентом считается автошина, по которой индексы нагрузки и скорости, норма слойности (при наличии) не должны быть ниже, конструкция - без изменений, (замена комплекта на автопокрышку не допускается, замена автопокрышки на комплект допускается).