### 

**Техническое задание**

**«Техническое обслуживание пожарной**

**сигнализации филиала «ПЭС»**

**1. Основание для проведения закупки:**

1.1. ГКПЗ АО «ДРСК» на 2019 г.

**Заказчик:** АО «ДРСК»

**2. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию.**

2.1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.2. ГОСТ Р 54101 – 2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст).

2.3. ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

2.4. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

2.5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

2.6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

2.7. РД 78.143-92 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Нормы проектирования».

2.8. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

**3. Предмет закупки:**

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации филиала «ПЭС» для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению его работы.

**4. Объем оказываемых услуг:**

4.1.Оказание услуг по ТО инженерно-технических средств охраны (далее ИТСО), расположенных на территории Приморского края, отражённых в **Приложении 1** и **Приложении №2** Технического задания.

**5. Требования к Участнику закупки:**

5.1. Участник закупки, для выполнения заявленных услуг, должен обладать действующей лицензией, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки, согласно п.15, ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В составе заявки Участник должен предоставить её копию.

5.2. Наличие кадрового состава:

5.2.1. Иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице 1 к настоящему Техническому заданию.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Персонал* | *Минимальное количество, чел\** |
| 1. | Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда | 4 |
| 2. | Инженер по слаботочным сетям | 1 |
|  | **Всего:** | **5** |

\* *определено в соответствии с требованиями РТМ 25.488-82 Руководящий технический материал установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно – пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Утвержден и введен в действие директивным указанием Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления от 30 сентября 1982 г. N 24-6/6-4134.*

5.2.2. Соответствие требованию, установленному в п. 5.2.1, подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.

5.2.3. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. **Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155 Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).**

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при работе на высоте, на персонал указанный в таблице № 1.

5.2.4. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ по 3-4 группе допуска по электробезопасности для работы в действующих электроустановках в соответствии с требованиями пунктов п. 2.4. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328 Н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).**

Данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, на персонал указанный в таблице № 1.

5.3. Оказывать услуги по техническому обслуживанию ИТСО объектов Заказчика только силами своей организации, ***без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации.***

5.4. При ***оценке*** заявок участников будет учитываться наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ за последние 3 года (Оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожароохранной сигнализации), предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре (***при наличии***). Данные сведения указываются в Справке об опыте участника подтверждающих опыт Участника по форме предусмотренной Документацией о закупке. Участникам необходимо предоставить в составе заявки копии исполненных договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора), подтверждающих представленные в Справке о перечне и годовых объемах выполнения договоров подтверждающих опыт Участника сведения.

**6. Основные требования к оказываемым услугам.**

6.1.Исполнитель производит регламентные работы, отражённые в **Приложении 3** Технического задания.

**7. Требования к безопасности оказания услуг**

7.1.Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Исполнителю необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Главы 46-47.

1. **Приемка и оплата услуг**

8.1.Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

8.2. Ответственные лица от имени Исполнителя, участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют ответственному за системы ИТСО информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

8.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежеквартально равными долями в течение 30 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ) и предоставленных Исполнителем счетов-фактур, выставленных до 5 числа месяца следующего за кварталом в котором были оказаны услуги.

**9. Сроки оказания услуг:**

9.1. Начало оказания услуг – с февраля 2019 года.

9.2. Окончание срока оказания услуг – 24:00 часа 31 января 2020года.

*Приложение:*

*1. Перечень объектов и оборудования ИТСО филиала «Приморские электрические сети», передаваемого на техническое обслуживание*

*3. Регламент работ по техническому обслуживанию ИТСО филиала «Приморские электрические сети»*