|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование работ** | | | | | | **Ед.**  **изм** | | **Кол-во** | | **Примечание** | |
|  | | **Монтажные работы** | | | | | |  | |  | |  | |
| 1 | | Развозка по трассе ж/б стоек | | | | | | шт | | 12 | |  | |
| 2 | | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 3 | | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 4 | | Установка угловой анкерной одноцепной опоры УА23 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 5 | | Установка анкерной одноцепной опоры А23 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 6 | | Установка промежуточной одноцепной опоры П23 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 7 | | Установка кронштейна на сущ. опору | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 8 | | Устройство пересечений | | | | | | пролет | | 1 | |  | |
| 9 | | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП 2А 3х70+1х70 | | | | | | км | | 0,19 | |  | |
| 10 | | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) | | | | | | шт | | 1 | | СИП 2А | |
| 11 | | Забивка вертикальных электродов заземлений опор | | | | | | шт | | 4 | | Ø 16мм, L=3м | |
| 12 | | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | | | | | | шт | | 1 | |  | |
|  | | **Материалы** | | | | | |  | |  | |  | |
| 13 | | Стойка СВ95 | | | | | | шт | | 12 | |  | |
| 14 | | Кронштейн У3 | | | | | | шт | | 6 | |  | |
| 15 | | Заземляющий проводник ЗП6 | | | | | | м | | 9,3 | |  | |
| 16 | | Зажим Р 72 для ЗП 6 | | | | | | шт | | 6 | |  | |
| 17 | | Кронштейн CS 10.3 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 18 | | Зажим РА 1500 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 19 | | Комплект промежуточной подвески ES1500 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 20 | | Лента F207 | | | | | | м | | 20 | |  | |
| 21 | | Бугель NB 20 | | | | | | шт | | 16 | |  | |
| 22 | | Скрепа NC20 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 23 | | Зажим Р95 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 24 | | Зажим MJPT70 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 25 | | Зажим РС481 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 26 | | Зажим ПС 2-1 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 27 | | Плашечный зажим CD35 | | | | | | шт | | 6 | |  | |
| 28 | | Хомут стяжной Е 778 | | | | | | шт | | 12 | |  | |
| 29 | | Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70 | | | | | | км | | 0,199 | |  | |
| 30 | | Колпачки СЕ 25.150 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 31 | | Сталь Ø 16 мм | | | | | | м/кг | | 12/19,2 | | 1м=1,6кг | |
| 32 | | ПГС | | | | | | м3/т | | 7,2/11,5 | | 1м3=1,6т | |
| 33 | | Электроды МР3 Ø 3 мм | | | | | | кг | | 0,6 | | 1стойка=0,05кг | |
| 34 | | Краска | | | | | | кг | | 0,36 | | 1стойка=0,03кг | |
|  |  | |  |  |  |  | **258/2018-ЭС** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | | Лист | №док. | Подпись | Дата |
| ГИП | | | Жгилев А.В. | |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию | | Стадия | | Лист | | Листов |
| Проверил | | | Жгилев А.В. | |  |  | РД | | 11 | | 11 |
| Разработал | | | Воробьев Ю.А. | |  |  | ИП Казюра Е.И.  г. Благовещенск | | | | |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |