***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

## НА ЗАКУПКУ Автошин

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара **приведены в таблице 1.**

**Таблица 1** - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Критерий*** | ***Описание критерия*** | | | | | |
| **I. Партия № I** | | | | | | | |
| ***1*** | ***Наименование продукции*** | ***№*** | ***Наименование*** | ***Технические характеристики автошины*** | ***Об эквивалентах*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| 1 | Автошина | 425/85Р21 О-184 18сл | Либо эквивалент | К-т | 7 |
| 2 | Автошина | 7.50R16 122/120 М G46 | шт. | 7 |
| 3 | Автошина | 320-457 (12.00-18) | К-т | 15 |
| 4 | Автошина | КАМА-219 225/75/R16 M+S | шт. | 37 |
| 5 | Автошина | 235/75Р15 И-520 Пилигрим | шт. | 5 |
| 6 | Автошина | 205/70R15 96 S Bridgestone REVO GZ | шт. | 10 |
| 7 | Автошина | 205/70R15 HANKOOK | шт. | 15 |
| 8 | Автошина | 185/75R16C Кама 301 | шт. | 7 |
| 9 | Автошина | ТРЭКОЛ-1350х700х533 | шт. | 6 |
| **Итого:** | | | | | **109** |
| ***2*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 1:*** | Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» 679016,г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Черноморская 6 | | | | | |
| ***3*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 1:*** | Ст. Биробиджан-1, ДВЖД, код станции: 962804 код получателя: 9532, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6, ОКПО 00106477. тел. 8 (42622) 6-79-21 | | | | | |
| **II. Партия № 2** | | | | | | | |
| ***4*** | ***Наименование продукции*** | ***№*** | ***Наименование*** | ***Технические характеристики автошины*** | ***Об эквивалентах*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| 1 | Автошина | 10.00 R20 Forward Traction 310 16сл | Либо эквивалент | к-т. | 8 |
| 2 | Автошина | 11.00 R20 TYREX CRG 16 сл | к-т. | 10 |
| 3 | Автошина | 320-508 (12,00-20) ИД-304 14 сл | к-т. | 12 |
| 4 | Автошина | 12.00 R18 КАМА НК 431 | к-т. | 4 |
| 5 | Автошина | 370-508 (14,00-20) ОИ-25 14 сл | к-т. | 26 |
| 6 | Автошина для КАМАЗ-43118, | 425/85R21 КАМА-1260 ТУ 38.604-11-02-95 | к-т. | 22 |
| 7 | Автошина, | 225/75R16 Forward 219 | к-т. | 16 |
| 8 | Автошина, | 255/60 R18 Dunlop (зима) | шт. | 4 |
| 9 | Автошина | 195/85R16 LT Dunlop SPLT02 | к-т. | 6 |
| 10 | Автошина | 225/75 R16 Dunlop Winter MAXX SJ8 | к-т. | 18 |
| 11 | Автошина | 235/75R15 QM KUMHO KW11 | к-т. | 4 |
| 12 | Автошина | 275/65R17 Bridgestone лето | шт. | 4 |
| 13 | Автошина | 15,5-38МТЗ зад, Ф-2А 8 сл | к-т. | 6 |
| 14 | Автошина | 17,5-25 HUACHENG 20PR E3/L3 | к-т. | 2 |
| 15 | Автошина | 11.2-20 МТЗ-82 Ф-35 | к-т. | 2 |
| **Итого:** | | | | | **144** |
| ***5*** | ***Грузополучатель*** ***для партии № 2:*** | **(для оформления счет-фактуры):**  Филиал АО «ДРСК» «Южно-якутские электрические сети»,  678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 | | | | | |
| ***6*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 2:*** | ***Получатель:*** ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» для филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети», код 1091. Адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева ЗА, ОКПО 23309160. Станция Алдан НВСТР через Нерюнгри – грузовая ДВЖД код 914001 Контрольный 5, порядковый 6. | | | | | |
| ***7*** | ***Требования к поставляемой продукции (данная информация должна быть отражена в техническом предложении участника):*** | 1. Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя.   *Примечание: для бескамерных автошин ед. измер – шт. (покрышка)*  *для камерных автошин ед. измер – к-т (покрышка, камера, ободная лента (для груз. автомобилей и с/х ) золотник, колпачок)*   1. Продукция должна иметь штамп завода изготовителя о прохождении контроля качества продукции, а также хорошо читаемую информацию о неделе и годе выпуска автошины. 2. В случае отсутствия информации по **п. 7 технического задания, Заказчик в праве отклонить коммерческое предложение участника от дальнейшего рассмотрения.** | | | | | |
| ***8*** | ***Требования безопасности:*** | Автошины должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза;  - ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»  - ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» | | | | | |
| ***9*** | ***Требования к гарантийным обязательствам:*** | Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | | | | | |
| ***10*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) | | | | | |
| ***11*** | ***Срок поставки:*** | ***до 30.03.2019, с правом досрочной поставки*** | | | | | |

***Требования к участнику.***

1. Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что шины заводского изготовления новые, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо), а также указать год выпуска по каждой позиции технического требования и наименование завода-изготовителя. По каждой модели автошины отличающейся от заявленной, в технических требованиях Заказчика кроме размеров шины, необходимо дополнительно отразить индексы нагрузки, индексы скорости, если имеется - норму слойности

Участник должен предоставить сертификаты соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012

1. ***Допускается предложение поставки продукции, эквивалентной требуемой.***

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего технического предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Эквивалентом считается автошина, по которой индексы нагрузки и скорости, норма слойности (при наличии) не должны быть ниже, конструкция - без изменений, (замена комплекта на автопокрышку не допускается, замена автопокрышки на комплект допускается).