«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

|  |
| --- |
|  |

**Акт обследования № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 844/19 дата регистрации ДОУ 04.03.2019

**1. Заявитель: Штейников Юрий Дмитриевич** **телефон:** **+7 (914) 707-7395**

**2. Наименование объекта: частный жилой дом**

**3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Шмидтовка, в 40 м на юго-восток от жилого дома ул. Строительная, д. 25 а, кадастровый номер земельного участка 25:10:000000:6120**

**4. Заявленная мощность (кВт): 15**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт):** **0**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**

Первая точка присоединения: ПС**-Де-фриз,** №ф. 6(10) кВ **«29»,** КТП № 5082 № ф. ВЛ0,4 кВ, **ф-1**№ опоры 7/6

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке** **существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»*:*** \_50\_\_ **метров.**

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

| **№ пп** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | | | | **Тип, параметры** | | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ** | | | | | | | |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) | | | | ВЛ | **60** | |
| КЛ |  | |
| 2.2. | |  |  | | --- | --- | |  | ж/б | |  | деревянные | |  | на ж/б приставке |   Установка опор (шт.) | | | | одностоечная |  | |
| одностоечная с 1 укосом | 2 | |
| одностоечная с 2 укосами |  | |
| 1 укос |  | |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | | кол. проводов ВЛ | | СИП2 3х50+1х50 | 65 | |
|  | 2 провода |
|  | 4 провода |
| **4. Вырубка зелёных насаждений** | | | | | | | |
| 4.1 | | Подрезка крон и ветвей (деревьев и кустарника) | | | ВЛ0,4 | | 4 |

**11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):**



**12. Примечания:** Организовать отпаечный узел от опоры №7\6 длинной 60 метров.

**Начальник АРРЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матюхин Д.А.**