***Приложение 1***

***к техническому заданию на***

***техническое обслуживание ИТСО на объектах филиала «АЭС»***

**Перечень объектов и оборудования филиала «Амурские ЭС»,**

**передаваемого на техническое обслуживание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, местонахождение** | **Обслуживаемые объекты** | **Перечень установленного оборудования** | **Количество** |
| 1. | Центральная база СП «ЦЭС»,  расположенная по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Пост № 1, № 2, № 3, № 4: Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, Охранная сигнализация, Автоматический шлагбаум, Автоматические ворота | ***Система охранного телевидения (СОТ) Пост №1*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 9 |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 1 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 11 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22 | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД) Пост № 1*** | |
| Турникет, пульт управления | 2 |
| Считыватель | 4 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД) Пост №2*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| Считыватель | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД) Литер*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) кассы Пост №1*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 1 |
| На каждый последующий десяток метров | 40 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ) Пост № 3 и 4*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 11 |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 13 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 13 |
| Источник бесперебойного питания | 3 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Монитор «LCD 19» | 3 |
| **Автоматический шлагбаум *Пост №2*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| **Автоматические ворота *Пост №2*** | |
| электропривод, консольная система, пульт управления | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметра столовой*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 180 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 7 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 5 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| «Монитор LCD 19» | 1 |
| 2. | ПС «Центральная» 110/35/10 кВ,  расположенная по адресу:  г. Благовещенск, пер. Садовый, 17 | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Пульт контроля и управления «С 2000» | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 18 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 18 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 3 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 3 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система охранного телевидения (СОТ)* | |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 2 |
| Пульт управления поворотными камерами | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| «Монитор LCD до 22» | 2 |
| 3. | ПС «Сетевая» 110/35/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система охранного телевидения (СОТ)* | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 11 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 13 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 13 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| «Монитор LCD 22» | 2 |
| 4. | ПС «Зейская» 35/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 5. | ПС «Новая» 110/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в терм кожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| «Монитор LCD 22» | 1 |
| 6. | ПС «Птицефабрика» 110/35/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 320 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 7. | ПС «Астрахановка» 35/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», "СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 8. | ПС «Портовая» 110/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Автоматические ворота | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения: объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| Автоматические ворота | |
| электропривод, консольная система, пульт управления | 1 |
| 9. | ПС «Чигири» 110/10 кВ, Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 10. | ПС «Силикатная» 110/35/10 кВ, Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 340 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор, «Acer 17» | 1 |
| 11. | ПС «Моховая» 35/10 кВ., г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 12. | ПС «Кооперативная» 110/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 430 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 13.  14. | ПС «Северная» 110/10 кВ,  г. Благовещенск  ПС «Западная» 110/35/10 кВ,  г. Благовещенск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| На каждый последующий десяток метров | 780 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 16 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 16 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 4 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 15. | ПС «Волково» 110/35/10 кВ, Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 320 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD 22" | 1 |
| 16. | ПС «Игнатьево» 110/10 кВ, Благовещенский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор, «Acer 17» | 1 |
| 17. | ПС «Дачная» 110/10 кВ, «Благовещенский район» | Система охранного телевидения, охранная сигнализация (периметр), система контроля и управления доступом | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой «Aser 19,5» | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 543 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 18. | ПС «Владимировка» 110/10 кВ, «Благовещенский район» | Система охранного телевидения, охранная сигнализация (периметр), система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами | 8 |
| ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный | 4 |
| С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 | 1 |
| ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12 | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 2 |
| Автомат 1П 16А | 1 |
| Считыватель для ключей Touch Memory | 1 |
| Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| DS-I256 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) | 4 |
| DS-N204(B) 4-канальный сетевой видеорегистратор HiWatch 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX | 1 |
| VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 1 |
| DS-3E0105P-E Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения | 1 |
| Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 |
| Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 | 1 |
| Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black | 1 |
|  | Коробка распаячная (Промрукав) 100\*100\*50мм | 4 |
| 19. | «Новопетровский СУ» «Благовещенского РЭС», СП «ЦЭС»  расположенная по адресу: Благовещенский район, с. Новопетровка | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD до 22» | 1 |
| 20. | База «Тамбовского РЭС», расположенная по адресу: Тамбовский район, с. Тамбовка,  ул. Постанционная, 1 | Автоматический шлагбаум, система охранного телевидения | **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 8 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| 21. | ПС «Тамбовка» 110/35/10 кВ, Тамбовский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 480 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения: объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 1 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система контроля и управления доступом (СКУД)* | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 22. | База «Ивановского РЭС», Ивановский район  расположенная по адресу: Ивановский район, с. Ивановка. ул. Гагарина, 26 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 6 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD до 22» | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 23. | База «Константиновс-кого РЭС»,  расположенная по адресу: Константиновский район, с. Константиновка, ул. Комсомольская, 51 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD до 22» | 1 |
| 24. | ПС «Узловая» 110/35/10 кВ, Константиновс-кий район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 310 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 25. | База «Белогорского РЭС», расположенная по адресу: г. Белогорск,  пер. Энергетиков, 1 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум, турникет | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Телевизионная камера поворотная скоростная внешняя | 1 |
| Пульт управления поворотными камерами | 1 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD 22» | 1 |
| Автоматический шлагбаум *КПП* | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| *Турникет* | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| 26.  27.  28.  29. | ПС «Промышленная» 35/10 кВ, Белогорский район  ПС «Томь» 35/10 кВ,  Белогорский район  ПС «Коммунальная» 35/10 кВ, Белогорский район  ПС «Некрасовка» 110/35/10 кВ, Белогорский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 4 |
| На каждый последующий вход | 12 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 16 |
| На каждый последующий десяток метров | 1270 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 17 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 19 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 4 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 8 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 4 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 4 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 4 |
| Контроллер | 5 |
| Электромагнитный замок | 5 |
| Считыватель | 5 |
| 30. | База «Ромненского РЭС», расположенная по адресу: Ромненский район, с. Ромны, ул. Советская, 4 | Автоматический шлагбаум, система охранного телевидения | **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| 31. | СП «УТП»,  расположенная по адресу: г. Благовещенск, пос. Мухинка  4 | Система охранного телевидения, Охранная-пожарная сигнализация домики, Охранная сигнализация (периметр), турникет, автоматический шлагбаум  6 | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 20 |
| Телевизионная камера в пылезащищенном (декоративном) кожухе | 20 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 20 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 20 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 2 |
| Монитор LCD 22" | 2 |
| ***Охранная-пожарная сигнализация (ОПС) домики*** | |
| Устройство объектовое с приемопередатчиком и антенной | 6 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 30 |
| Пульт управления | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 7 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 7 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения: объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-10», «Фотон-11» | 12 |
| Магнитоконтактный типа ИО 102 | 6 |
| ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ (Дымовой типа ИП212, ручной) | 36 |
| Считыватель | 6 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Пульт контроля и управления «С 2000» | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 1 |
| На каждый последующий десяток метров | 2.4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Радиоволновой для блокировки периметра и открытых площадок типа «Радий- 2(/1, 2, /3)», «Радий-ДМ», «Динар», «Линар 200» на каждые 10 м после 50 м | 24 |
| ***Турникет*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 32. | База СП «ВЭС»,  расположенная по адресу:  г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 11 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 11 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 11 |
| Источник бесперебойного питания | 3 |
| Видеорегистратор цифровой | 2 |
| Монитор «LCD до 22» | 2 |
| 33. | Ремонтно-эксплуатацион-  ный участок СП «ВЭС»,  расположенный по адресу: г. Райчихинск,  ул. Загородная | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 5 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD до 22» | 1 |
| 34. | «Прогрессовский СУ», «Райчихинского РЭС»,  расположенный по адресу: Бурейский район, п.г.т. Прогресс,  ул. Набережная, 3А | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD до 22» | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 35. | ПС «А» 35/6 кВ, г. Райчихинск | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 36. | ПС «Широкий» 35/6 кВ,  г. Райчихинск | Охранная сигнализация (периметр) с передачей сигнала по GSM каналу, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 37.  38.  39. | ПС «Угольная» 35/6 кВ,  г. Райчихинск  ПС «Обувная» 35/6 кВ, Бурейский район  ПС «Старая Райчиха» 35/10 кВ, Бурейский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 3 |
| На каждый последующий вход | 10 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 13 |
| На каждый последующий десяток метров | 1040 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа «Астра-5», «Икар-1(А, Б)», «Икар-2(А, Б)», «ФОТОН-СК (-2)», «Фотон-6», «Фотон-8», «Фотон-9», «Фотон-102, «Фотон-11» | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 13 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 13 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 3 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 6 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 3 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 3 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 3 |
| Контроллер | 3 |
| Электромагнитный замок | 3 |
| Считыватель | 3 |
| 40. | ПС «Перевалбаза» 35/6 кВ, Бурейский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 41. | ПС «Новорайчиха» 35/6 кВ, Бурейский район | Охранная сигнализация (периметр) с передачей сигнала по GSM каналу, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-24122, «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 42. | ПС «Бурейск» 110/35/6 кВ, Бурейский район | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |  |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «Acer 19,5» | 1 |
|
| 43. | ПС «Ильиновка» 35/10 кВ, Михайловский район | Охранная сигнализация (периметр) с передачей сигнала по GSM каналу, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», 2Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 44. | ПС «Поярково» 110/35/10 кВ, Михайловский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Стационарное радиоприемное устройство РПУ | 1 |
| Стационарное радиопередающее устройство РПД | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 4 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 260 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 45. | База «Завитинского РЭС»,  расположенная по адресу:  г. Завитинск, ул. Комсомольская, 87 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум, Система контроля и управления доступом (видеодомофон) | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| DS-I256 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) | 4 |
| DS-N204(B) 4-канальный сетевой видеорегистратор HiWatch 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX | 1 |
| VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 1 |
| DS-3E0105P-E Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения | 1 |
| Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 |
| Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 | 1 |
| Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  |
| Коробка распаячная (Промрукав) 100\*100\*50мм | 4 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (видеодомофон)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| 46. | Гараж «Завитинского РЭС», расположенный по адресу: г. Завитинск, ул. Комсомольская, 87 | Охранная сигнализация | ***Охранная сигнализация (ОС)*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения: объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 27 |
| Магнитоконтактный типа ИО 102 | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 47.  48. | ПС «Городская» 35/10 кВ, Завитинский район  ПС «Куприяновка» 35/10 кВ, Завитинский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 6 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| На каждый последующий десяток метров | 540 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 9 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 11 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 49. | База «Михайловского РЭС», расположенная по адресу: с. Поярково, ул. Кольцевая, 2 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом | ***Система контроля и управления доступом (видеодомофон)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| 50. | База «Октябрьского РЭС»,  расположенная по адресу:  с. Екатеринославка, ул. Рабочая, 86 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 51. | База «Архаринского РЭС»  расположенная по адресу:  п. Архара,  ул. Пионерская, 63 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| ***Автоматический шлагбаум КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 52. | ПС «Набережная» 35/10 кВ, Архаринский район | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 1 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 53. | База «Бурейского РЭС», СП «ВЭС», расположенная по адресу:  п. Бурея, ул. Партизанская, 42 | Система охранного телевидения, система контроля и управления доступом | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| Видеодомофон | 1 |
| 54. | База СП «ЗЭС»,  расположенная по адресу:  г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, Охранная сигнализация, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 7 |
| Антивандальная купольная ИК камера | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 11 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Видеорегистратор аналоговый | 2 |
| Монитор LCD 22" | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) кассы*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 1 |
| На каждый последующий десяток метров | 40 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| Считыватель | 1 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 55. | «Городской РЭС»,  расположенный по адресу: г. Свободный, пер. Зелёный, 1 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 2 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Видеорегистратор аналоговый | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 2 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 56. | «Центральный РЭС»,  расположенный по адресу:  г. Свободный, пер. Зелёный, 1 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 2 |
| Видеорегистратор цифровой Тantos | 1 |
| Монитор Aser 19,5" |  |
| Видеорегистратор аналоговый | 1 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 57. | База ОМТС СП «ЗЭС»,  расположенная по адресу:  г. Свободный, ул. Комарова, 34 | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой Aser 19,5" | 1 |
| 58. | ПС «Восточная» 35/10 кВ,  г. Свободный | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 59. | ПС «Северная» 35/10 кВ,  г. Свободный | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 60. | ПС «Южная» 35/10 кВ,  г. Свободный | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 61. | ПС «Н.Ивановка» 35/10 кВ, Свободненский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система контроля и управления доступом (СКУД)* |  |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 62.  63. | ПС «Лесная» 35/10/6 кВ, Свободненский район  ПС «Гуран» 35/10 кВ, Свободненский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| На каждый последующий вход | 6 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |
| На каждый последующий десяток метров | 460 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 9 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 9 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 2 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Контроллер | 2 |
| Электромагнитный замок | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 64. | ПС «Реммаш» 35/10 кВ, Шимановский район | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 65. | ПС «Чагоян» 35/10 кВ, Шимановский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 66. | РПБ Серышевского РЭС, п. Серышево, ул. Литвиненко,13 | Автоматический шлагбаум | **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 67. | ПС «Серышево» 35/10 кВ, Серышевский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 68 | ПС «Серышево» 110/35/10 кВ, Серышевский район | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 69. | ПС «Поляна» 35/10 кВ, Серышевский район | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 360 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 70. | ПС «10/70» 35/10/6 кВ, п. Углегорск | Охранная сигнализация (периметр) | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 280 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 6 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 6 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| 71. | ПС «Пера» 35/10 кВ, Свободненский район | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 3 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 4 |
| На каждый последующий десяток метров | 420 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 8 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 8 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 72. | РПБ Коболдо, «Селемджинский РЭС»,  расположенная по адресу:  п. Коболдо, ул. Энергетиков, 12 | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 2 |
| Поворотная телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 1 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 73. | ПС «Коболдо» 110/35/6 кВ, «Селемджинский РЭС» | Система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор Acer 17" | 1 |
| 74. | База «Мазановского РЭС», СП «ЗЭС», расположенная по адресу:  п. Новокиевский Увал, ул. Советская, 84а | Система охранного телевидения, автоматический шлагбаум | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч 12В | 1 |
| Видеорегистратор цифровой Aser 19,5" | 1 |
| **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 75. | ПС 35 кВ «Красноярово» Мазановского РЭС СП «ЗЭС» | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами | 8 |
| ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный | 4 |
| С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 | 1 |
| ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12 | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 2 |
| Автомат 1П 16А | 1 |
| Считыватель для ключей Touch Memory | 1 |
| Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| DS-I256 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) | 4 |
| DS-N204(B) 4-канальный сетевой видеорегистратор HiWatch 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX | 1 |
| VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 1 |
| DS-3E0105P-E Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения | 1 |
| Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 |
| Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 | 1 |
| Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black | 1 |
| Коробка распаячная (Промрукав) 100\*100\*50мм | 4 |
| 76. | ПС 35 кВ «Мазаново» Мазановского РЭС СП «ЗЭС» | Охранная сигнализация (периметр), Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами | 8 |
| ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный | 4 |
| С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 | 1 |
| ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12 | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 2 |
| Автомат 1П 16А | 1 |
| Считыватель для ключей Touch Memory | 1 |
| Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| DS-I256 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) | 4 |
| DS-N204(B) 4-канальный сетевой видеорегистратор HiWatch 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX | 1 |
| VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 1 |
| DS-3E0105P-E Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения | 1 |
| Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 |
| Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 | 1 |
| Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black | 1 |
| Коробка распаячная (Промрукав) 100\*100\*50мм | 4 |
| 77. | Центральная база Шимановского РЭС, г. Шимановск, ул. Энергетиков,10 | автоматический шлагбаум | **Автоматический шлагбаум *КПП*** | |
| Тумба с электроприводом, стрела, пульт управления | 1 |
| 78. | ПС 35 кВ «Заводская» Центрального РЭС | Система охранного телевидения, Охранная сигнализация | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Видеокамера наружная сетевая Beward B272RZK-220 | 8 |
| Устройство защиты портов сети Ethernet Тахион УЗЛ-Е | 8 |
| 16-ти портовый коммутатор Beward FNSW-1608PS | 1 |
| IP видеорегистратор 8-ми канальный Beward BS1208 | 1 |
| Монитор Philips 17\* 17S4LSB(10/62) | 1 |
| Блок вентиляторов, 4 вентилятора | 1 |
| ИБП 2000 ВА СИПБ 2 КА.9-11 | 1 |
| Батарейный модуль БМСИПБ 1,5-3 КА 8-11 | 1 |
| Жесткий диск, объем 3 Тб Seagate ST3000M001 | 2 |
| Клавиатура Oklick 570M | 1 |
| Мышь Oklick 620L | 1 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | 1 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П исп 01 | 1 |
| Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДП | 2 |
| Блок контрольно-пусковой С2000-КБП | 1 |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1 |
| Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 1 |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп 02 | 2 |
| Модуль преобразователя МП 24/12 В SMD | 2 |
| Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО 4С | 1 |
| Резервированный источник питания 24В 2А под акк 7Ач РИП24 | 2 |
| Резервированный источник питания 12В 3А под акк 17Ач микропроцессорное управление РИП-12RS | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый ДИП 34А | 12 |
| Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком ИПР 513- 3АМ | 4 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет | 3 |
| Извещатель охранный оптико-электронный адресный С23000-ИК | 3 |
| Извещатель охранный радиоволновый линейный Барьер-50 А | 1 |
| Блок питания БПУ-24-0,7 | 1 |
| Блок защиты извещателей от воздействия грозы и электромагнитных наводок БГр-4 | 2 |
| Трибоэлектрический извещатель Гюрза 035ПЗ в комплекте | 2 |
| Блок обработки сигналов(БОС) | 1 |
| Муфта переходная МП | 1 |
| Устройство оконечное | 1 |
| Соединительный кабель РК 50-2-16-5м |  |
| Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП | 4 |
| Устройство коммутации и диагностики УК-Д (01) | 2 |
| Оповещатель пожарный световой (Табло «Выход») Молния-24 | 5 |
| Оповещатель комбинированный (световой/Звуковой) Маяк-24-КОМ | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М2 | 2 |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 4 |
| Считыватель proximity карт КОДОС RD-1000К | 1 |
| Аккумуляторная батарея 12В емкостью 7 А/ч | 4 |
| Аккумуляторная батарея 12В емкостью 17 А/ч | 1 |
| 79. | База СП «СЭС», расположенная по адресу:  г. Зея, пер. Лаврушенский, 3 | Система охранного телевидения, Система контроля и управления доступом, Охранная сигнализация, турникет | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 5 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 5 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 5 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор LCD до 22" | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Турникет, пульт управления | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 2 |
| ***Охранная сигнализация (ОС) касса, склад*** | |
| Пульт контроля и управления "С 2000" | 1 |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 5 |
| На каждый последующий десяток метров | 120 |
| Пассивный инфракрасный с зоной обнаружения:объемной типа "Астра-5", "Икар-1(А, Б)", "Икар-2(А, Б)", "ФОТОН-СК (-2)", "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-9", "Фотон-10", "Фотон-11" | 10 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 4 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 2 |
| Считыватель | 2 |
| 80. | ПС «Протока» 35/10 кВ,  г. Зея | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа "Скат-1200Д", "Скат-2400М", "Скат-2412", "Аксай", ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| 81. | ПС «Мехзавод» 110/10 кВ,  г. Зея | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, Система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа "Вектор-СПЭК", "СПЭК-7", "СПЭК-8" | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| ***Система контроля и управления доступом (СКУД)*** | |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай2, ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 3 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 3 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 3 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «LCD до 22» | 1 |
| 82. | ПС 35 кВ «Шахтаум» Сковородинс-  кого РЭС СП «СЭС» | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом, система охранного телевидения | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами | 8 |
| ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный | 4 |
| С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 | 1 |
| ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12 | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 2 |
| Автомат 1П 16А | 1 |
| Считыватель для ключей Touch Memory | 1 |
| Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| DS-I256 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) | 4 |
| DS-N204(B) 4-канальный сетевой видеорегистратор HiWatch 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX | 1 |
| VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 1 |
| DS-3E0105P-E Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения | 1 |
| Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 |
| Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 | 1 |
| Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black | 1 |
| Коробка распаячная (Промрукав) 100\*100\*50мм | 4 |
| 83. | Магдагачинский РЭС, СП «СЭС» | система охранного телевидения | ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| DS-I256 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) | 4 |
| DS-N204(B) 4-канальный сетевой видеорегистратор HiWatch 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX | 1 |
| VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | 1 |
| DS-3E0105P-E Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения | 1 |
| Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 |
| Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 | 1 |
| Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black | 1 |
| Коробка распаячная (Промрукав) 100\*100\*50мм | 4 |
| 84. | «Овсянковский СУ»,  «Зейского РЭС» СП «СЭС» | Охранная сигнализация (периметр), Система контроля и управления доступом | ***Охранная сигнализация (ОС) периметр*** | |
| Прибор приемно-контрольный средней (1 - 5) информационной емкости с одним задействованным входом | 1 |
| На каждый последующий вход | 2 |
| Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 3 |
| На каждый последующий десяток метров | 200 |
| Активный инфракрасный: для блокировки периметра и открытых площадок типа «Вектор-СПЭК», «СПЭК-7», «СПЭК-8» | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 1 |
| *Система контроля и управления доступом (СКУД)* |  |
| Источник бесперебойного питания типа «Скат-1200Д», «Скат-2400М», «Скат-2412», «Аксай», ББП 12/2А | 1 |
| Аккумуляторная батарея емкостью до 360 А/ч напряжением: | 1 |
| Контроллер | 1 |
| Электромагнитный замок | 1 |
| Считыватель | 1 |
| ***Система охранного телевидения (СОТ)*** | |
| Телевизионная камера внешняя в термокожухе, ИК подсветка | 4 |
| Разветвительные коробки, устройства соединительные | 4 |
| Видеоусилитель, видеораспределитель | 4 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Видеорегистратор цифровой | 1 |
| Монитор «Acer 17» | 1 |