Приложение 5

к Техническим условиям на «Ремонт производственных зданий СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Служебно-бытовое помещение с гаражом с. Климоуцы. Инв.№ ZS0003278.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №5**

Комиссия провела обследование здания служебно-бытового помещения с гаражом с. Климоуцы, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Ворота имеют деформации, трещины, износ. |  |  | **Ворота** |
| 1 | м 2 / шт | 31,5 / 2 | Разборка ворот деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку). |
| 2 | т | 0,572 | Монтаж каркаса металлических ворот из уголка равнополочного 100\*100\*7 мм. |
| 3 | м 2 | 31,5 | Монтаж ворот (4,5\*3,5 = 1шт с калиткой, 4,5\*3,5 = 1шт. без калитки, размеры уточнить по месту), (каркас полотен из швеллера № 10 мм, заполнение из сэндвич-панелей «базалит» толщиной 80 мм), (укомплектовать навесами, ручками металлическими, запорным устройством контейнерного типа, противосъёмными устройствами, противозакрывающимися стопорами, петлями под навесной замок, козырьком над воротами в виде металлической полосы шириной 150 мм., из стали листовой 2,5 мм., доводчиком). Утеплить все стыки между полотнами и каркасом при помощи клеящегося утеплителя. |
| 4 | м | 7 | Утепление нижних стыков ворот лентой конвейерной толщиной 5 мм., шириной 15 см. (крепление при помощи болтов и гаек). |
| 5 | м2 | 65 | Окраска металлических конструкций каркасов и полотен ворот эмалью ПФ серого цвета. |
|  |  |  | **Откосы** |
| 6 | м 2 | 14 | Ремонт штукатурки внутренних откосов воротных гипсовой смесью и финишной шпаклёвкой. |
| 7 | м 2 | 14 | Окраска водоэмульсионная откосов (краска должна быть моющейся). |
|  | **Материалы:** | | | |
| 8 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 %, в том числе не учтенные в расценках |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 9 | Адрес объекта: Свободненский район, с. Климоуцы | км | 208 | **г. Благовещенск – с Климоуцы** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 10 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |