Приложение 10

к ТТ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ЗТП 124 Свободный. Инв. № АS0004943

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 10**

Комиссия провела обследование ЗТП 124 Свободный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Двери деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. |  |  | **Двери** |
| 1 | шт | 4 | Демонтаж дверных коробок в РУ-0,4 и РУ-1 |
| 2 | м 2 | 14,85 | Снятие дверных полотен |
| 3 | м 2 | 14,85 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75\*75 мм. = 257 кг, каркас полотен из уголка 50\*50 мм. = 199 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм. = 364 кг), (размеры: 2,5\*1,65 м.- 1шт., 2,4\*1,5 м.- 1 шт., 2,5\*1,65 м. -1 шт., 2,4\*1,25 м. – 1 шт., размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки) |
| 4 | м 2 | 35,6 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый) |
|  | **Материалы:** | | | |
| 5 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 6 | Адрес объекта: Свободненский район, г. Свободный | км | 150 | **г.**  **Благовещенск - г. Свободный** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 7 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |