*Приложение № 4 к Техническим требованиям*

*по закупке № \_\_\_ лот\_\_\_*

Организация АО ДРСК

Филиал ХЭС

СП ЦЭС Городской РЭС

Объект Инв. № НВ010555 ПС 110/35/6 кВ ХЭС (Закрытая подстанция "ХЭС")

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ и ОБЪЁМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ПС ХЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ | | | |
| **Ремонт отмостки ПС ХЭС** | | | | | | | |
|  | Отмостка стен разрушена, имеет многочисленные трещины, выбоины и вертикальные деформации | м3 | 0,36 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *1х3х0,12м* | | | |
|  | м2 | 2,75 | Разборка деревянных перегородок: щита защитного *1,1х2,5м* | | | |
|  | м2 | 2,75 | Устройство щита защитного: дощатого однослойного *1,1х2,5м (перекрытие попадания наружного грунта в здание ПС)* | | | |
|  | м2 | 2,75 | Огрунтовка щита битумной грунтовкой **за два раза** | | | |
|  | м3 | 3,3 | Разработка грунта вручную *1х3х1,1м* | | | |
|  | т/ м3 | 5,61/ 3,3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках (грунт) | | | |
|  | т/ м3 | 5,61/ 3,3 | Перевозка выработанного грунта на расстояние до 1км | | | |
|  | м3 | 0,3 | Устройство подстилающих слоев: песчаных *1х3х0,1м* | | | |
|  | м3 | 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного *1х3х1м* | | | |
|  | т | 0,0096 | Армирование подстилающих слоев и набетонок с нахлёстом 10% сеткой сварной Ø5мм 100х100мм  *1х3х2,9кг/мх1,1* | | | |
|  |  | м3 | 0,45 | Устройство подстилающих слоев: бетонных с устройством деформационных швов *1х3х0,15м* | | | |
| **Материалы** | | | | | | | |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | | | | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| **Транспортная схема** | | | | | | | |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до объекта ремонта | | | | км | 10 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО | | | | км | 15 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | |
|  | Строительный мусор | | | | т | 0,8 |  |