Приложение 8 к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 Ф-1 ПС Ромны ф-1 CS0000983

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ромны, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | | Количество | Наименование работ | | |
|  | | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | | 2,48 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-20 м) (пролеты опор № 3-7, 8-10, 18-19, 33-36, 41-44, 99-101, 120-123, 126-128) | | |
|  | | га | | 0,25 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом (ширина просеки-10 м) (пролеты опор № 16-18, 36-37, 97-99, 125-126) | | |
|  | | га | | 2,73 | Сгребание порубочных остатков с перемещением | | |
|  | | т | | 74 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте | | |
|  | | га | | 2,73 |
| **Транспортная схема** | | | | | | | | |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок | | | | км | | 210 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания | | | | км | | 12 | - |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Порубочные остатки | | | т | | | 74 | - |
| Примечания | | | | | | | | |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности. | | | | | | | |