Приложение 13 к техническому требованию

на чистку просеки ВЛ СП «ЦЭС»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ ПС Ромны ф-17 CS0000755

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Ромны, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ | | |
|  | | Кустарник и деревья по трассе ВЛ (4 м и более) | га | 1,76 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом пролеты опор № 117-120, 150-154, 156-158, 216-217, 292-295 (ширина-20 м) | | |
|  | | га | 1,70 | Чистка просеки средней заросли механизированным способом пролеты опор № 154-155, 186-188, 189-191, 198-199, 201-202, 204-206, 209-211, 243-247, 248-251, 258-260, 270-272, 291-292 (ширина-10 м) | | |
|  | | га | 0,1 | Чистка просеки средней заросли ручным способом (пролеты опор № 117-120, 150-155, 156-158, 186-188, 189-191, 198-199, 201-202, 204-206, 209-211, 216-217, 243-247, 248-251, 258-260, 270-272, 291-295 | | |
|  | | га | 3,46 | Сгребание порубочных остатков с перемещением | | |
|  | | шт. | 75 | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см (пролеты опор № 150-154, 156-158) | | |
|  | | шт. | 75 | Трелевка древесины на 200 м, диаметром ствола до 20 см | | |
|  | | шт. | 75 | Разделка древесины мягких пород диаметром ствола до 20 см | | |
|  | | т | 96 | Вывоз и утилизация порубочных остатков сжиганием или измельчение на месте | | |
|  | |  | га | 3,56 |
| **Транспортная схема** | | | | | | | |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок | | | км | | 180 | - |
| 2 | Вывоз порубочных остатков для сжигания | | | км | | 14 | - |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | |
| 1 | Порубочные остатки | | | т | | 96 | - |
| Примечания | | | | | | | |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности, в охранной зоне ВЛ. | | | | | | |