**Приложение №1**

**Технические характеристики на закупаемую продукцию АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»**

**Наименование и адрес Участника запроса предложений:** Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», КПП 280102003, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика мебели | Ед. изм. | Кол-во |
| 1  1 | Шкаф сушильный | Размеры:  Ширина: от 1100 до 1200 мм  Глубина: не менее 600мм  Высота: от 1950 до 2050 мм  Влагоудаление: от 19 г\мин.  Вес: от 130 до 140 кг  Напряжение: 220 V/3,6 кВт  Вместимость: 8 комплектов лето\5 зима, 6 пар обуви.  Конструкция шкафа выполнена из полимерно окрашенной стали,  толщиной не менее 1 мм.  Оснащение системой защиты от перегрева и возгорания (светозвуковая сигнализация, температурные датчики и безопасные нагреватели).  Наличие не менее 5 режимов сушки:  1. Автоматический режим - при котором система автоматически регулирует температуру и продолжительность сушки в зависимости от влажности одежды\обуви\белья (при полном высыхании - автоматическое выключение);  2. Ручной режим - возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки;  3. Режим «Подогрева» - подогрев одежды\обуви\белья в течение промежутка времени;  4. Режим максимальной производительности;  5. Режим круглосуточной работы.  Наличие сенсорного дисплея управления.  Металлические плечики в комплекте.  Выход на рабочую температуру за период времени от 5 до 15 минут.  Класс потребления электроэнергии – не менее «А». | шт | 16 |
| 2 | Шкаф металлический | ШРМ-22, Размеры: 600х500х1860  Две независимые секции, в каждой секции: полка под головной убор, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. | шт | 31 |
| **Итого:** | | | | 47 |