|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |
| Организация АО «ДРСК»  Филиал «Приморские электрические сети» | | | |  | | |
| СП «Центральные электрические сети» | | | |  | | |
| Объект L-9.0 ВЛ 10КВ ГОРНОЕ Ф-13 ПС ИВАНОВКА инв № PR0006124 | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.7.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
| Комиссия провела обследование: ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ивановка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: | | | | | | |
|
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ | | |
| **Расширение просеки** | | | | | |
| 1 | Просека заужена. Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 1-1,5 м, поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 20 см в пролетах опор № 112-139 | га | 4,7 | Ручная расчистка трассы ВЛ от кустарника и деревьев с применением бензопилы при густой поросли, пролеты № 112-139 | | |
| 2 | шт. | 700 | Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола до 20 см с разделкой, пролеты № 112-139 | | |
| **Материалы:** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Транспортная схема** | | | | | | |
| 1 | С.Ивановка База РПБ - ВЛ 10 кВ Ф-13 Горное-Горбатка от пс Ивановка | км | 12 | | Проезд в одну сторону | |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 9 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | | |
| Примечание | | | | | | |
| 1 | Местами пересеченная местность, овраги, холмы. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007г. N417, раздел 3 п. 17б, п. 9(1)). | | | | | |