**Разъяснение №** 1 от 03.03.2021 г. **к Документации о закупке**

по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП «Ремонт ЗиС Находкинского Района Электрических Сетей для нужд филиала ПЭС», Лот № 306301-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК

Тема разъяснений: **Разъяснения Технических требований Заказчика**

Дата поступления запроса о разъяснениях: 02.03.2021 01:50

Сведения о предмете запроса: ***«Уточняющие вопросы Участников»***

***Вопрос № 1***

1. Площадь кровли согласно ведомости дефектов и объемов работ №9.90 - 18 кв.м. При визуальном осмотре данного объекта площадь кровли данного объекта составляет не менее 75-80 кв.м. Прошу прокомментировать, уточнить объемы работ.

2. В большинстве сметных расчетов присутствует позиция - "Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов" - что включают в себя данные работы? Полный демонтаж старой наплавляемой кровли?

3. В сметные расчеты не включены расходы по вывозу строительного мусора. Данные мероприятия осуществляются силами Заказчика?

4. В сметных расчетах не учтен нахлест кровли на проекцию здания ТП на земельный участок. Кровля должна выступать не менее чем на 0,3 м за периметр основания кровли. Просим уточнить.

5. Согласно смет стоимость позиции "Профнастил Н-44-0,7 оцинкованный с односторонни полимерным покрытием" - составляет 80356,27 руб. за тонну. По состоянию на 01.03.2021г. в связи с резким подорожанием металлопроката, стоимость данной позиции у поставщиков данной продукции колеблется от 120000 до 130000 руб. за тонну. Прошу прокомментировать и внести соответствующие изменения.

6. В сметы не включены материалы: пиломатериалы, огнезащитные покрытия, анкера, иные расходные материалы.

7. Если цена заявки будет до 3 млн. без НДС от ИП, нужно подтверждать членство в СРО?

***Ответ № 1***

1. Объем работ указан в п.2 Технических требований согласно ведомостям дефектов № 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88 (приложение №1, №2, №3, №4, №5).
2. Разборка покрытий на ТП имеющих мягкую кровлю принята частично в местах, раскрепления стропил, подстропильных конструкций и узлов крепления стропильной системы к основанию кровли. В связи с малым количеством демонтируемого покрытия мягкой кровли вывоз не предусмотрен.
3. Полный демонтаж старых мягких покрытий не требуется, поэтому не предусмотрено сметных расходов на вывоз строительного мусора.
4. В размерах проектируемых кровель ТП учтены свесы кровельного покрытия из профилированного листа по периметру здания ТП в размере 0,5м, это создаёт учёт проекции кровли ТП на земельный участок.
5. Стоимость профилированного листа взята в соответствии со справочником от Февраля 2021 года.
6. Материалы учтены в локальных сметных расчетах № 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88
7. Требования к наличию у Участника членства СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства указаны в пунктах 7.1, 7.2 и 7.3 Технических требований.

*Обращаем внимание, что участниками закупки могут быть только субъектов МСП. Согласно п. 4.5.1.3 Документации о закупке Участник разделяет свою заявку на отдельные части: первую часть, вторую часть и ценовое предложение в соответствии с перечнем документов, входящих в каждую из частей, установленным в подразделе 11 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – СОСТАВ ЗАЯВКИ). Доступ Заказчику/Организатору закупки к частям заявок Участников открывается в соответствии с общим порядком проведения закупки, указанным в п. 4.1 Документации о закупке.*

*На момент рассмотрении вторых частей заявок (документов, содержащие исключительно сведения об Участнике и информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям Документации о закупке) у Закупочной комиссии отсутствуют сведения о ценовом предложении Участника.*