Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: ПС 110/35/6 кВ «Славянка» Инв. № PR0000716 (наименование основных

средств ЗДAHИE ПCT CЛABЯH) место расположения п. Славянка, ул. Ленинская, д. 66.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.74.**

Комиссия составе: заместителя начальника ХРЭС Гергесов В.И.., начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование здания ПС Славянка п.Славянка ул Ленинская,66, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** |
| 1 | Течь кровли ЗРУ  Отсутствие водосточной системы | 100м2 | 1,0 | Разборка мягкой кровли |
| 2 | м3 | 5,9 | Устройство стропил, из досок 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 | 100 шт | 8,9 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 4 | т | 0,0011 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 | 100 м2 | 3,01 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86: |
| 6 | 1м3 | 4,1 | Установка элементов каркаса: из брусьев ГОСТ8486-86 |
| 7 | 100м2 | 8,9 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 8 | 100м2 | 0,60 | Устройство: карнизов |
| 9 | 100м2 | 0,60 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны |
| 10 | м | 60 | Резка стального профилированного настила |
| 11 | 100 м2 | 0,56 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) ГОСТ 24045-94 |
| 12 | 100м2 | 3,3 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,435т)  ГОСТ 24045-94 |
| 13 | 100м | 0,4 | Ограждения кровель перилами из металла арматура б-14мм мм класс А-I;класс-III; проволока стальная б-10 мм ГОСТ3282-74 |
| 14 | 100 м2 | 0,04 | Огрунтовка металлического ограждения за один раз: грунтовкой |
| 15 | 100м2 | 0,04 | Окраска металлического ограждения: эмалью на 2 раза. |
| 19 | 100м | 0,24 | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 20 | 100шт | 0,24 | Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |
| 21 | 100шт | 0,06 | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |

Материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Владивосток – Славянка | км | 200 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |