Приложение 36 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений ПС и ТП СП ЗЭС»

Приложение № 1-6/**9** к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

**Эскиз знака «Осторожно электрическое напряжение»**



Информационный знак «Осторожно электрическое напряжение» изготовлен из металлической пластины толщиной 0,5 мм шириной 170 мм, высотой 170 мм.

В квадрат черного цвета вписан равносторонний треугольник, имеющий черное окаймление с желтым фоном. Внутри треугольника изображен стилизованный разряд молнии. Длина сторон треугольника составляет 150 мм.