Приложение 1 к Техническим требованиям

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП ТРЭС

Объект: АИИС КУЭ Томмотский РЭС, инв. № YA0003576, счетчики электроэнергии

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Комиссия провела обследование**: г. Томмот, АИИС КУЭ,** счетчики электроэнергии вследствие чего приняла решение о необходимости проведения подрядным способом следующего объема по замене счетчиков электроэнергии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
|  | Неисправность однофазных электросчетчиков в связи с выходом из строя передающего модуля связи АИИС КУЭ | шт. | 89 | 1.Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |
|  |  | 89 | Замена электросчетчиков: РиМ 109.01(1 шт.) (они же по типу РиМ 586, Рим 114) – на РиМ 189.12 ВК3(1 шт.) (с применением автовышки). |
|  |  | 89 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |
|  | Неисправность трёхфазных электросчетчиков в связи с выходом из строя передающего модуля связи АИИС КУЭ |  | 4 | 1.Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 |
|  |  | 4 | Замена электросчетчиков: РиМ 109.01(3 шт.) (он же по типу РиМ 789) – на РиМ 489.18 ВК3(1 шт.) (с применением автовышки). |
|  |  | 4 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |
| **Материалы:** | | | | |
|  | РиМ 189.12.ВК2 (РиМ 189.12 с отключением нагрузки, акт./реакт., Imax 80A) (аналог РиМ 189.02.ВК2) GB000045032 |  | 89 | Материалы передаются подрядчику по договору купли-продажи |
|  | РиМ 489.18.ВК2 (РиМ 489.08 с отключением нагрузки, акт./реакт., Imax 100 A) GB000045023 |  | 4 |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. 4. | г.Алдан - г. Томмот – г.Алдан | км | 165 | Замена счетчика |
| **Примечание:** | | | | |
|  | Работы выполнять по ТК № 3-8-10 и № 4-8-10.  Способ выполнения работ – подряд. | | | |