Приложение № 1 к Основным положениям по сметному ценообразованию

**Требования**

**к оформлению и составлению сметной документации на выполнение**

**работ при новом строительстве.**

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, **не допускается**, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную **«ФЕР 2020 изм.1-7».**
6. Определение сметной стоимости работ при новом строительстве определяется **Базисно-индексным** - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) **в двух уровнях цен: базисном и текущем.**
7. В случае отсутствия сметных цен на отдельные ресурсы в ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен, включенных в ФРСН, цены на такие ресурсы принимаются по наиболее экономичному варианту **(минимальному значению)** по результатам конъюнктурного анализа, выполненного в соответствии с рекомендациями по Приложению № 4 к Основным положениям по сметному ценообразованию и образцу по Приложению 1 к Методическим рекомендациям по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.
8. При определении сметной стоимости **базисно-индексным** использовать индексы к **статьям прямых затрат** (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материалов, изделий и конструкций) применяются к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС) – используются в рамках переходного периода к ресурсно-индексному методу, при соответствии объекта строительства (кроме объекта строительства «Прочие объекты»), указанные в письмах Минстроя РФ;
9. В сметных расчетах на этап работ, середина срока выполнения работ по которому приходится на дату позднее 12 месяцев от даты действия применяемых в смете индексов пересчета в текущие цены (либо данных о стоимости ресурсов), допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, утвержденных приказом от № 23 от 22.01.2021 ПАО «РусГидро». Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.
10. При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с рекомендациями по Приложению №4 к Основным положениям по сметному ценообразованию и образцу по Приложению 1 к Методическим рекомендациям по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.
11. Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.
12. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), **не учтенных в расценках**, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, **«применительное» использование расценок сборника не допускается.**
13. При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендациями Приложения №4 к Основным положениям по сметному ценообразованию и образцу по Приложению 1 к Методическим рекомендациям по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), текущая стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенная посредством конъюнктурного анализа на основании ТКП и РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. **Сметная стоимость материальных ресурсов** и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, **определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.**
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:

16.1. по доставке материальных ресурсов:

• расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

• по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных **не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) материальных ресурсов**, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость материальных ресурсов и стоимость доставки материальных ресурсов до места назначения (места производства работ).

16.2. по доставке оборудования:

• расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

• по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) оборудования, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость оборудования и стоимость доставки оборудования до места назначения (места производства работ).

• **в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования** **(при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа)**, по решению заказчика.

1. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

* 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
* 0,75% - для металлоконструкций;
* 1,2% - для оборудования.

1. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются на основании коммерческих предложений и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).
2. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
3. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
4. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
5. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
6. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, ТТ. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
8. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
9. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
10. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

* Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
* Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются.

Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением №1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССРСС.

1. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
2. Стоимость дополнительных затрат по поставке и изготовлению оборудования, в том числе на доводку (доработку и укрупнительную сборку) включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.
3. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

* суточные – 700 руб./сутки;
* проживание – 400 руб./сутки;
* проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

***Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.***

1. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы **округлять:**

* при базисно-индексном методе до **двух знаков** после запятой (до копеек);
* в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - **рублях** **до двух знаков** после запятой. Величину НДС не указывать.

1. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.1, 1.5.
2. В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
   1. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
      1. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

* Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[[1]](#footnote-1). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в Приложении 4 к настоящим требованиям.
* Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
* При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
  + 1. По предоставляемому сжатому воздуху:
* Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.
  + 1. Учтенные в составе накладных расходов:
* расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
* содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%);
* расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[[2]](#footnote-2). Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

1. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
2. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
3. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

* на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
* на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
* сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение 2.2

**Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета**

**к договорам на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам.**

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к настоящим требованиям.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к настоящим требованиям.
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к настоящим требованиям.
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

## Приложение 2.3

**Сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.**

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.
3. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ.
4. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в Федеральный реестр сметных нормативов, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ).
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.
7. При определении стоимости изыскательских работ **по согласованию с Заказчиком** возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

* 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
* 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
* 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
* 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области.

1. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
2. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
3. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
4. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
5. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. Стоимость проектных работ рекомендуется определять в 2-х вариантах:

* На основе положений государственных сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
* С учетом рекомендаций письма ФАУ ФЦЦС №373-18449/ФЦ от 27.03.2013 (данные рекомендации подтверждены письмом Госстроя РФ от 27.08.2013 №9165-БМ/12ГС).

Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне ДЗ и ДПМК с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

1. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
2. При разработке предпроектной документации (обоснований инвестиций) следует руководствоваться положениями Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее - ОВОС). Стоимость разработки ОВОС принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектирования.
3. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145.

Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

1. Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» **округлять до целых рублей**.
2. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом, включающим:

* расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной
* работы: самолет–эконом-класс, поезд-купе;
* суточные – не более 500 руб./сутки на 1 чел., суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ.
* расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 4000 руб./сутки.

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

1. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.
2. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССР. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1.1

к Приложению 2.2

**ОБРАЗЕЦ**

Приложение №\_\_\_ к договору от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подрядчик )  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **УТВЕРЖДАЮ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Заказчик )  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
|  | | |
| (ссылка на документ об утверждении) | | |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  N ССРСС-\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | |
| (наименование стройки) | | |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | |
| строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | | монтажных работ | | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| Руководитель  проектной организации | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | |
| Главный инженер проекта | | | | |  | | | | | |
| Начальник | | |  | | отдела | |  | | | |
|  | | | (наименование) | |  | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | |
| Заказчик | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | |

**ОБРАЗЕЦ**

Приложение №1.2

к Приложению 2.2

Приложение №\_\_\_

к дополнительному соглашению от \_\_\_ № \_\_\_

к договору от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
|  | | |
| (ссылка на документ об утверждении) | | |

|  |
| --- |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  N ССРСС-\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| (наименование стройки) |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | |
| строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора | | | | | | | | | | |
| 11 |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 12 |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора | | |  |  | |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 | | | | | | | | | | |
| 34 |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 45 |  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 | | |  |  | |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 | | | | | | | | | |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | *Справочно.* | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | *Сумма основного договора, без НДС* | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | *Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС* | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | *Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС* | | |  |  | |  |  |  |
| Руководитель  проектной организации | | | |  | | | | | | |
|  | | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | |
| Главный инженер проекта | | | |  | | | | | | |
|  | | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | |
| Начальник | | |  | | отдела | |  | | | |
|  | | | (наименование) | |  | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | |
| Заказчик | | |  | | | | | | | |
|  | | | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | |

**ОБРАЗЕЦ**

Приложение №1.3

к Приложению 2.2

Приложение №\_\_\_

к дополнительному соглашению от \_\_\_ № \_\_\_

к договору от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) | | | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОБРАЗЕЦ**

Приложение №1.4

к Приложению 2.2

Приложение №\_\_\_

к дополнительному соглашению от \_\_\_ № \_\_\_

к договору от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Сопоставительная ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) | | | | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации | | Изменение объемов работ | | Обоснование изменений | Примечание |
| шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете | |  |  |  |  |
| до изменений | с учетом изменений | до изменений | с учетом изменений | увели  чение | снижение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к приложению 2.1

**СОГЛАСОВАНО:** **УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подрядчик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Заказчик)

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_202\_\_г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №\_\_\_\_

для базисно-индексного метода

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального строительства)

Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ квартал 202\_\_г. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|  |  |  |  | Всего | эксплуата-  ции машин | Всего | Оплаты труда | эксплуата-  ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОБРАЗЕЦ**

Приложение 2

к Приложению 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение №\_\_\_\_\_  к сводной смете  **СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  |  |  | Локальная смета в сумме: руб. без НДС | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  |  | **Локальная смета на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» №** | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | *(наименование объекта)* | | | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | Составлена в ценах по состоянию на **\_\_\_\_\_\_\_квартал 20\_\_\_\_ г.** | | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Обоснование (шифр; номер расценки, обоснование коэффициентов и др.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость, руб. | | | Единицы измерения | Всего | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ |
| Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ |

Приложение 2.1

к Приложению 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | | |  | | Приложение № \_\_\_  к Дополнительному соглашению № \_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | **СОГЛАСОВАНО:** | | | | | | |  | |  | | | | | | **УТВЕРЖДАЮ:** | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | Сводная смета в сумме: руб. без НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | **Сводная смета на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» №** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | *(наименование объекта)* | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | Составлена в ценах по состоянию на **\_\_\_\_ квартал 20\_\_\_\_г.** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | № пп | | Номер локальной сметы | | | Наименование глав, объектов, работ и затрат | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ |
| Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ |

Приложение №3

к приложению 2.1

**Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.**

* + 1. Данные методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к определению оптимальной стоимости на материальные ресурсы, оборудование и прочие затраты для нужд ПАО «РусГидро» по данным конъюнктурного анализа.
    2. При отсутствии во ФГИС ЦС и Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее-ФРСН) данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы, в том числе, индивидуально изготавливаемые материальные ресурсы, не реализуемые (не производимые) в заводских условиях на территории (части территории) субъекта РФ, оборудование и прочие затраты (услуги) сметная стоимость определяется по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) на основании конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям и подписывается Заказчиком (инициатором закупочной процедуры) .
    3. Для проведения конъюнктурного анализа контрагентом (участником закупочной процедуры) собирается и обобщается информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах, в том числе, используются: печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников – подписанными уполномоченным лицом (инициатором закупочной процедуры).
    4. Для проведения конъюнктурного анализа **материальных ресурсов и стандартизированного (адаптированного) оборудования** используются:
* копии или оригиналы (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.;
* технико-коммерческие предложения (далее - **ТКП**); - расчетно-калькуляционные цены (далее – **РКЦ**).
  + 1. Для проведения конъюнктурного анализа **прочих затрат** используются:
* результаты конкурсов, аукционов;
* данные Федеральной службы государственной статистики;
* данные о тарифах, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ, копиями или оригиналами (при наличии) данных о ценах и тарифах, размещаемых в форме публичной оферты;
* ТКП не менее трех (при наличии) производителей и (или) поставщиков услуг, в случаях, когда законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование стоимости соответствующих услуг.
  + 1. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ (части территории субъекта), на территории которого осуществляется строительство.В случае отсутствия на территории (части территории) субъекта РФ необходимых материальных ресурсов и оборудования, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, с учетом стоимости доставки до объекта строительства, при этом стоимость доставки рассчитывается:
* в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;
* по результатам конъюнктурного анализа на основании данных о текущей стоимости таких услуг, полученных не менее чем от двух производителей и (или) поставщиков данных услуг. В случае оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, производителем и (или) поставщиком материальных ресурсов и оборудования, допускается определение их текущей стоимости на основании данных о цене указанных услуг по одному такому производителю и (или) поставщику;
* в случае невозможности определения затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа, по решению заказчика, сметная стоимость перевозки может приниматься в размере до 3% (трех процентов) от отпускной цены на такое оборудование.
  + 1. Информация, представляемая производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна содержать:
  1. Наименование, ИНН, контактные данные, данные об исполнителе документа с указанием его фамилии и инициалов (или иных реквизитов, необходимых для идентификации исполнителей);
  2. Дату составления документа, дату и (или) сроки действия ценовых предложений, информацию о включении в цену отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также НДС.
     1. **ТКП** должны включать материальные ресурсы, оборудование и услуги с характеристиками, соответствующими решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации, заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц и должны содержать:
  + Наименование, ИНН, контактные данные, данные об исполнителе документа с указанием его фамилии и инициалов (или иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц);
  + Дату составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация о включении в цену отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также НДС.
  + Информацию о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (при использовании ценовой информации в валюте иностранного государства).

1. **РКЦ** должны содержать следующие статьи затрат:
   1. затраты на приобретение материалов, комплектующих и полуфабрикатов, определяемые по актуальным текущим отпускным ценам, представленным производителями материальных ресурсов;
   2. транспортные расходы (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складские расходы, определяемые расчетом;
   3. затраты на оплату труда с учетом страховых взносов и время работы оборудования (машин и механизмов), которые определяются расчетом в соответствии с техническими характеристиками оборудования (машин, механизмов). Потребность в затратах труда и времени работы оборудования (машин и механизмов) учитывается в соответствии с технологией производства работ, а их расход обосновывается действующими нормативами и (или) технической документацией на изготовление оборудования. При расчете часовых ставок оплаты труда должны быть использованы данные среднемесячной заработной платы, сложившиеся в организации производителя;
   4. затраты на приобретение энергоресурсов по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством РФ, общепроизводственные и общехозяйственные расходы (накладные расходы), затраты на амортизацию, которые формируются в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском и налоговом учете. Предоставляется расшифровка каждой статьи затрат или указывается только планируемая доля (норма) данных расходов;
   5. прибыль (норма прибыли), предусмотренная учетной политикой производителя.
2. Для обоснования РКЦ формируется комплект расчетно-калькуляционных материалов (далее - **РКМ**). Типовой комплект РКМ включает в себя:
   1. расшифровки понесенных прямых затрат на изготовление единицы продукции, включая обоснование принятой при расчете РКЦ нормы прибыли;
   2. информацию о расходе материалов и изделий (в физических единицах измерения);
   3. расшифровки принятых в РКЦ накладных расходов и амортизации;
   4. первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие стоимость материалов (сырья, комплектующих) (прайс-листы, коммерческие предложения, счета-фактуры).

Для подтверждения указанных расчетов к РКМ могут прилагаться или запрашиваться дополнительно следующие документы:

1. рабочие чертежи изделий;
2. уровень нормируемой среднемесячной заработной платы работников производителя;
3. документы, подтверждающие размер накладных расходов производителя;
4. справка о выпуске продукции за отчетный период в стоимостном и количественном выражении;
5. первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие размер понесенных затрат;
6. технологическая документация, подтверждающая расчет стоимости материальных ресурсов и трудозатрат.
7. Документы комплекта РКМ должны быть заверены подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей и соответствовать требованиям законодательства о бухгалтерском учете РФ. Данный перечень документов актуален только для производителей на территории РФ, для прочих поставщиков (производителей) РКМ формируется в свободной форме, позволяющей идентифицировать характеристики оборудования на предмет соответствия проектным решениям, заверяются подписями и печатями (при наличии).
8. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
9. В случае, когда в проектной (или иной технической документации) отсутствуют детальные технические требования к индивидуально изготавливаемым материальным ресурсам, к индивидуальному стандартизированному (адаптированному) и (или) нестандартизированному оборудованию и проведение конъюнктурного анализа в данный период (6 месяцев) невозможно, допускается, по согласованию с заказчиком, использовать обосновывающие документы более ранних периодов с приведением стоимости к текущему уровню цен.

Приложение №1

к Методическим рекомендациям по определению

оптимальной стоимости материальных ресурсов,

оборудования и прочих затрат (услуг)

для включения в сметную документацию

**ОБРАЗЕЦ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конъюнктурный анализ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта строительства) | | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель(1)/поставщик (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 1 |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 2 |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставщик 3 |  | |  |  |  |  |
| Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 1

к приложению 2.3.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по заполнению формы №3п**

**при составлении смет на ПИР.**

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

* в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
* в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
* в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
* в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
* в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
* в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
* в графе 7 указывается заработная плата в рублях (**результат перемножения граф 5 и 6**);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

* в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (**без учета субподрядных работ**), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
* в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
* в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
* уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

* суточные - 700 руб./сутки;
* проживание – 4000 руб./сутки;
* проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

***Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.***

При учете командировочных расходов необходимо прикладывать документы, обосновывающие стоимость проезда (например, screenshot с сайтов авиа-, ж/д – компаний).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

**СПРАВКА от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать дату составления справки) (Образец)**

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами\_\_\_ (%)

Рентабельность предприятия\_\_\_\_\_\_\_ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)[[3]](#footnote-3)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к приложению 2.3.

**Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы**

**Образец 2П**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № \_\_\_\_к договору № \_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | **СОГЛАСОВАНО:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подрядчик)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О | **УТВЕРЖДАЮ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Заказчик)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. |   **СМЕТА №  на проектные (изыскательские) работы**  Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование проектной (изыскательской) организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование организации заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору  руб.   | № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости:  (a + bx) × Ki, или (объем строительно-монтажных работ) × проц. | Стоимость | | --- | --- | --- | --- | --- | | 100  или  количество × цена | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   Составил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/должность, организация/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/подпись/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/расшифровка подписи/  Проверил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/должность, организация/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/подпись/\_\_\_\_\_\_\_\_/расшифровка подписи/ |
|  |

**Образец 3П**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к  \_(договору, дополнительному соглашению)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | **СОГЛАСОВАНО:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подрядчик)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. | **УТВЕРЖДАЮ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Заказчик)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О |   **СМЕТА №  на проектные (изыскательские) работы**  Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование проектной (изыскательской) организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование организации заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору  **1. Расчет заработной платы** руб.   | № п.п. | Перечень выполняемых работ | Исполнители | | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда  за 1 день | Оплата труда (всего) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | количество | должность | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   Итого заработной платы, в руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **2. Расчет стоимости выполнения работ**  2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.2 Себестоимость работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.3 Уровень рентабельности, %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Итого:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3 Командировочные расходы (по расчету)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Всего (руб.)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сумма прописью)  Составил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/должность, организация/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/подпись/\_\_\_\_\_\_\_/расшифровка подписи/  Проверил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/должность, организация/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/подпись/\_\_\_\_\_\_\_ /расшифровка подписи/ |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образец Сводной сметы**  к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_202  СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | СВОДНАЯ СМЕТА №  на проектные работы и инженерные изыскания | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | (наименование стройки) | | | | | | | | | | | | | | | |  | Заказчик | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | (наименование организации) | | | | | | | | | | | | | |  | Изыскательская организация | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (наименование организации) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Проектная организация | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (наименование организации) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Составлена в уровне цен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | N№ п/п | | | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат | | | Обоснование | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | инженерных изысканий | | | проектных работ | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | I | | | Инженерные изыскания | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | Наименование сметы на инженерные изыскания | | |  | | | | | <X> | | |  | | | | | II | | | Проектная документация | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | Наименование сметы на проектные работы | | |  | | | | |  | | | <X> | | | | | III | | | Рабочая документация | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | Наименование сметы на проектные работы | | |  | | | | |  | | | <X> | | | | |  | | | Итого по видам работ | | |  | | | | | <X> | | | <X> | | | | |  | | | ВСЕГО | | |  | | | | | <X> | | | | | | | | Руководитель  проектной организации | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | | Главный инженер проекта | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | | Начальник отдела | | | | |  | | | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | Заказчик | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

**Образец расчета командировочных расходов**

Приложение № \_\_ к смете № \_\_

**Расчет командировочных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Пункт назначения  (туда / обратно) | | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут.  (без НДС) | Стоимость проживания руб./сут.  (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во  командированванных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб.  (без НДС) |
|  | | Из пункта 1 в пункт 5 | | | | | | | | |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 | | | | | | | |  |
|  | | Из пункта 5 в пункт 1 | | | | | | | | |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 | | | | | | | |  |
|  | | Всего стоимость командировочных расходов | | | | | | | |  |

1. Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке <http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

   Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации. [↑](#footnote-ref-3)